Утверждено и введено в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 26 декабря 1986 г. N 4530

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 26527-85 "ЭЛЕМЕНТЫ И БАТАРЕИ
	РТУТНО-ЦИНКОВЫЕ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	Дата введения

	1 января 1987 года

	Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
	СССР по стандартам от 26.12.1986 N 4530.

	Пункт 2.2.4. Заменить ссылку: ГОСТ 9.304-78 на ГОСТ 9.304-84.

	Пункт 3.3.2. Таблица 3. Графа "Приемочное число, шт.". Заменить числа: 1, 2, 3 на
	0 (ноль);

	дополнить абзацем (после табл. 3): "При получении неудовлетворительных
	результатов проверки внешнего вида, качества маркировки, массы проводят сплошной
	контроль всей партии. Батареи, не выдержавшие проверки, из партии исключают".

	Пункт 3.4.1. Таблица 4. Графа "Приемочное число, шт.". Заменить числа: 1, 2, 3, 1
	на 0 (ноль).

	Пункт 4.2.4. Исключить слова: "или (кг/Вт)".

	Пункт 4.7.3. Второй абзац. Заменить слово: "укладку" на "укладывание".

	Пункт 6.6. Заменить ссылку: ГОСТ 1639-71 на ГОСТ 1639-78.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.