Рекомендованы к применению

	Постановлением Госстроя РФ

	от 15 октября 2002 г. N 129

	ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	ФЕР 81-02-20-2001
	СБОРНИК N 20
	ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
	ФЕР-2001-20

	Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕР) предназначены для
	определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ при выполнении
	работ по устройству систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного
	отопления.

	Разработаны Федеральным центром ценообразования в строительстве и
	промышленности строительных материалов.

	Рекомендованы к применению Постановлением Госстроя России от 15.10.2002 N
	129 с учетом изменений и дополнений (Письмо Росстроя от 08.08.2007 N СК-2919/02).

	Информация об изменениях к настоящему ФЕР публикуется в ежемесячно
	издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений
	и поправок - в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ФЕР-2001.
	Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной
	системе общего пользования - на официальном сайте Федерального центра
	ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов
	(www.fgufccs.ru).

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	1. Общие указания

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.1. В настоящем сборнике содержатся Федеральные единичные расценки (далее -
	расценки), предназначенные для определения сметной стоимости на выполнение
	работ по устройству систем вентиляции, кондиционирования воздуха и воздушного
	отопления.

	1.2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию
	строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам
	строительных работ.

	1.3. Расценки настоящего сборника распространяются на работы по устройству
	систем вентиляции (общеобменной и местной), кондиционирование воздуха и
	воздушного отопления в жилых, общественных, производственных и вспомогательных
	зданиях промышленных предприятий независимо от материала стен, перекрытий и
	перегородок.

	1.4. Установка оборудования для технологических целей (вентиляторов,
	циклонов, скрубберов и т.п.) определяется по расценкам сборников ФЕРм-2001 на
	монтаж оборудования.

	1.5. В расценках предусмотрен полный комплекс основных и вспомогательных
	работ по прокладке, установке и присоединению соответствующих элементов систем,
	включая комплектование, установку и снятие такелажных приспособлений, сверление
	отверстий для креплений, изготовление резиновых прокладок и т.п.

	1.6. Расценками таблиц 20-01-001 и 20-01-002 предусмотрена прокладка
	воздуховодов класса Н (нормальные) и класса П (плотные) из листовой, оцинкованной
	стали и алюминия. Прокладку воздуховодов из коррозионно-стойкой стали следует
	определять по соответствующим расценкам таблиц 20-01-001 и 20-01-002 с учетом
	коэффициентов, приведенных в разделе 3 технической части.

	1.7. Предусмотренная техническими условиями первичная окраска или грунтовка
	воздуховодов и вентиляционных изделий выполняется заводами-изготовителями.

	1.8. В расценках на прокладку воздуховодов учтена установка дроссель-клапанов в
	патрубках, шиберов, сеток в рамках, заглушек питометражных лючков и скоб и
	креплений. Количество, типы и размеры указанных изделий принимать по проектным
	данным, а их стоимость определять дополнительно. При применении расценок с 20-
	01-001-09 по 20-01-001-21, с 20-01-002-09 по 20-01-002-23, с 20-01-004-01 по 20-01-
	004-06 в соответствии с проектными решениями следует дополнительно учитывать
	стоимость шиберов (код 300-9520). Тип применяемых шиберов и их количество
	определять по проекту.

	1.9. Расценками таблиц 20-01-001, 20-01-002 учтено соединение блоков
	воздуховодов болтами.

	При соединении воздуховодов прямоугольного сечения (на шинах) скобами из
	соответствующих расценок указанных таблиц следует исключить стоимость болтов и
	дополнительно учесть стоимость скоб с расходом по проекту.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.10. В расценках таблиц 20-02-005 и 20-02-006 предусмотрена установка
	заслонок воздушных унифицированных, клапанов типа КВР и аналогичных
	конструкций.

	1.11. В расценках таблицы 20-02-007 предусмотрена установка клапанов типа
	КВУ и аналогичных конструкций.

	1.12. В расценках таблиц 20-02-012 на установку дефлекторов учтена установка
	растяжек с талрепами, количество растяжек и талрепов принимать по проектным
	данным, а стоимость их определять дополнительно.

	1.13. Расценки таблиц 20-03-001 - 20-03-003 распространяются на вентиляторы
	радиальные, осевые и крышные независимо от материала, из которого они
	изготовлены (сталь углеродистая, коррозионно-стойкая или алюминий).

	1.14. В расценках таблиц 20-03-001 - 20-03-003 и 20-06-015 на установку
	вентиляторов радиальных, осевых, крышных и агрегатов вентиляторных не учтены
	затраты на ревизию, сушку и присоединение электродвигателей к сети. Эти затраты
	следует определять по сборнику ФЕРм-2001-08 "Электротехнические установки".

	1.15. Установка и стоимость виброизоляторов расценками таблиц 20-03-001 - 20-
	03-003 не учтены. Затраты по установке виброизоляторов следует принимать по
	расценкам таблицы 20-02-020, а стоимость их определять дополнительно с учетом
	нормативного расхода.

	1.16. В расценках таблицы 20-06-015 затраты на установку гибких вставок не
	учтены. Затраты по установке гибких вставок следует принимать по расценкам
	таблицы 20-02-018.

	1.17. Расценками таблицы 20-05-001 учтены затраты на установку фильтров
	ячейковых (металлических и бумажных) и аэрозольных (с фильтрующим материалом
	ФП), устанавливаемых на системах приточно-вытяжной вентиляции.

	1.18. Расценкой 20-05-001-01 на установку фильтров ячеистых установка и
	стоимость каркаса не учтены.

	1.19. Расценками сборника не учтены затраты на установку вентиляторов,
	фильтров всасывающих, циклонов батарейных, затворов шлюзовых, разгрузителей и
	др. устройств, устанавливаемых в системах аспирации и пневмотранспорта в
	зернохранилищах, предприятиях по переработке зерна и других производствах и
	определяются по сборникам ФЕРм-2001 на монтаж оборудования.

	1.20. В расценках таблицы 20-06-017 затраты на установку клапанов воздушных
	не учтены, указанные затраты следует определять по расценкам таблицы 20-06-012.

	1.21. Установка агрегатов пылеулавливающих, фильтров, скрубберов и циклонов
	предусмотрена на высоте до 1 м от пола; прокладка воздуховодов и установка
	воздухораспределительных устройств, вентиляторов, калориферов и воздушно-
	отопительных агрегатов на высоте до 3 м. При работе с подмостей, лесов и лестниц на
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	большой высоте к расценкам применяются коэффициенты, приведенные в разделе 3
	технической части.

	Устройство в соответствии с проектом производства работ лесов или сплошного
	настила надлежит расценивать по сборнику ФЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и
	блоков".

	1.22. Затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и
	кондиционирования воздуха принимаются в размере 5% от оплаты труда рабочих-
	строителей и стоимости эксплуатации машин, учтенных в расценках на устройство
	указанных систем.

	1.23. Стоимость материалов, изделий и конструкций, не учтенных расценками,
	следует определять дополнительно.

	1.24. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

	2. Правила исчисления объемов работ

	2.1. Объем работ по прокладке воздуховодов исчисляется в м2 поверхности
	воздуховодов (прямых участков и фасонных частей).

	2.2. Длина воздуховодов измеряется между точками пересечения осевых линий.

	3. Коэффициенты к расценкам

	-----T----------------------------T------------------------T--------------¬

	¦	 N  	¦	     Условия применения     	¦	Номер таблиц (расценок) 	¦	Коэффициенты к	¦

	¦	п/п 	¦	                            	¦	                        	¦	нормам затрат 	¦

	¦	    	¦	                            	¦	                        	¦	труда и оплате	¦

	¦	    	¦	                            	¦	                        	¦	труда рабочих-	¦

	¦	    	¦	                            	¦	                        	¦	  строителей  	¦

	+----+----------------------------+------------------------+--------------+

	¦	 1  	¦	              2             	¦	           3            	¦	       4      	¦

	+----+----------------------------+------------------------+--------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	3.1.	¦	Прокладка воздуховодов      	¦	     01-001, 01-002     	¦	              	¦

	¦	    	¦	на высоте от пола, м:       	¦	                        	¦	              	¦

	¦	    	+----------------------------+	                        	¦	              	¦

	¦	    	¦	св. 3-х до 5-ти             	¦	                        	¦	     1,06     	¦

	¦	    	+----------------------------+	                        	+--------------+

	¦	    	¦	св. 5-ти до 8-ми            	¦	                        	¦	     1,16     	¦

	¦	    	+----------------------------+	                        	+--------------+

	¦	    	¦	св. 8-ми до 10-ти           	¦	                        	¦	     1,22     	¦

	¦	    	+----------------------------+	                        	+--------------+

	¦	    	¦	св. 10-ти                   	¦	                        	¦	     1,32     	¦

	+----+----------------------------+------------------------+--------------+

	¦	3.2.	¦	Прокладка воздуховодов для  	¦	    01-003 - 01-005     	¦	              	¦

	¦	    	¦	АЭС на высоте от пола, м:   	¦	                        	¦	              	¦

	¦	    	+----------------------------+	                        	¦	              	¦

	¦	    	¦	св. 3-х до 5-ти             	¦	                        	¦	     1,08     	¦

	¦	    	+----------------------------+	                        	+--------------+

	¦	    	¦	св. 5-ти до 8-ми            	¦	                        	¦	     1,2      	¦

	¦	    	+----------------------------+	                        	+--------------+

	¦	    	¦	св. 8-ми до 10-ти           	¦	                        	¦	     1,28     	¦

	¦	    	+----------------------------+	                        	+--------------+

	¦	    	¦	св. 10-ти                   	¦	                        	¦	     1,4      	¦

	+----+----------------------------+------------------------+--------------+

	¦	3.3.	¦	Прокладка воздуховодов      	¦	  01-001 (01, 02, 04);  	¦	     1,097    	¦

	¦	    	¦	класса Н и П из коррозионно-	¦	  01-002 (01, 02, 04)   	¦	              	¦

	¦	    	¦	стойкой стали               	+------------------------+--------------+

	¦	    	¦	                            	¦	   01-001 (3, 5, 9);    	¦	     1,106    	¦

	¦	    	¦	                            	¦	    01-002 (3, 5, 9)    	¦	              	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	    	¦	                            	+------------------------+--------------+

	¦	    	¦	                            	¦	   01-001 (6, 7, 10);   	¦	     1,115    	¦

	¦	    	¦	                            	¦	   01-002 (6, 7, 10)    	¦	              	¦

	¦	    	¦	                            	+------------------------+--------------+

	¦	    	¦	                            	¦	01-001 (8, 11, 12, 18); 	¦	     1,111    	¦

	¦	    	¦	                            	¦	 01-002 (8, 11, 12, 18, 	¦	              	¦

	¦	    	¦	                            	¦	        22, 23)         	¦	              	¦

	¦	    	¦	                            	+------------------------+--------------+

	¦	    	¦	                            	¦	  01-001 (13, 16, 19);  	¦	     1,12     	¦

	¦	    	¦	                            	¦	  01-002 (13, 16, 19)   	¦	              	¦

	¦	    	¦	                            	+------------------------+--------------+

	¦	    	¦	                            	¦	    01-001 (14, 15);    	¦	     1,129    	¦

	¦	    	¦	                            	¦	    01-002 (14, 15)     	¦	              	¦

	¦	    	¦	                            	+------------------------+--------------+

	¦	    	¦	                            	¦	01-001 (17); 01-002 (17)	¦	     1,103    	¦

	+----+----------------------------+------------------------+--------------+

	¦	3.4.	¦	Установка агрегатов пыле-   	¦	     03-004, 05-002     	¦	              	¦

	¦	    	¦	улавливающих и скрубберов   	¦	                        	¦	              	¦

	¦	    	¦	на высоте от пола, м:       	¦	                        	¦	              	¦

	¦	    	+----------------------------+	                        	¦	              	¦

	¦	    	¦	св. 1-го до 3-х             	¦	                        	¦	     1,02     	¦

	¦	    	+----------------------------+	                        	+--------------+

	¦	    	¦	св. 3-х до 6-ти             	¦	                        	¦	     1,06     	¦

	¦	    	+----------------------------+	                        	+--------------+

	¦	    	¦	св. 6-ти до 8-ми            	¦	                        	¦	     1,08     	¦

	¦	    	+----------------------------+	                        	+--------------+

	¦	    	¦	св. 8-ми                    	¦	                        	¦	     1,12     	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+----+----------------------------+------------------------+--------------+

	¦	3.5.	¦	Установка фильтров на высоте	¦	         05-001         	¦	              	¦

	¦	    	¦	от пола в м:                	¦	                        	¦	              	¦

	¦	    	+----------------------------+	                        	¦	              	¦

	¦	    	¦	св. 1-го до 3-х             	¦	                        	¦	     1,09     	¦

	¦	    	+----------------------------+	                        	+--------------+

	¦	    	¦	св. 3-х до 6-ти             	¦	                        	¦	     1,23     	¦

	¦	    	+----------------------------+	                        	+--------------+

	¦	    	¦	св. 6-ти до 8-ми            	¦	                        	¦	     1,33     	¦

	¦	    	+----------------------------+	                        	+--------------+

	¦	    	¦	св. 8-ми                    	¦	                        	¦	     1,45     	¦

	+----+----------------------------+------------------------+--------------+

	¦	3.6.	¦	Установка циклонов на высоте	¦	         05-003         	¦	              	¦

	¦	    	¦	от пола, м:                 	¦	                        	¦	              	¦

	¦	    	+----------------------------+	                        	¦	              	¦

	¦	    	¦	св. 1-го до 3-х             	¦	                        	¦	     1,09     	¦

	¦	    	+----------------------------+	                        	+--------------+

	¦	    	¦	св. 3-х до 6-ти             	¦	                        	¦	     1,23     	¦

	L----+----------------------------+------------------------+---------------

	-------------T---------------------T--------T----------------------------------T--------¬

	¦	   Номера   	¦	    Наименование     	¦	 Прямые 	¦	        В том числе, руб.         	¦	Затраты 	¦

	¦	  расценок  	¦	  и характеристика   	¦	затраты,	+--------T----------------T--------+	 труда  	¦

	¦	            	¦	 строительных работ  	¦	  руб.  	¦	 оплата 	¦	  эксплуатация  	¦	мате-   	¦	рабочих,	¦

	¦	            	¦	    и конструкций    	¦	        	¦	 труда  	¦	     машин      	¦	риалы   	¦	 чел.-ч 	¦

	+------------+---------------------+	        	¦	рабочих 	+--------T-------+--------+	        	¦

	¦	    Коды    	¦	Наименование         	¦	        	¦	        	¦	 всего  	¦	в т.ч. 	¦	расход  	¦	        	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 неучтенных 	¦	и характеристика     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	оплата 	¦	неучтен-	¦	        	¦

	¦	 материалов 	¦	не учтенных расцен-  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	труда  	¦	ных ма- 	¦	        	¦

	¦	            	¦	ками материалов,     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	маши-  	¦	териалов	¦	        	¦

	¦	            	¦	единица измерения    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	нистов 	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	     1      	¦	          2          	¦	   3    	¦	   4    	¦	   5    	¦	   6   	¦	   7    	¦	   8    	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	                          Раздел 1. ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ                          	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 20-01-001. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали             
	¦

	¦	и алюминия класса Н (нормальные)                                                       	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов                               	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали                    	¦

	¦	             и алюминия класса Н (нормальные) толщиной:                                	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-01-001-01	¦	  0,5 мм, диаметром  	¦	 2045,07	¦	 1467,10	¦	  143,32	¦	   7,02	¦	  434,65	¦	  167,86	¦

	¦	            	¦	до 200 мм            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-001-02	¦	  0,5 мм, периметром 	¦	 2045,07	¦	 1467,10	¦	  143,32	¦	   7,02	¦	  434,65	¦	  167,86	¦

	¦	            	¦	до 600 мм            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-001-03	¦	  0,5 мм, периметром 	¦	 1892,30	¦	 1343,25	¦	  114,81	¦	   5,54	¦	  434,24	¦	  153,69	¦

	¦	            	¦	800, 1000 мм         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	20-01-001-04	¦	  0,6 мм, диаметром  	¦	 2046,82	¦	 1467,10	¦	  145,07	¦	   7,02	¦	  434,65	¦	  167,86	¦

	¦	            	¦	до 250 мм            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-001-05	¦	  0,6 мм, диаметром  	¦	 1859,25	¦	 1343,25	¦	  117,92	¦	   5,81	¦	  398,08	¦	  153,69	¦

	¦	            	¦	до 355 мм            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-001-06	¦	  0,6 мм, диаметром  	¦	 1658,47	¦	 1162,25	¦	  107,31	¦	   5,13	¦	  388,91	¦	  132,98	¦

	¦	            	¦	до 450 мм            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-001-07	¦	  0,7 мм, диаметром  	¦	 1688,22	¦	 1162,25	¦	  137,06	¦	   3,65	¦	  388,91	¦	  132,98	¦

	¦	            	¦	от 500 до 560 мм     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-001-08	¦	  0,7 мм, диаметром  	¦	 1398,69	¦	  874,52	¦	  144,24	¦	   4,86	¦	  379,93	¦	  100,06	¦

	¦	            	¦	до 800 мм            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-001-09	¦	  0,7 мм, периметром 	¦	 1892,30	¦	 1343,25	¦	  114,81	¦	   5,54	¦	  434,24	¦	  153,69	¦

	¦	            	¦	900 мм               	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-001-10	¦	  0,7 мм, периметром 	¦	 1658,47	¦	 1162,25	¦	  107,31	¦	   5,13	¦	  388,91	¦	  132,98	¦

	¦	            	¦	от 1100 до 1600 мм   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-001-11	¦	  0,7 мм, периметром 	¦	 1366,59	¦	  874,52	¦	  112,14	¦	   3,78	¦	  379,93	¦	  100,06	¦

	¦	            	¦	до 2400 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-001-12	¦	  0,7 мм, периметром 	¦	 1162,07	¦	  706,89	¦	  117,24	¦	   4,19	¦	  337,94	¦	   80,88	¦

	¦	            	¦	до 3200 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-001-13	¦	  0,7 мм, периметром 	¦	 1146,28	¦	  650,69	¦	  116,91	¦	   4,19	¦	  378,68	¦	   74,45	¦

	¦	            	¦	до 3600 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-001-14	¦	  0,7 мм, периметром 	¦	 1054,83	¦	  594,49	¦	  107,39	¦	   3,92	¦	  352,95	¦	   68,02	¦

	¦	            	¦	4000 мм              	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-001-15	¦	  0,9 мм, периметром 	¦	 1054,83	¦	  594,49	¦	  107,39	¦	   3,92	¦	  352,95	¦	   68,02	¦

	¦	            	¦	3700 мм; от 4100     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 4500 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-001-16	¦	  0,9 мм, периметром 	¦	 1160,76	¦	  538,30	¦	  114,47	¦	   4,32	¦	  507,99	¦	   61,59	¦

	¦	            	¦	до 5200 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-001-17	¦	  0,9 мм, периметром 	¦	 1104,74	¦	  415,32	¦	  112,13	¦	   4,59	¦	  577,29	¦	   47,52	¦

	¦	            	¦	до 7200 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-001-18	¦	  1,0 мм, диаметром  	¦	 1154,89	¦	  706,89	¦	  110,06	¦	   3,78	¦	  337,94	¦	   80,88	¦

	¦	            	¦	от 900 до 1000 мм    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-001-19	¦	  1,0 мм, диаметром  	¦	 1139,43	¦	  650,69	¦	  110,06	¦	   3,78	¦	  378,68	¦	   74,45	¦

	¦	            	¦	до 1250 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-001-20	¦	  1,2 мм диаметром   	¦	 1050,08	¦	  541,09	¦	  124,21	¦	   4,73	¦	  384,78	¦	   61,91	¦

	¦	            	¦	1400 мм              	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-001-21	¦	  1,2 мм, диаметром  	¦	  980,93	¦	  502,99	¦	  120,91	¦	   4,59	¦	  357,03	¦	   57,55	¦

	¦	            	¦	1600 мм              	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-01-002. Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали             
	¦

	¦	и алюминия класса П (плотные)                                                          	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов                               	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали                    	¦

	¦	             и алюминия класса П (плотные) толщиной:                                   	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-01-002-01	¦	  0,5 мм, диаметром  	¦	 3575,29	¦	 1467,10	¦	  143,32	¦	   7,02	¦	 1964,87	¦	  167,86	¦

	¦	            	¦	до 200 мм            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-02	¦	  0,5 мм, периметром 	¦	 3575,29	¦	 1467,10	¦	  143,32	¦	   7,02	¦	 1964,87	¦	  167,86	¦

	¦	            	¦	до 600 мм            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-03	¦	  0,5 мм, периметром 	¦	 3862,27	¦	 1343,25	¦	  114,81	¦	   5,54	¦	 2404,21	¦	  153,69	¦

	¦	            	¦	до 800, 1000 мм      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-04	¦	  0,6 мм, диаметром  	¦	 3577,04	¦	 1467,10	¦	  145,07	¦	   7,02	¦	 1964,87	¦	  167,86	¦

	¦	            	¦	до 250 мм            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-05	¦	  0,6 мм, диаметром  	¦	 3829,22	¦	 1343,25	¦	  117,92	¦	   5,81	¦	 2368,05	¦	  153,69	¦

	¦	            	¦	до 355 мм            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-06	¦	  0,6 мм, диаметром  	¦	 2473,60	¦	 1162,25	¦	  107,31	¦	   5,13	¦	 1204,04	¦	  132,98	¦

	¦	            	¦	до 450 мм            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-07	¦	  0,7 мм, диаметром  	¦	 2501,11	¦	 1162,25	¦	  134,82	¦	   3,38	¦	 1204,04	¦	  132,98	¦

	¦	            	¦	от 500 до 560 мм     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	20-01-002-08	¦	  0,7 мм, диаметром  	¦	 2114,53	¦	  874,52	¦	  142,49	¦	   4,86	¦	 1097,52	¦	  100,06	¦

	¦	            	¦	до 800 мм            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-09	¦	  0,7 мм, периметром 	¦	 3862,27	¦	 1343,25	¦	  114,81	¦	   5,54	¦	 2404,21	¦	  153,69	¦

	¦	            	¦	900 мм               	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-10	¦	  0,7 мм, периметром 	¦	 2473,60	¦	 1162,25	¦	  107,31	¦	   5,13	¦	 1204,04	¦	  132,98	¦

	¦	            	¦	от 1100 до 1600 мм   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-11	¦	  0,7 мм, периметром 	¦	 2084,18	¦	  874,52	¦	  112,14	¦	   3,78	¦	 1097,52	¦	  100,06	¦

	¦	            	¦	до 2400 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-12	¦	  0,7 мм, периметром 	¦	 1982,08	¦	  706,89	¦	  117,24	¦	   4,19	¦	 1157,95	¦	   80,88	¦

	¦	            	¦	до 3200 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-13	¦	  0,7 мм, периметром 	¦	 2026,99	¦	  650,69	¦	  116,91	¦	   4,19	¦	 1259,39	¦	   74,45	¦

	¦	            	¦	до 3600 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-14	¦	  0,7 мм, периметром 	¦	 1779,87	¦	  594,49	¦	  107,39	¦	   3,92	¦	 1077,99	¦	   68,02	¦

	¦	            	¦	4000 мм              	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-15	¦	  0,9 мм, периметром 	¦	 1805,18	¦	  594,49	¦	  107,39	¦	   3,92	¦	 1103,30	¦	   68,02	¦

	¦	            	¦	3700, 4100 - 4500 мм 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-16	¦	  0,9 мм, периметром 	¦	 1887,04	¦	  538,30	¦	  114,47	¦	   4,32	¦	 1234,27	¦	   61,59	¦

	¦	            	¦	до 5200 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	        	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-17	¦	  0,9 мм, периметром 	¦	 1812,30	¦	  415,32	¦	  112,13	¦	   4,59	¦	 1284,85	¦	   47,52	¦

	¦	            	¦	до 7200 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-18	¦	  1,0 мм, диаметром  	¦	 1974,90	¦	  706,89	¦	  110,06	¦	   3,78	¦	 1157,95	¦	   80,88	¦

	¦	            	¦	от 900 до 1000 мм    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-19	¦	  1,0 мм, диаметром  	¦	 2020,14	¦	  650,69	¦	  110,06	¦	   3,78	¦	 1259,39	¦	   74,45	¦

	¦	            	¦	до 1250 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-20	¦	  1,2 мм, диаметром  	¦	 1640,48	¦	  541,09	¦	  124,21	¦	   4,73	¦	  975,18	¦	   61,91	¦

	¦	            	¦	1400 мм              	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-21	¦	  1,2 мм, диаметром  	¦	 1550,93	¦	  502,99	¦	  120,91	¦	   4,59	¦	  927,03	¦	   57,55	¦

	¦	            	¦	1600 мм              	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-22	¦	  1,4 мм, диаметром  	¦	 1526,95	¦	  470,65	¦	  129,11	¦	   5,40	¦	  927,19	¦	   53,85	¦

	¦	            	¦	1800 мм              	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-002-23	¦	  1,4 мм, диаметром  	¦	 1364,26	¦	  440,15	¦	  125,37	¦	   5,27	¦	  798,74	¦	   50,36	¦

	¦	            	¦	2000 мм              	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-01-003. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой                    	¦

	¦	и оцинкованной стали толщиной 1,0 и 1,2 мм                                             	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов                               	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой                          	¦

	¦	             и оцинкованной стали толщиной:                                            	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-01-003-01	¦	  1 мм, диаметром    	¦	 4433,54	¦	 1896,44	¦	 1904,33	¦	 202,29	¦	  632,77	¦	  211,42	¦

	¦	            	¦	до 250 мм            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-003-02	¦	  1 мм, диаметром    	¦	 4374,09	¦	 1764,13	¦	 2050,64	¦	 221,24	¦	  559,32	¦	  196,67	¦

	¦	            	¦	до 355 мм            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-003-03	¦	  1 мм, диаметром    	¦	 4454,55	¦	 1558,63	¦	 2336,60	¦	 253,30	¦	  559,32	¦	  173,76	¦

	¦	            	¦	до 450 мм            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-003-04	¦	  1,2 мм, периметром 	¦	 4344,89	¦	 1972,95	¦	 1738,91	¦	 185,56	¦	  633,03	¦	  219,95	¦

	¦	            	¦	до 600 мм            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-003-05	¦	  1,2 мм, периметром 	¦	 4177,64	¦	 1845,85	¦	 1772,47	¦	 188,49	¦	  559,32	¦	  205,78	¦

	¦	            	¦	до 1000 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-01-004. Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой                    	¦

	¦	и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм                                                   	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов                               	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой                          	¦

	¦	             и оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, диаметром:                          	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-01-004-01	¦	  свыше 450 до 560 мм	¦	 3895,43	¦	 1681,70	¦	 1707,32	¦	 181,76	¦	  506,41	¦	  187,48	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-004-02	¦	  до 800 мм          	¦	 3116,03	¦	 1295,81	¦	 1322,31	¦	 139,60	¦	  497,91	¦	  144,46	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-004-03	¦	  до 1000 мм         	¦	 2416,19	¦	 1010,38	¦	  967,16	¦	 100,26	¦	  438,65	¦	  112,64	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-004-04	¦	  до 1250 мм         	¦	 2292,02	¦	  915,84	¦	  932,76	¦	  96,47	¦	  443,42	¦	   102,1	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-004-05	¦	  до 1400 мм         	¦	 2057,35	¦	  747,11	¦	  868,14	¦	  89,07	¦	  442,10	¦	   83,29	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-004-06	¦	  до 1600 мм         	¦	 1936,08	¦	  698,76	¦	  831,92	¦	  85,18	¦	  405,40	¦	    77,9	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-01-005. Прокладка воздуховодов для АЭС из листовой стали                    	¦

	¦	толщиной 1,8 и 2,0 мм                                                                  	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 100 м2 поверхности воздуховодов                               	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали                    	¦

	¦	             толщиной:                                                                 	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-01-005-01	¦	  1,8 мм, периметром 	¦	 6080,33	¦	 2543,13	¦	 2317,98	¦	 186,31	¦	 1219,22	¦	   260,3	¦

	¦	            	¦	1000 мм              	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-005-02	¦	  2 мм, диаметром    	¦	 6706,98	¦	 2700,23	¦	 2505,97	¦	 200,68	¦	 1500,78	¦	  276,38	¦

	¦	            	¦	до 250 мм            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-005-03	¦	  2 мм, диаметром    	¦	 6721,07	¦	 2522,13	¦	 2698,53	¦	 217,64	¦	 1500,41	¦	  258,15	¦

	¦	            	¦	до 355 мм            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-005-04	¦	  2 мм, диаметром    	¦	 6458,96	¦	 2207,63	¦	 3006,00	¦	 249,48	¦	 1245,33	¦	  225,96	¦

	¦	            	¦	до 560 мм            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-005-05	¦	  2 мм, диаметром    	¦	 4969,52	¦	 1892,06	¦	 2033,71	¦	 165,68	¦	 1043,75	¦	  193,66	¦

	¦	            	¦	до 800 мм            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-005-06	¦	  2 мм, диаметром    	¦	 3776,72	¦	 1440,00	¦	 1392,95	¦	 120,18	¦	  943,77	¦	  147,39	¦

	¦	            	¦	до 1000 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-005-07	¦	  2 мм, диаметром    	¦	 3504,17	¦	 1252,51	¦	 1337,52	¦	 115,94	¦	  914,14	¦	   128,2	¦

	¦	            	¦	до 1250 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-005-08	¦	  2 мм, диаметром    	¦	 3153,16	¦	 1046,27	¦	 1238,45	¦	 108,21	¦	  868,44	¦	  107,09	¦

	¦	            	¦	до 1400 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-01-005-09	¦	  2 мм, диаметром    	¦	 2890,16	¦	  947,59	¦	 1159,51	¦	 102,21	¦	  783,06	¦	   96,99	¦

	¦	            	¦	до 1600 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9066) 	¦	 Воздуховоды         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	металлические, (м2)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9110) 	¦	 Дроссель-клапаны    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	в патрубке, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (101-9430) 	¦	 Сетки в рамках, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9520) 	¦	 Шиберы, (шт.)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9640) 	¦	 Заглушки питомет-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ражных лючков, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	              Раздел 2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОНТАЖА СИСТЕМ
	ВЕНТИЛЯЦИИ              	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                              И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА                              	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 20-02-001. Установка воздухораспределителей, предназначенных                   	¦

	¦	для подачи воздуха                                                                     	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 воздухораспределитель                                       	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка воздухораспределителей, предназначенных                         	¦

	¦	             для подачи воздуха:                                                       	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-02-001-01	¦	  в рабочую зону,    	¦	   22,92	¦	   11,77	¦	    4,03	¦	   0,00	¦	    7,12	¦	    1,33	¦

	¦	            	¦	массой до 20 кг      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9074) 	¦	 Воздухораспредели-  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тели, (шт.)          	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-001-02	¦	  в рабочую зону,    	¦	   29,83	¦	   14,43	¦	    4,36	¦	   0,00	¦	   11,04	¦	    1,63	¦

	¦	            	¦	массой до 50 кг      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9074) 	¦	 Воздухораспредели-  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тели, (шт.)          	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-001-03	¦	  в рабочую зону,    	¦	   56,45	¦	   20,44	¦	    7,18	¦	   0,14	¦	   28,83	¦	    2,31	¦

	¦	            	¦	массой до 70 кг      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9074) 	¦	 Воздухораспредели-  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тели, (шт.)          	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-001-04	¦	  в рабочую зону,    	¦	   61,02	¦	   25,75	¦	    9,87	¦	   0,27	¦	   25,40	¦	    2,91	¦

	¦	            	¦	массой до 100 кг     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9074) 	¦	 Воздухораспредели-  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тели, (шт.)          	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-001-05	¦	  в рабочую зону,    	¦	   72,76	¦	   32,39	¦	   11,54	¦	   0,27	¦	   28,83	¦	    3,66	¦

	¦	            	¦	массой до 125 кг     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9074) 	¦	 Воздухораспредели-  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тели, (шт.)          	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-001-06	¦	  в рабочую зону,    	¦	   95,72	¦	   39,83	¦	   12,27	¦	   0,27	¦	   43,62	¦	     4,5	¦

	¦	            	¦	массой до 150 кг     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9074) 	¦	 Воздухораспредели-  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тели, (шт.)          	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-001-07	¦	  в рабочую зону,    	¦	  100,04	¦	   50,71	¦	   13,48	¦	   0,27	¦	   35,85	¦	    5,73	¦

	¦	            	¦	массой до 250 кг     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9074) 	¦	 Воздухораспредели-  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тели, (шт.)          	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-001-08	¦	  в верхнюю зону,    	¦	   55,62	¦	   12,83	¦	   38,42	¦	   0,00	¦	    4,37	¦	    1,45	¦

	¦	            	¦	массой до 10 кг      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9074) 	¦	 Воздухораспредели-  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тели, (шт.)          	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-001-09	¦	  в верхнюю зону,    	¦	   69,81	¦	   15,84	¦	   45,50	¦	   0,00	¦	    8,47	¦	    1,79	¦

	¦	            	¦	массой до 30 кг      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9074) 	¦	 Воздухораспредели-  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тели, (шт.)          	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-001-10	¦	  в верхнюю зону,    	¦	  113,49	¦	   19,03	¦	   52,72	¦	   0,00	¦	   41,74	¦	    2,15	¦

	¦	            	¦	массой до 50 кг      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9074) 	¦	 Воздухораспредели-  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тели, (шт.)          	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-001-11	¦	  в верхнюю зону,    	¦	  148,07	¦	   26,99	¦	   78,01	¦	   3,78	¦	   43,07	¦	    3,05	¦

	¦	            	¦	массой до 100 кг     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9074) 	¦	 Воздухораспредели-  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тели, (шт.)          	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-001-12	¦	  в верхнюю зону,    	¦	  207,60	¦	   39,38	¦	  115,26	¦	   5,54	¦	   52,96	¦	    4,45	¦

	¦	            	¦	массой до 150 кг     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9074) 	¦	 Воздухораспредели-  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тели, (шт.)          	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-001-13	¦	  в верхнюю зону,    	¦	  296,02	¦	   62,84	¦	  189,65	¦	   9,18	¦	   43,53	¦	     7,1	¦

	¦	            	¦	массой до 250 кг     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9074) 	¦	 Воздухораспредели-  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тели, (шт.)          	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-001-14	¦	  в верхнюю зону,    	¦	  431,28	¦	   93,99	¦	  280,06	¦	  13,37	¦	   57,23	¦	   10,62	¦

	¦	            	¦	массой до 415 кг     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9074) 	¦	 Воздухораспредели-  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тели, (шт.)          	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-02-002. Установка решеток жалюзийных                                        	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 решетка                                                     	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка решеток жалюзийных площадью в свету:                            	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-02-002-01	¦	  до 0,5 м2          	¦	   19,56	¦	   13,10	¦	    2,37	¦	   0,00	¦	    4,09	¦	    1,46	¦

	¦	 (301-9390) 	¦	 Решетки жалюзийные, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-002-02	¦	  до 1,0 м2          	¦	   27,33	¦	   15,97	¦	    3,65	¦	   0,14	¦	    7,71	¦	    1,78	¦

	¦	 (301-9390) 	¦	 Решетки жалюзийные, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	20-02-002-03	¦	  до 1,5 м2          	¦	   34,96	¦	   18,93	¦	    4,63	¦	   0,14	¦	   11,40	¦	    2,11	¦

	¦	 (301-9390) 	¦	 Решетки жалюзийные, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-002-04	¦	  до 2,5 м2          	¦	   45,79	¦	   23,77	¦	    5,76	¦	   0,14	¦	   16,26	¦	    2,65	¦

	¦	 (301-9390) 	¦	 Решетки жалюзийные, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-002-05	¦	  до 3,5 м2          	¦	   54,23	¦	   29,33	¦	    6,83	¦	   0,14	¦	   18,07	¦	    3,27	¦

	¦	 (301-9390) 	¦	 Решетки жалюзийные, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-002-06	¦	  до 5,0 м2          	¦	   84,44	¦	   46,91	¦	    9,23	¦	   0,27	¦	   28,30	¦	    5,23	¦

	¦	 (301-9390) 	¦	 Решетки жалюзийные, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-002-07	¦	  до 6,5 м2          	¦	  102,76	¦	   63,78	¦	   10,68	¦	   0,41	¦	   28,30	¦	    7,11	¦

	¦	 (301-9390) 	¦	 Решетки жалюзийные, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-02-003. Установка решеток жалюзийных стальных                               	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 решетка                                                     	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка решеток жалюзийных стальных:                                    	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-02-003-01	¦	  неподвижных        	¦	   23,69	¦	   10,49	¦	    2,37	¦	   0,00	¦	   10,83	¦	    1,17	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	односекционных,      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	размер 150 x 490 мм  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-003-02	¦	  неподвижных        	¦	   26,33	¦	   10,49	¦	    2,37	¦	   0,00	¦	   13,47	¦	    1,17	¦

	¦	            	¦	односекционных,      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	размер 150 x 580 мм  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-003-03	¦	  штампованных       	¦	   20,85	¦	   10,49	¦	    2,37	¦	   0,00	¦	    7,99	¦	    1,17	¦

	¦	            	¦	нерегулируемых (РШ), 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	номер 150, размер    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	200 x 200 мм         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-003-04	¦	  штампованных       	¦	   22,12	¦	   10,49	¦	    2,37	¦	   0,00	¦	    9,26	¦	    1,17	¦

	¦	            	¦	нерегулируемых (РШ), 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	номер 200, размер    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	252 x 252 мм         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-003-05	¦	  регулирующих (РР), 	¦	   47,55	¦	   10,49	¦	    2,37	¦	   0,00	¦	   34,69	¦	    1,17	¦

	¦	            	¦	номер 1, размер      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	100 x 200 мм         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-003-06	¦	  регулирующих (РР), 	¦	   63,68	¦	   10,49	¦	    2,37	¦	   0,00	¦	   50,82	¦	    1,17	¦

	¦	            	¦	номер 2, размер      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	100 x 400 мм         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-003-07	¦	  регулирующих (РР), 	¦	   53,80	¦	   10,49	¦	    2,37	¦	   0,00	¦	   40,94	¦	    1,17	¦

	¦	            	¦	номер 3, размер      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	200 x 200 мм         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-003-08	¦	  регулирующих (РР), 	¦	   77,20	¦	   10,49	¦	    2,37	¦	   0,00	¦	   64,34	¦	    1,17	¦

	¦	            	¦	номер 4, размер      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	200 x 400 мм         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-003-09	¦	  регулирующих (РР), 	¦	   97,24	¦	   10,49	¦	    2,37	¦	   0,00	¦	   84,38	¦	    1,17	¦

	¦	            	¦	номер 5, размер      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	200 x 600 мм         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-003-10	¦	  щелевых регулирую- 	¦	   21,06	¦	    9,60	¦	    1,40	¦	   0,00	¦	   10,06	¦	    1,07	¦

	¦	            	¦	щих (Р), номер 150,  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	размер 150 x 150 мм  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-003-11	¦	  щелевых регулирую- 	¦	   25,08	¦	    9,60	¦	    1,40	¦	   0,00	¦	   14,08	¦	    1,07	¦

	¦	            	¦	щих (Р), номер 200,  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	размер 200 x 200 мм  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-02-004. Установка клапанов                                                  	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 клапан                                                      	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка клапанов обратных:                                              	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-02-004-01	¦	  диаметром до 355 мм	¦	   18,29	¦	    9,12	¦	    1,68	¦	   0,00	¦	    7,49	¦	    1,03	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	20-02-004-02	¦	  диаметром до 560 мм	¦	   22,95	¦	   11,33	¦	    1,87	¦	   0,00	¦	    9,75	¦	    1,28	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-004-03	¦	  диаметром до 800 мм	¦	   37,30	¦	   18,41	¦	    3,49	¦	   0,14	¦	   15,40	¦	    2,08	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-004-04	¦	  диаметром          	¦	   83,75	¦	   29,21	¦	    5,23	¦	   0,14	¦	   49,31	¦	     3,3	¦

	¦	            	¦	до 1000 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-004-05	¦	  периметром         	¦	   18,29	¦	    9,12	¦	    1,68	¦	   0,00	¦	    7,49	¦	    1,03	¦

	¦	            	¦	до 1000 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-004-06	¦	  периметром         	¦	   22,95	¦	   11,33	¦	    1,87	¦	   0,00	¦	    9,75	¦	    1,28	¦

	¦	            	¦	до 1600 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-004-07	¦	  периметром         	¦	   37,30	¦	   18,41	¦	    3,49	¦	   0,14	¦	   15,40	¦	    2,08	¦

	¦	            	¦	до 2400 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-004-08	¦	  периметром         	¦	   83,75	¦	   29,21	¦	    5,23	¦	   0,14	¦	   49,31	¦	     3,3	¦

	¦	            	¦	до 3200 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-004-09	¦	  периметром         	¦	  107,73	¦	   33,10	¦	    7,54	¦	   0,27	¦	   67,09	¦	    3,74	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	до 4500 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	             Установка клапанов:                                                       	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-02-004-10	¦	  лепестковых к      	¦	   42,01	¦	   25,67	¦	    3,09	¦	   0,00	¦	   13,25	¦	    2,83	¦

	¦	            	¦	осевым вентиляторам  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 4 номера          	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-004-11	¦	  лепестковых к      	¦	   66,99	¦	   32,20	¦	    3,65	¦	   0,00	¦	   31,14	¦	    3,55	¦

	¦	            	¦	осевым вентиляторам  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 5 номера          	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-004-12	¦	  лепестковых к      	¦	   93,31	¦	   40,63	¦	    4,37	¦	   0,00	¦	   48,31	¦	    4,48	¦

	¦	            	¦	осевым вентиляторам  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 8 номера          	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-004-13	¦	  лепестковых к      	¦	  101,29	¦	   59,14	¦	    7,70	¦	   0,00	¦	   34,45	¦	    6,52	¦

	¦	            	¦	осевым вентиляторам  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 12,5 номера       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-004-14	¦	  перекидных         	¦	  207,33	¦	   25,77	¦	    2,99	¦	   0,00	¦	  178,57	¦	    2,71	¦

	¦	            	¦	утепленных в шахте   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-004-15	¦	  огнезадерживающих  	¦	  212,70	¦	   36,46	¦	    4,02	¦	   0,00	¦	  172,22	¦	    4,02	¦

	¦	            	¦	периметром до 1600 мм	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-004-16	¦	  огнезадерживающих  	¦	  248,55	¦	   52,00	¦	    7,98	¦	   0,14	¦	  188,57	¦	    5,95	¦

	¦	            	¦	периметром до 3200 мм	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-004-17	¦	  огнезадерживающих  	¦	  292,70	¦	   68,17	¦	   13,30	¦	   0,41	¦	  211,23	¦	     7,8	¦

	¦	            	¦	периметром до 4500 мм	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-004-18	¦	  перекидных         	¦	   34,04	¦	   15,16	¦	    2,18	¦	   0,00	¦	   16,70	¦	    1,69	¦

	¦	            	¦	периметром до 1000 мм	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-004-19	¦	  перекидных         	¦	   41,00	¦	   19,64	¦	    2,59	¦	   0,00	¦	   18,77	¦	    2,19	¦

	¦	            	¦	периметром до 1600 мм	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-004-20	¦	  перекидных         	¦	   44,51	¦	   22,87	¦	    2,87	¦	   0,00	¦	   18,77	¦	    2,55	¦

	¦	            	¦	периметром до 2000 мм	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-004-21	¦	  перекидных         	¦	   89,79	¦	   39,02	¦	    5,98	¦	   0,14	¦	   44,79	¦	    4,35	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	периметром до 3600 мм	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-004-22	¦	  перекидных         	¦	  136,92	¦	   49,78	¦	    7,70	¦	   0,14	¦	   79,44	¦	    5,55	¦

	¦	            	¦	периметром до 4000 мм	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-02-005. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных
	КВР               	¦

	¦	с ручным приводом                                                                      	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 шт.                                                         	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР                     	¦

	¦	             с ручным приводом:                                                        	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-02-005-01	¦	  диаметром до 250 мм	¦	   27,39	¦	   10,94	¦	    1,71	¦	   0,00	¦	   14,74	¦	    1,22	¦

	¦	 (302-9130) 	¦	 Заслонки            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	унифицированные      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	или клапаны, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-005-02	¦	  диаметром до 355 мм	¦	   32,65	¦	   12,20	¦	    1,81	¦	   0,00	¦	   18,64	¦	    1,36	¦

	¦	 (302-9130) 	¦	 Заслонки            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	унифицированные      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	или клапаны, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-005-03	¦	  диаметром до 560 мм	¦	   44,62	¦	   15,16	¦	    2,06	¦	   0,00	¦	   27,40	¦	    1,69	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (302-9130) 	¦	 Заслонки            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	унифицированные      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	или клапаны, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-005-04	¦	  диаметром до 800 мм	¦	   54,32	¦	   24,04	¦	    4,52	¦	   0,14	¦	   25,76	¦	    2,68	¦

	¦	 (302-9130) 	¦	 Заслонки            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	унифицированные      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	или клапаны, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-005-05	¦	  диаметром          	¦	   66,38	¦	   30,05	¦	    4,58	¦	   0,14	¦	   31,75	¦	    3,35	¦

	¦	            	¦	до 1000 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (302-9130) 	¦	 Заслонки            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	унифицированные      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	или клапаны, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-005-06	¦	  периметром         	¦	   27,36	¦	   10,94	¦	    1,68	¦	   0,00	¦	   14,74	¦	    1,22	¦

	¦	            	¦	до 1000 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (302-9130) 	¦	 Заслонки            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	унифицированные      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	или клапаны, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-005-07	¦	  периметром         	¦	   32,65	¦	   12,20	¦	    1,81	¦	   0,00	¦	   18,64	¦	    1,36	¦

	¦	            	¦	до 1600 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (302-9130) 	¦	 Заслонки            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	унифицированные      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	или клапаны, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	20-02-005-08	¦	  периметром         	¦	   45,49	¦	   15,16	¦	    2,03	¦	   0,00	¦	   28,30	¦	    1,69	¦

	¦	            	¦	до 2400 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (302-9130) 	¦	 Заслонки            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	унифицированные      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	или клапаны, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-005-09	¦	  периметром         	¦	   77,69	¦	   30,05	¦	    4,58	¦	   0,14	¦	   43,06	¦	    3,35	¦

	¦	            	¦	до 4000 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (302-9130) 	¦	 Заслонки            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	унифицированные      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	или клапаны, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-02-006. Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных
	КВР               	¦

	¦	с электрическим или пневматическим приводом                                            	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 шт.                                                         	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР                     	¦

	¦	             с электрическим или пневматическим приводом:                              	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-02-006-01	¦	  диаметром до 250 мм	¦	   31,32	¦	   14,62	¦	    1,96	¦	   0,00	¦	   14,74	¦	    1,63	¦

	¦	 (302-9130) 	¦	 Заслонки            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	унифицированные      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	или клапаны, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-006-02	¦	  диаметром до 355 мм	¦	   28,72	¦	   16,50	¦	    2,12	¦	   0,00	¦	   10,10	¦	    1,84	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (302-9130) 	¦	 Заслонки            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	унифицированные      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	или клапаны, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-006-03	¦	  диаметром до 560 мм	¦	   50,92	¦	   20,63	¦	    2,43	¦	   0,00	¦	   27,86	¦	     2,3	¦

	¦	 (302-9130) 	¦	 Заслонки            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	унифицированные      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	или клапаны, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-006-04	¦	  диаметром до 800 мм	¦	   61,33	¦	   30,59	¦	    4,98	¦	   0,14	¦	   25,76	¦	    3,41	¦

	¦	 (302-9130) 	¦	 Заслонки            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	унифицированные      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	или клапаны, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-006-05	¦	  диаметром          	¦	   77,50	¦	   40,45	¦	    5,30	¦	   0,14	¦	   31,75	¦	    4,51	¦

	¦	            	¦	до 1000 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (302-9130) 	¦	 Заслонки            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	унифицированные      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	или клапаны, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-006-06	¦	  периметром         	¦	   31,32	¦	   14,62	¦	    1,96	¦	   0,00	¦	   14,74	¦	    1,63	¦

	¦	            	¦	до 1000 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (302-9130) 	¦	 Заслонки            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	унифицированные      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	или клапаны, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-006-07	¦	  периметром         	¦	   28,72	¦	   16,50	¦	    2,12	¦	   0,00	¦	   10,10	¦	    1,84	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	до 1600 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (302-9130) 	¦	 Заслонки            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	унифицированные      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	или клапаны, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-006-08	¦	  периметром         	¦	   55,69	¦	   22,51	¦	    4,42	¦	   0,14	¦	   28,76	¦	    2,51	¦

	¦	            	¦	до 2400 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (302-9130) 	¦	 Заслонки            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	унифицированные      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	или клапаны, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-006-09	¦	  периметром         	¦	   90,80	¦	   40,45	¦	    7,29	¦	   0,27	¦	   43,06	¦	    4,51	¦

	¦	            	¦	до 4000 мм           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (302-9130) 	¦	 Заслонки            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	унифицированные      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	или клапаны, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-02-007. Установка клапанов воздушных утепленных КВУ                         	¦

	¦	с электрическим или пневматическим приводом                                            	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 шт.                                                         	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим               	¦

	¦	             или пневматическим приводом периметром:                                   	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-02-007-01	¦	  до 3200 мм         	¦	   87,82	¦	   34,21	¦	    8,22	¦	   0,27	¦	   45,39	¦	    4,01	¦

	¦	 (301-9175) 	¦	 Клапаны воздушные   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	утепленные КВУ, (шт.)	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-007-02	¦	  до 5600 мм         	¦	  130,72	¦	   46,40	¦	    8,22	¦	   0,27	¦	   76,10	¦	    5,44	¦

	¦	 (301-9175) 	¦	 Клапаны воздушные   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	утепленные КВУ, (шт.)	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-007-03	¦	  до 6800 мм         	¦	  162,21	¦	   54,76	¦	   12,83	¦	   0,54	¦	   94,62	¦	    6,42	¦

	¦	 (301-9175) 	¦	 Клапаны воздушные   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	утепленные КВУ, (шт.)	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-007-04	¦	  до 7600 мм         	¦	  172,11	¦	   61,33	¦	   16,16	¦	   0,68	¦	   94,62	¦	    7,19	¦

	¦	 (301-9175) 	¦	 Клапаны воздушные   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	утепленные КВУ, (шт.)	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-02-008. Установка отсосов                                                   	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 100 кг отсосов                                                	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-02-008-01	¦	Установка отсосов    	¦	   56,80	¦	   37,32	¦	    8,72	¦	   0,00	¦	   10,76	¦	    3,97	¦

	¦	            	¦	от оборудования      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9280) 	¦	 Отсосы, (кг)        	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-008-02	¦	Установка отсосов    	¦	   94,62	¦	   32,05	¦	   12,20	¦	   0,00	¦	   50,37	¦	    3,41	¦

	¦	            	¦	бортовых             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9280) 	¦	 Отсосы, (кг)        	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (100)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-02-009. Установка зонтов над шахтами из листовой                            	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	и оцинкованной стали круглого сечения                                                  	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 зонт                                                        	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка зонтов над шахтами из листовой стали                            	¦

	¦	             круглого сечения диаметром:                                               	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-02-009-01	¦	  200 мм             	¦	    7,91	¦	    4,31	¦	    1,56	¦	   0,00	¦	    2,04	¦	    0,47	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9548) 	¦	 Зонты стальные      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляционных       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	систем, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-009-02	¦	  250 мм             	¦	    7,91	¦	    4,31	¦	    1,56	¦	   0,00	¦	    2,04	¦	    0,47	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9548) 	¦	 Зонты стальные      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляционных       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	систем, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-009-03	¦	  315 мм             	¦	   10,57	¦	    5,88	¦	    1,73	¦	   0,00	¦	    2,96	¦	    0,64	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9548) 	¦	 Зонты стальные      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляционных       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	систем, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-009-04	¦	  400 мм             	¦	   11,73	¦	    6,79	¦	    1,88	¦	   0,00	¦	    3,06	¦	    0,74	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9548) 	¦	 Зонты стальные      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляционных       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	систем, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-009-05	¦	  450 мм             	¦	   14,27	¦	    9,18	¦	    2,03	¦	   0,00	¦	    3,06	¦	       1	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9548) 	¦	 Зонты стальные      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляционных       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	систем, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-009-06	¦	  500 мм             	¦	   14,64	¦	    9,18	¦	    2,19	¦	   0,00	¦	    3,27	¦	       1	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9548) 	¦	 Зонты стальные      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляционных       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	систем, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-009-07	¦	  630 мм             	¦	   19,10	¦	   10,62	¦	    2,56	¦	   0,00	¦	    5,92	¦	     1,2	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9548) 	¦	 Зонты стальные      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляционных       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	систем, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-009-08	¦	  710 мм             	¦	   25,36	¦	   15,66	¦	    3,78	¦	   0,00	¦	    5,92	¦	    1,77	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9548) 	¦	 Зонты стальные      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляционных       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	систем, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-009-09	¦	  800 мм             	¦	   28,38	¦	   15,66	¦	    5,06	¦	   0,14	¦	    7,66	¦	    1,77	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9548) 	¦	 Зонты стальные      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляционных       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	систем, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-009-10	¦	  1000 мм            	¦	   33,91	¦	   20,09	¦	    5,74	¦	   0,14	¦	    8,08	¦	    2,27	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9548) 	¦	 Зонты стальные      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляционных       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	систем, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-009-11	¦	  1250 мм            	¦	   44,60	¦	   28,76	¦	    7,45	¦	   0,14	¦	    8,39	¦	    3,25	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9548) 	¦	 Зонты стальные      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляционных       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	систем, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-02-010. Установка зонтов над шахтами из листовой                            	¦

	¦	и оцинкованной стали прямоугольного сечения                                            	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 зонт                                                        	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка зонтов над шахтами из листовой стали                            	¦

	¦	             прямоугольного сечения периметром:                                        	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	20-02-010-01	¦	  1000 мм            	¦	    9,76	¦	    5,88	¦	    1,73	¦	   0,00	¦	    2,15	¦	    0,64	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9548) 	¦	 Зонты стальные      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляционных       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	систем, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-010-02	¦	  1300 мм            	¦	   14,46	¦	    9,18	¦	    2,11	¦	   0,00	¦	    3,17	¦	       1	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9548) 	¦	 Зонты стальные      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляционных       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	систем, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-010-03	¦	  1600 мм            	¦	   17,08	¦	    9,18	¦	    2,19	¦	   0,00	¦	    5,71	¦	       1	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9548) 	¦	 Зонты стальные      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляционных       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	систем, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-010-04	¦	  2000 мм            	¦	   19,10	¦	   10,62	¦	    2,56	¦	   0,00	¦	    5,92	¦	     1,2	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9548) 	¦	 Зонты стальные      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляционных       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	систем, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-010-05	¦	  2600 мм            	¦	   30,80	¦	   20,09	¦	    4,38	¦	   0,00	¦	    6,33	¦	    2,27	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9548) 	¦	 Зонты стальные      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	вентиляционных       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	систем, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-010-06	¦	  3200 мм            	¦	   33,91	¦	   20,09	¦	    5,74	¦	   0,14	¦	    8,08	¦	    2,27	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9548) 	¦	 Зонты стальные      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляционных       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	систем, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-010-07	¦	  3600 мм            	¦	   41,97	¦	   26,37	¦	    7,21	¦	   0,14	¦	    8,39	¦	    2,98	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9548) 	¦	 Зонты стальные      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляционных       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	систем, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-010-08	¦	  4000 мм            	¦	   48,52	¦	   32,30	¦	    7,73	¦	   0,14	¦	    8,49	¦	    3,65	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9548) 	¦	 Зонты стальные      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляционных       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	систем, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-02-011. Установка зонтов над оборудованием                                  	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 м2 поверхности зонта                                        	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-02-011-01	¦	Установка зонтов     	¦	  159,86	¦	    9,40	¦	    4,14	¦	   0,00	¦	  146,32	¦	       1	¦

	¦	            	¦	над оборудованием    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-02-012. Установка дефлекторов                                               	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 дефлектор                                                   	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка дефлекторов диаметром патрубка:                                 	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-02-012-01	¦	  280 мм             	¦	   32,09	¦	   24,91	¦	    2,93	¦	   0,00	¦	    4,25	¦	    2,92	¦

	¦	 (201-9150) 	¦	 Растяжки с          	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	талрепами, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9115) 	¦	 Дефлекторы, (шт.)   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-012-02	¦	  400 мм             	¦	   37,51	¦	   29,43	¦	    3,34	¦	   0,00	¦	    4,74	¦	    3,45	¦

	¦	 (201-9150) 	¦	 Растяжки с          	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	талрепами, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9115) 	¦	 Дефлекторы, (шт.)   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-012-03	¦	  500 мм             	¦	   58,63	¦	   45,55	¦	    5,45	¦	   0,14	¦	    7,63	¦	    5,34	¦

	¦	 (201-9150) 	¦	 Растяжки с          	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	талрепами, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9115) 	¦	 Дефлекторы, (шт.)   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-012-04	¦	  630 мм             	¦	   86,86	¦	   69,52	¦	    7,30	¦	   0,14	¦	   10,04	¦	    8,15	¦

	¦	 (201-9150) 	¦	 Растяжки с          	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	талрепами, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9115) 	¦	 Дефлекторы, (шт.)   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-012-05	¦	  710 мм             	¦	  127,79	¦	  103,30	¦	   13,62	¦	   0,27	¦	   10,87	¦	   12,11	¦

	¦	 (201-9150) 	¦	 Растяжки с          	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	талрепами, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9115) 	¦	 Дефлекторы, (шт.)   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-012-06	¦	  800 мм             	¦	  131,81	¦	  103,30	¦	   13,62	¦	   0,27	¦	   14,89	¦	   12,11	¦

	¦	 (201-9150) 	¦	 Растяжки с          	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	талрепами, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9115) 	¦	 Дефлекторы, (шт.)   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-012-07	¦	  900 мм             	¦	  185,73	¦	  145,27	¦	   23,65	¦	   0,68	¦	   16,81	¦	   17,03	¦

	¦	 (201-9150) 	¦	 Растяжки с          	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	талрепами, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9115) 	¦	 Дефлекторы, (шт.)   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-012-08	¦	  1000 мм            	¦	  187,53	¦	  145,27	¦	   23,65	¦	   0,68	¦	   18,61	¦	   17,03	¦

	¦	 (201-9150) 	¦	 Растяжки с          	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	талрепами, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9115) 	¦	 Дефлекторы, (шт.)   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-02-013. Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных
	шахт                	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 10 узлов                                                      	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	             диаметром патрубка:                                                       	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-02-013-01	¦	  до 250 мм          	¦	  304,55	¦	  239,86	¦	    4,07	¦	   0,00	¦	   60,62	¦	   28,12	¦

	¦	 (301-9620) 	¦	 Узлы прохода, (шт.) 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-013-02	¦	  до 355 мм          	¦	  336,38	¦	  262,21	¦	    4,81	¦	   0,00	¦	   69,36	¦	   30,74	¦

	¦	 (301-9620) 	¦	 Узлы прохода, (шт.) 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-013-03	¦	  до 560 мм          	¦	  421,64	¦	  310,58	¦	   11,28	¦	   0,00	¦	   99,78	¦	   36,41	¦

	¦	 (301-9620) 	¦	 Узлы прохода, (шт.) 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-013-04	¦	  до 800 мм          	¦	  568,33	¦	  394,26	¦	   17,77	¦	   0,41	¦	  156,30	¦	   46,22	¦

	¦	 (301-9620) 	¦	 Узлы прохода, (шт.) 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-013-05	¦	  до 1000 мм         	¦	  773,00	¦	  494,65	¦	   34,20	¦	   0,95	¦	  244,15	¦	   57,99	¦

	¦	 (301-9620) 	¦	 Узлы прохода, (шт.) 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-013-06	¦	  до 1250 мм         	¦	  928,94	¦	  569,97	¦	   34,20	¦	   0,95	¦	  324,77	¦	   66,82	¦

	¦	 (301-9620) 	¦	 Узлы прохода, (шт.) 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-02-014. Установка глушителей шума вентиляционных установок                  	¦

	¦	трубчатых круглого сечения типа ГТК                                                    	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 шт.                                                         	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых                         	¦

	¦	             круглого сечения типа:                                                    	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-02-014-01	¦	  ГТК 1-1, диаметр   	¦	   16,29	¦	    9,65	¦	    1,71	¦	   0,00	¦	    4,93	¦	    1,09	¦

	¦	            	¦	обечайки 125 мм      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-014-02	¦	  ГТК 1-2, диаметр   	¦	   16,29	¦	    9,65	¦	    1,71	¦	   0,00	¦	    4,93	¦	    1,09	¦

	¦	            	¦	обечайки 200 мм      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-014-03	¦	  ГТК 1-3, диаметр   	¦	   17,21	¦	    9,65	¦	    1,71	¦	   0,00	¦	    5,85	¦	    1,09	¦

	¦	            	¦	обечайки 250 мм      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-014-04	¦	  ГТК 1-4, диаметр   	¦	   23,05	¦	   13,63	¦	    2,09	¦	   0,00	¦	    7,33	¦	    1,54	¦

	¦	            	¦	обечайки 315 мм      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-014-05	¦	  ГТК 1-5, диаметр   	¦	   28,42	¦	   16,11	¦	    3,18	¦	   0,00	¦	    9,13	¦	    1,82	¦

	¦	            	¦	обечайки 400 мм      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-014-06	¦	  ГТК 1-6, диаметр   	¦	   30,26	¦	   16,11	¦	    3,18	¦	   0,00	¦	   10,97	¦	    1,82	¦

	¦	            	¦	обечайки 500 мм      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-014-07	¦	  ГТК 2-1, диаметр   	¦	   16,29	¦	    9,65	¦	    1,71	¦	   0,00	¦	    4,93	¦	    1,09	¦

	¦	            	¦	обечайки 125 мм      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-014-08	¦	  ГТК 2-2, диаметр   	¦	   16,29	¦	    9,65	¦	    1,71	¦	   0,00	¦	    4,93	¦	    1,09	¦

	¦	            	¦	обечайки 200 мм      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-014-09	¦	  ГТК 2-3, диаметр   	¦	   17,21	¦	    9,65	¦	    1,71	¦	   0,00	¦	    5,85	¦	    1,09	¦

	¦	            	¦	обечайки 250 мм      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-014-10	¦	  ГТК 2-4, диаметр   	¦	   23,05	¦	   13,63	¦	    2,09	¦	   0,00	¦	    7,33	¦	    1,54	¦

	¦	            	¦	обечайки 315 мм      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-014-11	¦	  ГТК 2-5, диаметр   	¦	   28,42	¦	   16,11	¦	    3,18	¦	   0,00	¦	    9,13	¦	    1,82	¦

	¦	            	¦	обечайки 400 мм      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-014-12	¦	  ГТК 2-6, диаметр   	¦	   30,26	¦	   16,11	¦	    3,18	¦	   0,00	¦	   10,97	¦	    1,82	¦

	¦	            	¦	обечайки 500 мм      	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-02-015. Установка глушителей шума вентиляционных установок                  	¦

	¦	трубчатых типа ГТП                                                                     	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 шт.                                                         	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа:                   	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-02-015-01	¦	  ГТП 1-1 сечением   	¦	   16,29	¦	    9,65	¦	    1,71	¦	   0,00	¦	    4,93	¦	    1,09	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	200 x 100 мм         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-015-02	¦	  ГТП 1-2 сечением   	¦	   23,28	¦	   13,63	¦	    2,09	¦	   0,00	¦	    7,56	¦	    1,54	¦

	¦	            	¦	300 x 200 мм         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-015-03	¦	  ГТП 1-3 сечением   	¦	   28,19	¦	   16,11	¦	    3,18	¦	   0,00	¦	    8,90	¦	    1,82	¦

	¦	            	¦	400 x 200 мм         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	        	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-015-04	¦	  ГТП 1-4 сечением   	¦	   28,88	¦	   16,11	¦	    3,18	¦	   0,00	¦	    9,59	¦	    1,82	¦

	¦	            	¦	400 x 300 мм         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-015-05	¦	  ГТП 1-5 сечением   	¦	   30,91	¦	   16,11	¦	    3,18	¦	   0,00	¦	   11,62	¦	    1,82	¦

	¦	            	¦	400 x 400 мм         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-015-06	¦	  ГТП 2-1 сечением   	¦	   16,29	¦	    9,65	¦	    1,71	¦	   0,00	¦	    4,93	¦	    1,09	¦

	¦	            	¦	200 x 100 мм         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-015-07	¦	  ГТП 2-2 сечением   	¦	   23,28	¦	   13,63	¦	    2,09	¦	   0,00	¦	    7,56	¦	    1,54	¦

	¦	            	¦	300 x 200 мм         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-015-08	¦	  ГТП 2-3 сечением   	¦	   28,19	¦	   16,11	¦	    3,18	¦	   0,00	¦	    8,90	¦	    1,82	¦

	¦	            	¦	400 x 200 мм         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-015-09	¦	  ГТП 2-4 сечением   	¦	   28,88	¦	   16,11	¦	    3,18	¦	   0,00	¦	    9,59	¦	    1,82	¦

	¦	            	¦	400 x 300 мм         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-015-10	¦	  ГТП 2-5 сечением   	¦	   30,91	¦	   16,11	¦	    3,18	¦	   0,00	¦	   11,62	¦	    1,82	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	400 x 400 мм         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9871) 	¦	 Шумоглушители       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	трубчатые, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-02-016. Установка глушителей шума вентиляционных установок                  	¦

	¦	пластинчатых                                                                           	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 пластина                                                    	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка глушителей шума вентиляционных установок                        	¦

	¦	             пластинчатых типа:                                                        	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-02-016-01	¦	  ПП 1-1, ВП 1-1,    	¦	   13,23	¦	    7,43	¦	    2,44	¦	   0,00	¦	    3,36	¦	    0,84	¦

	¦	            	¦	размер пластин       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	100 x 500 x 750 мм   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9872) 	¦	 Пластины шумо-      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	поглощающие, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-016-02	¦	  ПП 1-2, ВП 1-2,    	¦	   13,23	¦	    7,43	¦	    2,44	¦	   0,00	¦	    3,36	¦	    0,84	¦

	¦	            	¦	размер пластин       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	100 x 500 x 1000 мм  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	Крепления, (кг)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9872) 	¦	 Пластины шумо-      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	поглощающие, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	20-02-016-03	¦	  ПП 1-3, ВП 1-3,    	¦	   13,23	¦	    7,43	¦	    2,44	¦	   0,00	¦	    3,36	¦	    0,84	¦

	¦	            	¦	размер пластин       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	100 x 1000 x 1000 мм 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9872) 	¦	 Пластины шумо-      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	поглощающие, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-016-04	¦	  ПП 2-1, ВП 2-1,    	¦	   15,85	¦	    8,23	¦	    2,50	¦	   0,00	¦	    5,12	¦	    0,93	¦

	¦	            	¦	размер пластин       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	200 x 500 x 750 мм   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9872) 	¦	 Пластины шумо-      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	поглощающие, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-016-05	¦	  ПП 2-2, ВП 2-2,    	¦	   15,85	¦	    8,23	¦	    2,50	¦	   0,00	¦	    5,12	¦	    0,93	¦

	¦	            	¦	размер пластин       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	200 x 500 x 1000 мм  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9872) 	¦	 Пластины шумо-      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	поглощающие, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-016-06	¦	  ПП 2-3, ВП 2-3,    	¦	   15,85	¦	    8,23	¦	    2,50	¦	   0,00	¦	    5,12	¦	    0,93	¦

	¦	            	¦	размер пластин       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	200 x 1000 x 1000 мм 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9872) 	¦	 Пластины шумо-      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	поглощающие, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-016-07	¦	  ПП 3-1, ВП 3-1,    	¦	   22,35	¦	    9,38	¦	    4,34	¦	   0,00	¦	    8,63	¦	    1,06	¦

	¦	            	¦	размер пластин       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	400 x 500 x 750 мм   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9872) 	¦	 Пластины шумо-      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	поглощающие, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-016-08	¦	  ПП 3-2, ВП 3-2,    	¦	   22,35	¦	    9,38	¦	    4,34	¦	   0,00	¦	    8,63	¦	    1,06	¦

	¦	            	¦	размер пластин       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	400 x 500 x 1000 мм  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9872) 	¦	 Пластины шумо-      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	поглощающие, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-016-09	¦	  ПП 3-3, ВП 3-3,    	¦	   22,35	¦	    9,38	¦	    4,34	¦	   0,00	¦	    8,63	¦	    1,06	¦

	¦	            	¦	размер пластин       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	400 x 1000 x 1000 мм 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9872) 	¦	 Пластины шумо-      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	поглощающие, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-02-017. Установка дверей и люков герметических                              	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 шт.                                                         	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка дверей герметических:                                           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-02-017-01	¦	  штампованных раз-  	¦	  300,57	¦	   20,42	¦	   12,03	¦	   0,00	¦	  268,12	¦	       2	¦

	¦	            	¦	мером 1250 x 500 мм  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-017-02	¦	  штампованных раз-  	¦	  247,27	¦	   20,42	¦	   10,33	¦	   0,00	¦	  216,52	¦	       2	¦

	¦	            	¦	мером 900 x 400 мм   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-017-03	¦	  неутепленных раз-  	¦	  333,44	¦	   20,42	¦	   12,03	¦	   0,00	¦	  300,99	¦	       2	¦

	¦	            	¦	мером 1250 x 500 мм  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-017-04	¦	  неутепленных раз-  	¦	  276,90	¦	   20,42	¦	   10,33	¦	   0,00	¦	  246,15	¦	       2	¦

	¦	            	¦	мером 900 x 400 мм   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-017-05	¦	  утепленных размером	¦	  405,65	¦	   20,42	¦	   12,03	¦	   0,00	¦	  373,20	¦	       2	¦

	¦	            	¦	1250 x 500 мм        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-017-06	¦	  утепленных размером	¦	  298,56	¦	   20,42	¦	   10,33	¦	   0,00	¦	  267,81	¦	       2	¦

	¦	            	¦	900 x 400 мм         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-017-07	¦	Установка люков      	¦	   43,21	¦	   12,86	¦	    8,10	¦	   0,00	¦	   22,25	¦	    1,26	¦

	¦	            	¦	герметических        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (110-9120) 	¦	 Люки герметические, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-02-018. Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам                  	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 м2                                                          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-02-018-01	¦	Установка вставок    	¦	   54,79	¦	   50,26	¦	    0,87	¦	   0,00	¦	    3,66	¦	    5,75	¦

	¦	            	¦	гибких к радиальным  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	вентиляторам         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9092) 	¦	 Вставки гибкие, (м2)	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-02-019. Установка кронштейнов под вентиляционное
	оборудование               	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 100 кг изделия                                                	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-02-019-01	¦	Установка кронштейнов	¦	  939,14	¦	   55,26	¦	   12,06	¦	   0,00	¦	  871,82	¦	    6,02	¦

	¦	            	¦	под вентиляционное   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	оборудование         	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-02-020. Установка виброизоляторов                                           	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 10 виброизоляторов                                            	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка виброизолятора:                                                 	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-02-020-01	¦	  номер 38           	¦	   66,56	¦	   36,67	¦	    0,87	¦	   0,00	¦	   29,02	¦	     3,7	¦

	¦	 (301-9372) 	¦	 Виброизоляторы      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	пружинные, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-020-02	¦	  номер 39           	¦	   80,41	¦	   43,60	¦	    0,87	¦	   0,00	¦	   35,94	¦	     4,4	¦

	¦	 (301-9372) 	¦	 Виброизоляторы      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	пружинные, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-020-03	¦	  номер 40           	¦	   93,62	¦	   47,57	¦	    0,87	¦	   0,00	¦	   45,18	¦	     4,8	¦

	¦	 (301-9372) 	¦	 Виброизоляторы      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	пружинные, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-020-04	¦	  номер 41           	¦	  117,90	¦	   53,51	¦	    1,74	¦	   0,00	¦	   62,65	¦	     5,4	¦

	¦	 (301-9372) 	¦	 Виброизоляторы      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	пружинные, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-020-05	¦	  номер 42           	¦	  163,22	¦	   61,44	¦	    2,62	¦	   0,00	¦	   99,16	¦	     6,2	¦

	¦	 (301-9372) 	¦	 Виброизоляторы      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	пружинные, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-020-06	¦	  номер 43           	¦	  183,03	¦	   67,39	¦	    2,62	¦	   0,00	¦	  113,02	¦	     6,8	¦

	¦	 (301-9372) 	¦	 Виброизоляторы      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	пружинные, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-020-07	¦	  номер 44           	¦	  243,97	¦	   85,23	¦	    5,23	¦	   0,00	¦	  153,51	¦	     8,6	¦

	¦	 (301-9372) 	¦	 Виброизоляторы      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	пружинные, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-02-020-08	¦	  номер 45           	¦	  313,44	¦	   97,12	¦	    5,23	¦	   0,00	¦	  211,09	¦	     9,8	¦

	¦	 (301-9372) 	¦	 Виброизоляторы      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	пружинные, (шт.)     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	                                 Раздел 3. ВЕНТИЛЯТОРЫ                                 	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 20-03-001. Установка вентиляторов радиальных                                   	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 вентилятор                                                  	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка вентиляторов радиальных массой:                                 	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-03-001-01	¦	  до 0,05 т          	¦	   76,56	¦	   55,79	¦	    6,67	¦	   0,14	¦	   14,10	¦	    6,54	¦

	¦	 (301-9011) 	¦	 Вентиляторы         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	радиальные, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-03-001-02	¦	  до 0,12 т          	¦	  105,05	¦	   76,77	¦	   14,18	¦	   0,41	¦	   14,10	¦	       9	¦

	¦	 (301-9011) 	¦	 Вентиляторы         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	радиальные, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-03-001-03	¦	  до 0,2 т           	¦	  134,00	¦	   87,01	¦	   25,85	¦	   1,08	¦	   21,14	¦	    10,2	¦

	¦	 (301-9011) 	¦	 Вентиляторы         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	радиальные, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-03-001-04	¦	  до 0,4 т           	¦	  160,05	¦	   99,46	¦	   39,45	¦	   1,76	¦	   21,14	¦	   11,66	¦

	¦	 (301-9011) 	¦	 Вентиляторы         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	радиальные, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-03-001-05	¦	  до 0,6 т           	¦	  217,64	¦	  121,81	¦	   63,61	¦	   2,97	¦	   32,22	¦	   14,28	¦

	¦	 (301-9011) 	¦	 Вентиляторы         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	радиальные, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	20-03-001-06	¦	  до 0,9 т           	¦	  278,28	¦	  146,89	¦	   91,12	¦	   4,46	¦	   40,27	¦	   17,22	¦

	¦	 (301-9011) 	¦	 Вентиляторы         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	радиальные, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-03-001-07	¦	  до 1,1 т           	¦	  336,65	¦	  175,72	¦	  120,66	¦	   5,94	¦	   40,27	¦	    20,6	¦

	¦	 (301-9011) 	¦	 Вентиляторы         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	радиальные, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-03-001-08	¦	  до 2 т             	¦	  443,50	¦	  232,44	¦	  144,61	¦	   6,89	¦	   66,45	¦	   27,25	¦

	¦	 (301-9011) 	¦	 Вентиляторы         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	радиальные, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-03-001-09	¦	  до 2,5 т           	¦	  644,95	¦	  314,25	¦	  264,25	¦	  13,23	¦	   66,45	¦	   36,84	¦

	¦	 (301-9011) 	¦	 Вентиляторы         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	радиальные, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-03-001-10	¦	  до 3,5 т           	¦	  956,94	¦	  383,08	¦	  302,02	¦	  14,99	¦	  271,84	¦	   44,91	¦

	¦	 (301-9011) 	¦	 Вентиляторы         	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	радиальные, (шт.)    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-03-002. Установка вентиляторов осевых                                       	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 вентилятор                                                  	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка вентиляторов осевых массой:                                     	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-03-002-01	¦	  до 0,025 т         	¦	   47,77	¦	   38,29	¦	    7,45	¦	   0,14	¦	    2,03	¦	    3,98	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9005) 	¦	 Вентиляторы осевые с	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	электродвигателем на 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	одной оси, (компл.)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-03-002-02	¦	  до 0,05 т          	¦	   68,10	¦	   52,04	¦	   13,71	¦	   0,14	¦	    2,35	¦	    5,41	¦

	¦	 (301-9005) 	¦	 Вентиляторы осевые с	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	электродвигателем на 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	одной оси, (компл.)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-03-002-03	¦	  до 0,1 т           	¦	  221,89	¦	   99,76	¦	   24,45	¦	   0,27	¦	   97,68	¦	   10,37	¦

	¦	 (301-9005) 	¦	 Вентиляторы осевые с	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	электродвигателем на 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	одной оси, (компл.)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-03-002-04	¦	  до 0,2 т           	¦	  282,12	¦	  138,43	¦	   47,03	¦	   0,54	¦	   96,66	¦	   14,39	¦

	¦	 (301-9005) 	¦	 Вентиляторы осевые с	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	электродвигателем на 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	одной оси, (компл.)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-03-002-05	¦	  до 0,3 т           	¦	  375,87	¦	  204,52	¦	   74,46	¦	   0,95	¦	   96,89	¦	   21,26	¦

	¦	 (301-9005) 	¦	 Вентиляторы осевые с	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	электродвигателем на 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	одной оси, (компл.)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-03-002-06	¦	  до 0,6 т           	¦	  541,23	¦	  319,87	¦	  123,29	¦	   1,49	¦	   98,07	¦	   33,25	¦

	¦	 (301-9005) 	¦	 Вентиляторы осевые с	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	электродвигателем на 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	одной оси, (компл.)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-03-003. Установка вентиляторов крышных                                      	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 вентилятор                                                  	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка вентиляторов крышных массой:                                    	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-03-003-01	¦	  до 0,1 т           	¦	  131,39	¦	   60,61	¦	   30,60	¦	   1,49	¦	   40,18	¦	     6,3	¦

	¦	 (301-9004) 	¦	 Вентиляторы крышные 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	с электродвигателями,	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	поддонами и клапанами	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	самооткрывающимися,  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	(компл.)             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-03-003-02	¦	  до 0,2 т           	¦	  178,76	¦	   80,81	¦	   55,57	¦	   2,70	¦	   42,38	¦	     8,4	¦

	¦	 (301-9004) 	¦	 Вентиляторы крышные 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	с электродвигателями,	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	поддонами и клапанами	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	самооткрывающимися,  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	(компл.)             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-03-003-03	¦	  до 0,4 т           	¦	  288,47	¦	  113,23	¦	   99,34	¦	   4,86	¦	   75,90	¦	   11,77	¦

	¦	 (301-9004) 	¦	 Вентиляторы крышные 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	с электродвигателями,	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	поддонами и клапанами	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	самооткрывающимися,  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	(компл.)             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-03-003-04	¦	  до 0,7 т           	¦	  421,68	¦	  167,77	¦	  161,58	¦	   8,37	¦	   92,33	¦	   17,44	¦

	¦	 (301-9004) 	¦	 Вентиляторы крышные 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	с электродвигателями,	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	поддонами и клапанами	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	самооткрывающимися,  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	(компл.)             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-03-004. Установка агрегатов вентиляционных
	пылеулавливающих                 	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 агрегат                                                     	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-03-004-01	¦	Установка агрегатов  	¦	  328,60	¦	   49,63	¦	   18,56	¦	   0,00	¦	  260,41	¦	    6,03	¦

	¦	            	¦	вентиляционных       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	пылеулавливающих     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9002) 	¦	 Агрегаты вентиля-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	ционные пылеулавли-  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	вающие, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	                                 Раздел 4. КАЛОРИФЕРЫ                                  	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 20-04-001. Установка агрегатов воздушно-отопительных                           	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 агрегат                                                     	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	             Установка агрегатов воздушно-отопительных массой:                         	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-04-001-01	¦	  до 0,25 т          	¦	  160,99	¦	   71,49	¦	   27,95	¦	   0,68	¦	   61,55	¦	    8,18	¦

	¦	 (301-9003) 	¦	 Агрегаты воздушно-  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	отопительные, (шт.)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-04-001-02	¦	  до 0,4 т           	¦	  191,84	¦	   90,37	¦	   39,17	¦	   1,22	¦	   62,30	¦	   10,34	¦

	¦	 (301-9003) 	¦	 Агрегаты воздушно-  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	отопительные, (шт.)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-04-001-03	¦	  до 0,8 т           	¦	  368,44	¦	  178,12	¦	  104,48	¦	   4,32	¦	   85,84	¦	   20,38	¦

	¦	 (301-9003) 	¦	 Агрегаты воздушно-  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	отопительные, (шт.)  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-04-002. Установка калориферов                                               	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 калорифер                                                   	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка калориферов массой:                                             	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-04-002-01	¦	  до 0,1 т           	¦	  116,19	¦	   45,29	¦	   13,47	¦	   0,41	¦	   57,43	¦	    5,31	¦

	¦	 (301-9150) 	¦	 Калориферы, (шт.)   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-04-002-02	¦	  до 0,2 т           	¦	  135,83	¦	   53,40	¦	   21,33	¦	   0,68	¦	   61,10	¦	    6,26	¦

	¦	 (301-9150) 	¦	 Калориферы, (шт.)   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-04-002-03	¦	  до 0,3 т           	¦	  157,23	¦	   63,38	¦	   32,75	¦	   1,22	¦	   61,10	¦	    7,43	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9150) 	¦	 Калориферы, (шт.)   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-04-002-04	¦	  до 0,4 т           	¦	  180,20	¦	   72,59	¦	   45,56	¦	   1,89	¦	   62,05	¦	    8,51	¦

	¦	 (301-9150) 	¦	 Калориферы, (шт.)   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-04-002-05	¦	  до 0,5 т           	¦	  188,12	¦	   75,83	¦	   45,84	¦	   1,89	¦	   66,45	¦	    8,89	¦

	¦	 (301-9150) 	¦	 Калориферы, (шт.)   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-04-002-06	¦	  до 0,6 т           	¦	  213,86	¦	   86,84	¦	   59,73	¦	   2,70	¦	   67,29	¦	   10,18	¦

	¦	 (301-9150) 	¦	 Калориферы, (шт.)   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	                           Раздел 5. ФИЛЬТРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА                            	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 20-05-001. Установка фильтров                                                  	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 м2 поверхности в свету                                      	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-05-001-01	¦	Установка фильтров   	¦	  250,19	¦	   38,92	¦	    6,70	¦	   0,00	¦	  204,57	¦	    4,14	¦

	¦	            	¦	ячейковых            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9500) 	¦	 Фильтры, (м2)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-05-001-02	¦	Установка фильтров   	¦	  232,81	¦	   28,93	¦	   15,57	¦	   0,00	¦	  188,31	¦	    3,19	¦

	¦	            	¦	аэрозольных          	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9500) 	¦	 Фильтры, (м2)       	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-05-002. Установка скрубберов                                                	¦

	¦	                                                                                       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	             Измеритель: 10 скрубберов                                                 	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка скрубберов массой:                                              	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-05-002-01	¦	  до 0,15 т          	¦	 2076,73	¦	  924,41	¦	  875,89	¦	 103,01	¦	  276,43	¦	   91,89	¦

	¦	 (301-9440) 	¦	 Скрубберы, (шт.)    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-05-002-02	¦	  до 0,3 т           	¦	 2699,08	¦	  984,67	¦	 1089,72	¦	 117,72	¦	  624,69	¦	   97,88	¦

	¦	 (301-9440) 	¦	 Скрубберы, (шт.)    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-05-002-03	¦	  до 0,45 т          	¦	 2862,06	¦	 1011,03	¦	 1174,83	¦	 127,98	¦	  676,20	¦	   100,5	¦

	¦	 (301-9440) 	¦	 Скрубберы, (шт.)    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-05-003. Установка циклонов                                                  	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 10 циклонов                                                   	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка циклонов массой:                                                	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-05-003-01	¦	  до 0,3 т           	¦	 1800,61	¦	  369,12	¦	 1227,23	¦	 147,15	¦	  204,26	¦	   38,37	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9510) 	¦	 Циклоны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-05-003-02	¦	  до 0,5 т           	¦	 2228,72	¦	  539,01	¦	 1421,00	¦	 167,81	¦	  268,71	¦	   56,03	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9510) 	¦	 Циклоны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-05-003-03	¦	  до 1 т             	¦	 7675,23	¦	 2369,79	¦	 4812,34	¦	 575,37	¦	  493,10	¦	  246,34	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9510) 	¦	 Циклоны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-05-003-04	¦	  до 1,2 т           	¦	11401,03	¦	 3271,57	¦	 6969,71	¦	 834,30	¦	 1159,75	¦	  340,08	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9510) 	¦	 Циклоны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-05-003-05	¦	  до 3 т             	¦	21530,12	¦	 6176,14	¦	13159,38	¦	1545,08	¦	 2194,60	¦	  642,01	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9510) 	¦	 Циклоны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-05-003-06	¦	  до 6 т             	¦	35785,41	¦	10265,60	¦	22219,21	¦	2619,27	¦	 3300,60	¦	 1067,11	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9510) 	¦	 Циклоны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-05-003-07	¦	  более 6 т          	¦	55337,71	¦	15938,42	¦	34598,93	¦	4090,77	¦	 4800,36	¦	  1656,8	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9510) 	¦	 Циклоны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	                                Раздел 6. КОНДИЦИОНЕРЫ                                 	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 20-06-001. Установка кондиционеров доводчиков эжекционных                      	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 10 доводчиков                                                 	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-06-001-01	¦	Установка кондицио-  	¦	  207,41	¦	  188,29	¦	   17,43	¦	   0,00	¦	    1,69	¦	      19	¦

	¦	            	¦	неров доводчиков     	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	эжекционных          	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9561) 	¦	 Кондиционеры        	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	доводчики            	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	эжекционные, (шт.)   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-06-002. Установка камер приточных типовых                                   	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 камера                                                      	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка камер приточных типовых:                                        	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-06-002-01	¦	  без секции орошения	¦	  704,61	¦	  401,26	¦	  106,36	¦	   2,97	¦	  196,99	¦	   43,71	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	до 10 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9001) 	¦	 Камеры приточные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(компл.)             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-002-02	¦	  без секции орошения	¦	 1031,36	¦	  558,33	¦	  172,63	¦	   6,21	¦	  300,40	¦	   60,82	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 20 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9001) 	¦	 Камеры приточные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(компл.)             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-002-03	¦	  без секции орошения	¦	 1217,48	¦	  621,39	¦	  221,45	¦	   7,83	¦	  374,64	¦	   67,69	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 31,5 тыс. м3/час  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9001) 	¦	 Камеры приточные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(компл.)             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-002-04	¦	  без секции орошения	¦	 2024,08	¦	 1090,68	¦	  363,78	¦	  15,39	¦	  569,62	¦	  118,81	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 40 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9001) 	¦	 Камеры приточные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(компл.)             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-002-05	¦	  без секции орошения	¦	 3042,93	¦	 1771,10	¦	  563,11	¦	  23,49	¦	  708,72	¦	  192,93	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 63 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9001) 	¦	 Камеры приточные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(компл.)             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-002-06	¦	  без секции орошения	¦	 3330,85	¦	 1911,18	¦	  711,75	¦	  30,92	¦	  707,92	¦	  208,19	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 80 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9001) 	¦	 Камеры приточные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(компл.)             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-002-07	¦	  без секции орошения	¦	 4496,28	¦	 2821,75	¦	  750,51	¦	  29,97	¦	  924,02	¦	  307,38	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 125 тыс. м3/час   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9001) 	¦	 Камеры приточные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(компл.)             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-002-08	¦	  без секции орошения	¦	 4656,52	¦	 2891,79	¦	  838,63	¦	  29,57	¦	  926,10	¦	  315,01	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 150 тыс. м3/час   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9001) 	¦	 Камеры приточные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(компл.)             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-002-09	¦	  с секцией орошения 	¦	  962,19	¦	  531,34	¦	  166,36	¦	   5,94	¦	  264,49	¦	   57,88	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 10 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9001) 	¦	 Камеры приточные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(компл.)             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (5)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	20-06-002-10	¦	  с секцией орошения 	¦	 1374,01	¦	  722,47	¦	  276,41	¦	  11,75	¦	  375,13	¦	    78,7	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 20 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9001) 	¦	 Камеры приточные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(компл.)             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (5)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-002-11	¦	  с секцией орошения 	¦	 1801,56	¦	 1010,63	¦	  334,12	¦	  14,04	¦	  456,81	¦	  110,09	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 31,5 тыс. м3/час  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9001) 	¦	 Камеры приточные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(компл.)             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (5)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-002-12	¦	  с секцией орошения 	¦	 2667,50	¦	 1550,96	¦	  525,74	¦	  24,98	¦	  590,80	¦	  168,95	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 40 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9001) 	¦	 Камеры приточные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(компл.)             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (7)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-002-13	¦	  с секцией орошения 	¦	 4735,47	¦	 2391,48	¦	  718,20	¦	  32,27	¦	 1625,79	¦	  260,51	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 63 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9001) 	¦	 Камеры приточные,   	¦	       ~	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(компл.)             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (5)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-002-14	¦	  с секцией орошения 	¦	 5221,00	¦	 2641,64	¦	  953,57	¦	  43,88	¦	 1625,79	¦	  287,76	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 80 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9001) 	¦	 Камеры приточные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(компл.)             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (5)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-002-15	¦	  с секцией орошения 	¦	 6794,81	¦	 3932,44	¦	  973,39	¦	  42,12	¦	 1888,98	¦	  428,37	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 125 тыс. м3/час   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9001) 	¦	 Камеры приточные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(компл.)             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (7)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-002-16	¦	  с секцией орошения 	¦	 7184,05	¦	 4312,67	¦	  979,72	¦	  37,26	¦	 1891,66	¦	  469,79	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 150 тыс. м3/час   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9001) 	¦	 Камеры приточные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(компл.)             	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (7)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-06-003. Установка камер орошения                                            	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 10 камер                                                      	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка камер орошения производительностью:                             	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-06-003-01	¦	  до 10 тыс. м3/час  	¦	 3162,72	¦	 1541,41	¦	  642,44	¦	  27,14	¦	  978,87	¦	  160,23	¦

	¦	 (301-9166) 	¦	 Камеры орошения,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (60)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-003-02	¦	  до 20 тыс. м3/час  	¦	 3870,70	¦	 1887,44	¦	 1004,39	¦	  46,17	¦	  978,87	¦	   196,2	¦

	¦	 (301-9166) 	¦	 Камеры орошения,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (60)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-003-03	¦	  до 31,5 тыс. м3/час	¦	 7659,64	¦	 4456,47	¦	 1672,99	¦	  76,14	¦	 1530,18	¦	  463,25	¦

	¦	 (301-9166) 	¦	 Камеры орошения,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (40)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-003-04	¦	  до 40 тыс. м3/час  	¦	 8163,95	¦	 4917,84	¦	 1695,14	¦	  76,14	¦	 1550,97	¦	  511,21	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9166) 	¦	 Камеры орошения,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (40)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-003-05	¦	  до 63 тыс. м3/час  	¦	12842,61	¦	 7130,34	¦	 2911,63	¦	 138,78	¦	 2800,64	¦	   741,2	¦

	¦	 (301-9166) 	¦	 Камеры орошения,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (40)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-003-06	¦	  до 80 тыс. м3/час  	¦	13756,93	¦	 8000,67	¦	 2955,62	¦	 138,78	¦	 2800,64	¦	  831,67	¦

	¦	 (301-9166) 	¦	 Камеры орошения,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (40)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-003-07	¦	  до 125 тыс. м3/час 	¦	21133,59	¦	13421,82	¦	 4425,82	¦	 213,44	¦	 3285,95	¦	  1395,2	¦

	¦	 (301-9166) 	¦	 Камеры орошения,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (60)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-003-08	¦	  до 160 тыс. м3/час 	¦	24710,73	¦	16148,13	¦	 5255,86	¦	 253,13	¦	 3306,74	¦	  1678,6	¦

	¦	 (301-9166) 	¦	 Камеры орошения,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (60)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-003-09	¦	  до 200 тыс. м3/час 	¦	29526,27	¦	19293,87	¦	 6568,61	¦	 322,25	¦	 3663,79	¦	  2005,6	¦

	¦	 (301-9166) 	¦	 Камеры орошения,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (60)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-003-10	¦	  до 250 тыс. м3/час 	¦	33986,47	¦	22649,33	¦	 7673,35	¦	 378,14	¦	 3663,79	¦	  2354,4	¦

	¦	 (301-9166) 	¦	 Камеры орошения,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (60)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-06-004. Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных)                    	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 фильтр                                                      	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка фильтров воздушных сетчатых (масляных)                          	¦

	¦	             производительностью:                                                      	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-06-004-01	¦	  до 10 тыс. м3/час  	¦	 1046,71	¦	  122,27	¦	   35,72	¦	   1,62	¦	  888,72	¦	   12,71	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9614) 	¦	 Фильтры воздушные,  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-004-02	¦	  до 20 тыс. м3/час  	¦	 1774,31	¦	  129,20	¦	   37,81	¦	   1,62	¦	 1607,30	¦	   13,43	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9614) 	¦	 Фильтры воздушные,  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-004-03	¦	  до 31,5 тыс. м3/час	¦	 3933,41	¦	  341,80	¦	   91,65	¦	   4,46	¦	 3499,96	¦	   35,53	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9614) 	¦	 Фильтры воздушные,  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-004-04	¦	  до 40 тыс. м3/час  	¦	 3996,88	¦	  401,44	¦	   93,40	¦	   4,46	¦	 3502,04	¦	   41,73	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9614) 	¦	 Фильтры воздушные,  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-004-05	¦	  до 63 тыс. м3/час  	¦	 7726,82	¦	  550,17	¦	  162,73	¦	   7,70	¦	 7013,92	¦	   57,19	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9614) 	¦	 Фильтры воздушные,  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-004-06	¦	  до 80 тыс. м3/час  	¦	 7804,48	¦	  626,36	¦	  164,20	¦	   7,70	¦	 7013,92	¦	   65,11	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9614) 	¦	 Фильтры воздушные,  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-004-07	¦	  до 125 тыс. м3/час 	¦	 8030,10	¦	  797,02	¦	  219,16	¦	   8,64	¦	 7013,92	¦	   82,85	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9614) 	¦	 Фильтры воздушные,  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-004-08	¦	  до 160 тыс. м3/час 	¦	 8207,70	¦	  964,31	¦	  227,39	¦	   8,64	¦	 7016,00	¦	  100,24	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9614) 	¦	 Фильтры воздушные,  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-004-09	¦	  до 200 тыс. м3/час 	¦	11732,75	¦	 1199,61	¦	  355,32	¦	  13,23	¦	10177,82	¦	   124,7	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9614) 	¦	 Фильтры воздушные,  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-004-10	¦	  до 250 тыс. м3/час 	¦	12005,72	¦	 1441,85	¦	  386,05	¦	  14,72	¦	10177,82	¦	  149,88	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9614) 	¦	 Фильтры воздушные,  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-06-005. Установка фильтров воздушных (сухих)                                	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 фильтр                                                      	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью:                 	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-06-005-01	¦	  до 10 тыс. м3/час  	¦	  139,71	¦	   97,74	¦	   13,19	¦	   0,27	¦	   28,78	¦	   10,16	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9614) 	¦	 Фильтры воздушные,  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-005-02	¦	  до 20 тыс. м3/час  	¦	  169,58	¦	  122,66	¦	   18,14	¦	   0,41	¦	   28,78	¦	   12,75	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9614) 	¦	 Фильтры воздушные,  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-005-03	¦	  до 31,5 тыс. м3/час	¦	  270,33	¦	  155,17	¦	   31,40	¦	   1,08	¦	   83,76	¦	   16,13	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9614) 	¦	 Фильтры воздушные,  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-005-04	¦	  до 40 тыс. м3/час  	¦	  299,98	¦	  176,14	¦	   38,00	¦	   1,35	¦	   85,84	¦	   18,31	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9614) 	¦	 Фильтры воздушные,  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-005-05	¦	  до 63 тыс. м3/час  	¦	  459,39	¦	  278,88	¦	   60,15	¦	   2,16	¦	  120,36	¦	   28,99	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9614) 	¦	 Фильтры воздушные,  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-005-06	¦	  до 80 тыс. м3/час  	¦	  488,66	¦	  297,84	¦	   70,46	¦	   2,70	¦	  120,36	¦	   30,96	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9614) 	¦	 Фильтры воздушные,  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	20-06-005-07	¦	  до 125 тыс. м3/час 	¦	  959,44	¦	  697,35	¦	  141,73	¦	   4,46	¦	  120,36	¦	   72,49	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9614) 	¦	 Фильтры воздушные,  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-005-08	¦	  до 160 тыс. м3/час 	¦	 1076,98	¦	  793,75	¦	  160,79	¦	   5,13	¦	  122,44	¦	   82,51	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9614) 	¦	 Фильтры воздушные,  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-005-09	¦	  до 200 тыс. м3/час 	¦	 1646,48	¦	 1258,30	¦	  223,36	¦	   5,94	¦	  164,82	¦	   130,8	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9614) 	¦	 Фильтры воздушные,  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-005-10	¦	  до 250 тыс. м3/час 	¦	 1766,33	¦	 1342,18	¦	  259,33	¦	   7,43	¦	  164,82	¦	  139,52	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9614) 	¦	 Фильтры воздушные,  	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-06-006. Установка воздухонагревателей однорядных                            	¦

	¦	для обводного канала                                                                   	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 воздухонагреватель                                          	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка воздухонагревателей однорядных для обводного канала             	¦

	¦	             производительностью:                                                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-06-006-01	¦	  до 10 тыс. м3/час  	¦	  187,66	¦	   76,96	¦	   15,67	¦	   0,54	¦	   95,03	¦	       8	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-006-02	¦	  до 20 тыс. м3/час  	¦	  208,79	¦	   91,87	¦	   21,89	¦	   1,08	¦	   95,03	¦	    9,55	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-006-03	¦	  до 31,5 тыс. м3/час	¦	  249,70	¦	  126,89	¦	   27,78	¦	   1,22	¦	   95,03	¦	   13,19	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-006-04	¦	  до 40 тыс. м3/час  	¦	  358,65	¦	  167,29	¦	   36,31	¦	   1,49	¦	  155,05	¦	   17,39	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-006-05	¦	  до 63 тыс. м3/час  	¦	  453,90	¦	  229,63	¦	   51,69	¦	   2,16	¦	  172,58	¦	   23,87	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-006-06	¦	  до 80 тыс. м3/час  	¦	  658,07	¦	  292,93	¦	   72,41	¦	   2,97	¦	  292,73	¦	   30,45	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-006-07	¦	  до 125 тыс. м3/час 	¦	  720,45	¦	  349,49	¦	  104,51	¦	   4,59	¦	  266,45	¦	   36,33	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-006-08	¦	  до 160 тыс. м3/час 	¦	  982,32	¦	  463,68	¦	  132,15	¦	   5,54	¦	  386,49	¦	    48,2	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-006-09	¦	  до 200 тыс. м3/час 	¦	 1140,27	¦	  570,95	¦	  182,83	¦	   8,24	¦	  386,49	¦	   59,35	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	     (1)	¦	        	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-006-10	¦	  до 250 тыс. м3/час 	¦	 1524,49	¦	  738,24	¦	  220,05	¦	   9,59	¦	  566,20	¦	   76,74	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-06-007. Установка воздухонагревателей двухрядных                            	¦

	¦	для обводного канала                                                                   	¦

	¦	                                                                                       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	             Измеритель: 1 воздухонагреватель                                          	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка воздухонагревателей двухрядных для обводного канала             	¦

	¦	             производительностью:                                                      	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-06-007-01	¦	  до 10 тыс. м3/час  	¦	  246,73	¦	   88,60	¦	   21,30	¦	   0,95	¦	  136,83	¦	    9,21	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-007-02	¦	  до 20 тыс. м3/час  	¦	  273,79	¦	  107,94	¦	   29,02	¦	   1,35	¦	  136,83	¦	   11,22	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-007-03	¦	  до 31,5 тыс. м3/час	¦	  325,86	¦	  149,98	¦	   39,05	¦	   1,76	¦	  136,83	¦	   15,59	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-007-04	¦	  до 40 тыс. м3/час  	¦	  486,40	¦	  197,21	¦	   50,54	¦	   2,16	¦	  238,65	¦	    20,5	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-007-05	¦	  до 63 тыс. м3/час  	¦	  604,09	¦	  273,69	¦	   74,22	¦	   3,38	¦	  256,18	¦	   28,45	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-007-06	¦	  до 80 тыс. м3/час  	¦	  758,41	¦	  363,35	¦	  102,33	¦	   4,59	¦	  292,73	¦	   37,77	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-007-07	¦	  до 125 тыс. м3/час 	¦	  842,22	¦	  430,21	¦	  145,56	¦	   6,75	¦	  266,45	¦	   44,72	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-007-08	¦	  до 160 тыс. м3/час 	¦	 1139,46	¦	  573,26	¦	  179,71	¦	   8,10	¦	  386,49	¦	   59,59	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-007-09	¦	  до 200 тыс. м3/час 	¦	 1347,42	¦	  708,22	¦	  252,71	¦	  11,75	¦	  386,49	¦	   73,62	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-007-10	¦	  до 250 тыс. м3/час 	¦	 1729,88	¦	  888,12	¦	  292,73	¦	  13,37	¦	  549,03	¦	   92,32	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-06-008. Установка воздухонагревателей однорядных                            	¦

	¦	без обводного канала                                                                   	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 воздухонагреватель                                          	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка воздухонагревателей однорядных без обводного канала             	¦

	¦	             производительностью:                                                      	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-06-008-01	¦	  до 31,5 тыс. м3/час	¦	  373,41	¦	  156,90	¦	   52,12	¦	   2,30	¦	  164,39	¦	   16,31	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-008-02	¦	  до 40 тыс. м3/час  	¦	  413,21	¦	  190,28	¦	   58,54	¦	   2,70	¦	  164,39	¦	   19,78	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-008-03	¦	  до 63 тыс. м3/час  	¦	  690,69	¦	  280,33	¦	  104,10	¦	   4,73	¦	  306,26	¦	   29,14	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-008-04	¦	  до 80 тыс. м3/час  	¦	  764,21	¦	  334,49	¦	  123,46	¦	   5,54	¦	  306,26	¦	   34,77	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-008-05	¦	  до 125 тыс. м3/час 	¦	  938,33	¦	  431,36	¦	  145,85	¦	   6,35	¦	  361,12	¦	   44,84	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-008-06	¦	  до 160 тыс. м3/час 	¦	 1214,17	¦	  567,48	¦	  168,14	¦	   6,89	¦	  478,55	¦	   58,99	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-008-07	¦	  до 200 тыс. м3/час 	¦	 1469,37	¦	  705,92	¦	  221,71	¦	   9,59	¦	  541,74	¦	   73,38	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-008-08	¦	  до 250 тыс. м3/час 	¦	 1845,66	¦	  875,42	¦	  247,99	¦	  10,13	¦	  722,25	¦	      91	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-06-009. Установка воздухонагревателей двухрядных                            	¦

	¦	без обводного канала                                                                   	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 воздухонагреватель                                          	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	             Установка воздухонагревателей двухрядных без обводного канала             	¦

	¦	             производительностью:                                                      	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-06-009-01	¦	  до 31,5 тыс. м3/час	¦	  400,93	¦	  183,36	¦	   53,18	¦	   2,30	¦	  164,39	¦	   19,06	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-009-02	¦	  до 40 тыс. м3/час  	¦	  448,97	¦	  224,92	¦	   59,66	¦	   2,70	¦	  164,39	¦	   23,38	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-009-03	¦	  до 63 тыс. м3/час  	¦	  745,31	¦	  333,33	¦	  105,72	¦	   4,73	¦	  306,26	¦	   34,65	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-009-04	¦	  до 80 тыс. м3/час  	¦	  848,25	¦	  416,35	¦	  125,64	¦	   5,54	¦	  306,26	¦	   43,28	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-009-05	¦	  до 125 тыс. м3/час 	¦	 1044,28	¦	  534,01	¦	  149,15	¦	   6,35	¦	  361,12	¦	   55,51	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-009-06	¦	  до 160 тыс. м3/час 	¦	 1332,82	¦	  682,83	¦	  171,44	¦	   6,89	¦	  478,55	¦	   70,98	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-009-07	¦	  до 200 тыс. м3/час 	¦	 1630,34	¦	  862,82	¦	  225,78	¦	   9,59	¦	  541,74	¦	   89,69	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-009-08	¦	  до 250 тыс. м3/час 	¦	 2029,84	¦	 1053,87	¦	  253,72	¦	  10,13	¦	  722,25	¦	  109,55	¦

	¦	 (301-9070) 	¦	 Воздухонагреватели, 	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-06-010. Установка камер обслуживания                                        	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 камера                                                      	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка камер обслуживания производительностью:                         	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-06-010-01	¦	  до 10 тыс. м3/час  	¦	  101,02	¦	   62,82	¦	   12,21	¦	   0,41	¦	   25,99	¦	    6,53	¦

	¦	 (301-9152) 	¦	 Камеры обслуживания,	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	20-06-010-02	¦	  до 20 тыс. м3/час  	¦	  108,51	¦	   67,92	¦	   14,60	¦	   0,54	¦	   25,99	¦	    7,06	¦

	¦	 (301-9152) 	¦	 Камеры обслуживания,	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-010-03	¦	  до 31,5 тыс. м3/час	¦	  113,25	¦	   72,34	¦	   14,92	¦	   0,54	¦	   25,99	¦	    7,52	¦

	¦	 (301-9152) 	¦	 Камеры обслуживания,	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-010-04	¦	  до 40 тыс. м3/час  	¦	  129,51	¦	   87,73	¦	   15,79	¦	   0,54	¦	   25,99	¦	    9,12	¦

	¦	 (301-9152) 	¦	 Камеры обслуживания,	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-010-05	¦	  до 63 тыс. м3/час  	¦	  187,67	¦	  125,73	¦	   23,51	¦	   0,95	¦	   38,43	¦	   13,07	¦

	¦	 (301-9152) 	¦	 Камеры обслуживания,	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	70-06-010-06	¦	  до 80 тыс. м3/час  	¦	  265,05	¦	  170,76	¦	   27,38	¦	   1,08	¦	   66,91	¦	   17,75	¦

	¦	 (301-9152) 	¦	 Камеры обслуживания,	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-010-07	¦	  до 125 тыс. м3/час 	¦	  280,92	¦	  181,05	¦	   32,96	¦	   1,22	¦	   66,91	¦	   18,82	¦

	¦	 (301-9152) 	¦	 Камеры обслуживания,	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       _	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-010-08	¦	  до 160 тыс. м3/час 	¦	  329,67	¦	  226,07	¦	   36,69	¦	   1,35	¦	   66,91	¦	    23,5	¦

	¦	 (301-9152) 	¦	 Камеры обслуживания,	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-010-09	¦	  до 200 тыс. м3/час 	¦	  467,42	¦	  322,94	¦	   56,89	¦	   2,57	¦	   87,59	¦	   33,57	¦

	¦	 (301-9152) 	¦	 Камеры обслуживания,	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-010-10	¦	  до 250 тыс. м3/час 	¦	  471,25	¦	  324,10	¦	   59,10	¦	   2,57	¦	   88,05	¦	   33,69	¦

	¦	 (301-9152) 	¦	 Камеры обслуживания,	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-06-011. Установка камер воздушных                                           	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 камера                                                      	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка камер воздушных:                                                	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-06-011-01	¦	  ВК-0.5 (В - 622 мм)	¦	  102,14	¦	   62,63	¦	   13,52	¦	   0,41	¦	   25,99	¦	    6,51	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 10 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9151) 	¦	 Камеры воздушные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-011-02	¦	  ВК-0.5 (В - 622 мм)	¦	  109,40	¦	   69,46	¦	   13,95	¦	   0,41	¦	   25,99	¦	    7,22	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 20 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9151) 	¦	 Камеры воздушные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-011-03	¦	  ВК-0.5 (В - 622 мм)	¦	  111,26	¦	   71,00	¦	   14,27	¦	   0,41	¦	   25,99	¦	    7,38	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 31,5 тыс. м3/час  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9151) 	¦	 Камеры воздушные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-011-04	¦	  ВК-0.5 (В - 622 мм)	¦	  185,35	¦	  126,89	¦	   20,03	¦	   0,54	¦	   38,43	¦	   13,19	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 63 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9151) 	¦	 Камеры воздушные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-011-05	¦	  ВК-0.5 (В - 622 мм)	¦	  309,81	¦	  235,31	¦	   31,60	¦	   0,95	¦	   42,90	¦	   24,46	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	до 160 тыс. м3/час   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9151) 	¦	 Камеры воздушные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-011-06	¦	  ВК-0.5 (В - 622 мм)	¦	  393,87	¦	  310,25	¦	   38,64	¦	   1,08	¦	   44,98	¦	   32,25	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 250 тыс. м3/час   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9151) 	¦	 Камеры воздушные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-011-07	¦	  ВК-1 (В - 1122 мм) 	¦	  129,46	¦	   79,56	¦	   23,91	¦	   1,08	¦	   25,99	¦	    8,27	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 40 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9151) 	¦	 Камеры воздушные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-011-08	¦	  ВК-1 (В - 1122 мм) 	¦	  230,06	¦	  159,21	¦	   32,42	¦	   1,35	¦	   38,43	¦	   16,55	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 80 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9151) 	¦	 Камеры воздушные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-011-09	¦	  ВК-1 (В - 1122 мм) 	¦	  306,34	¦	  220,30	¦	   43,14	¦	   1,62	¦	   42,90	¦	    22,9	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 160 тыс. м3/час   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9151) 	¦	 Камеры воздушные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-011-10	¦	  ВК-1 (В - 1122 мм) 	¦	  389,24	¦	  290,62	¦	   53,64	¦	   1,89	¦	   44,98	¦	   30,21	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 250 тыс. м3/час   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9151) 	¦	 Камеры воздушные,   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-06-012. Установка клапанов воздушных                                        	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 клапан                                                      	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка клапанов воздушных:                                             	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-06-012-01	¦	  К-0.5 (Н - 503 мм) 	¦	   67,19	¦	   48,00	¦	   13,02	¦	   0,41	¦	    6,17	¦	    4,99	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 20 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-012-02	¦	  К-0.5 (Н - 503 мм) 	¦	   79,93	¦	   59,84	¦	   13,92	¦	   0,41	¦	    6,17	¦	    6,22	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 40 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-012-03	¦	  К-0.5 (Н - 503 мм) 	¦	  166,07	¦	  136,32	¦	   23,58	¦	   0,68	¦	    6,17	¦	   14,17	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 160 тыс. м3/час   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-012-04	¦	  К-0.5 (Н - 503 мм) 	¦	  270,88	¦	  226,45	¦	   38,26	¦	   1,22	¦	    6,17	¦	   23,54	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 250 тыс. м3/час   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-012-05	¦	  К-1 (Н - 1003 мм)  	¦	   95,40	¦	   70,90	¦	   14,73	¦	   0,41	¦	    9,77	¦	    7,37	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 40 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-012-06	¦	  К-1 (Н - 1003 мм)  	¦	  204,85	¦	  163,54	¦	   29,60	¦	   0,95	¦	   11,71	¦	      17	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 160 тыс. м3/час   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-012-07	¦	  К-1 (Н - 1003 мм)  	¦	  317,44	¦	  258,97	¦	   45,52	¦	   1,49	¦	   12,95	¦	   26,92	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 200 тыс. м3/час   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-012-08	¦	  К-1 (Н - 1003 мм)  	¦	  385,25	¦	  320,83	¦	   50,13	¦	   1,49	¦	   14,29	¦	   33,35	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 250 тыс. м3/час   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-012-09	¦	  для обвода         	¦	   89,59	¦	   59,84	¦	   13,92	¦	   0,41	¦	   15,83	¦	    6,22	¦

	¦	            	¦	воздухонагревателей  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 40 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-012-10	¦	  для обвода         	¦	  186,99	¦	  146,80	¦	   24,36	¦	   0,68	¦	   15,83	¦	   15,26	¦

	¦	            	¦	воздухонагревателей  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 80 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-012-11	¦	  для обвода         	¦	  215,14	¦	  162,58	¦	   33,49	¦	   1,22	¦	   19,07	¦	    16,9	¦

	¦	            	¦	воздухонагревателей  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 160 тыс. м3/час   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-012-12	¦	  для обвода         	¦	  394,14	¦	  315,63	¦	   59,44	¦	   2,03	¦	   19,07	¦	   32,81	¦

	¦	            	¦	воздухонагревателей  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	до 200 тыс. м3/час   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-012-13	¦	  для обвода         	¦	  469,61	¦	  385,86	¦	   64,68	¦	   2,03	¦	   19,07	¦	   40,11	¦

	¦	            	¦	воздухонагревателей  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	производительностью  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 250 тыс. м3/час   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9170) 	¦	 Клапаны, (шт.)      	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-06-013. Установка блоков тепломассообмена                                   	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 10 блоков                                                     	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка блоков тепломассообмена производительностью:                    	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-06-013-01	¦	  до 10 тыс. м3/час  	¦	 2637,87	¦	 1604,33	¦	  740,33	¦	  33,89	¦	  293,21	¦	  166,77	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (30)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9621) 	¦	 Блоки тепломассо-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	обмена, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-013-02	¦	  до 20 тыс. м3/час  	¦	 3006,37	¦	 1950,36	¦	  762,80	¦	  33,89	¦	  293,21	¦	  202,74	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (30)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9621) 	¦	 Блоки тепломассо-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	обмена, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	20-06-013-03	¦	  до 31,5 тыс. м3/час	¦	 6567,29	¦	 4477,44	¦	 1716,56	¦	  85,32	¦	  373,29	¦	  465,43	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (30)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9621) 	¦	 Блоки тепломассо-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	обмена, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-013-04	¦	  до 40 тыс. м3/час  	¦	 7761,48	¦	 5536,50	¦	 1752,73	¦	  83,84	¦	  472,25	¦	  575,52	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (50)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9621) 	¦	 Блоки тепломассо-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	обмена, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-013-05	¦	  до 63 тыс. м3/час  	¦	11065,35	¦	 7853,86	¦	 2567,48	¦	 125,15	¦	  644,01	¦	  816,41	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (50)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9621) 	¦	 Блоки тепломассо-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	обмена, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-013-06	¦	  до 80 тыс. м3/час  	¦	12920,38	¦	 9070,22	¦	 3042,36	¦	 147,15	¦	  807,80	¦	  942,85	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (90)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9621) 	¦	 Блоки тепломассо-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	обмена, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-013-07	¦	  до 125 тыс. м3/час 	¦	19437,45	¦	14784,98	¦	 3618,67	¦	 175,10	¦	 1033,80	¦	  1536,9	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (90)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9621) 	¦	 Блоки тепломассо-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	обмена, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-013-08	¦	  до 160 тыс. м3/час 	¦	25271,64	¦	19084,16	¦	 4997,67	¦	 250,16	¦	 1189,81	¦	  1983,8	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (130)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9621) 	¦	 Блоки тепломассо-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	обмена, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-013-09	¦	  до 200 тыс. м3/час 	¦	33568,65	¦	25899,93	¦	 6188,30	¦	 310,50	¦	 1480,42	¦	  2692,3	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (130)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9621) 	¦	 Блоки тепломассо-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	обмена, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-013-10	¦	  до 250 тыс. м3/час 	¦	37388,87	¦	28311,66	¦	 7259,16	¦	 361,94	¦	 1818,05	¦	    2943	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	   (190)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9621) 	¦	 Блоки тепломассо-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	    (10)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	обмена, (шт.)        	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-06-014. Присоединение трубопроводов к оросительной системе
	блока            	¦

	¦	тепломассообмена                                                                       	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 10 блоков                                                     	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	             Присоединение трубопроводов к оросительной системе блока                  	¦

	¦	             тепломассообмена производительностью:                                     	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-06-014-01	¦	  до 20 тыс. м3/час  	¦	  491,48	¦	  248,48	¦	   81,58	¦	   0,00	¦	  161,42	¦	   25,83	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-014-02	¦	  до 31,5 тыс. м3/час	¦	  508,96	¦	  264,26	¦	   82,83	¦	   0,00	¦	  161,87	¦	   27,47	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-014-03	¦	  до 63 тыс. м3/час  	¦	  679,80	¦	  362,77	¦	  125,43	¦	   0,00	¦	  191,60	¦	   37,71	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-014-04	¦	  до 125 тыс. м3/час 	¦	 1006,66	¦	  561,04	¦	  183,23	¦	   0,00	¦	  262,39	¦	   58,32	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-014-05	¦	  до 200 тыс. м3/час 	¦	 1306,96	¦	  758,15	¦	  258,04	¦	   0,00	¦	  290,77	¦	   78,81	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-014-06	¦	  до 250 тыс. м3/час 	¦	 1904,13	¦	 1059,07	¦	  423,66	¦	   0,00	¦	  421,40	¦	  110,09	¦

	¦	 (507-9507) 	¦	 Фланцы стальные,    	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Таблица 20-06-015. Установка агрегатов вентиляторных                                   	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 агрегат                                                     	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка агрегатов вентиляторных производительностью:                    	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-06-015-01	¦	  до 10 тыс. м3/час  	¦	  199,76	¦	  113,23	¦	   24,11	¦	   0,95	¦	   62,42	¦	   11,77	¦

	¦	 (301-9611) 	¦	 Агрегаты            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляторные, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-015-02	¦	  до 20 тыс. м3/час  	¦	  287,68	¦	  157,29	¦	   67,97	¦	   3,11	¦	   62,42	¦	   16,35	¦

	¦	 (301-9611) 	¦	 Агрегаты            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляторные, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-015-03	¦	  до 40 тыс. м3/час  	¦	  552,70	¦	  365,94	¦	  124,34	¦	   5,40	¦	   62,42	¦	   38,04	¦

	¦	 (301-9611) 	¦	 Агрегаты            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляторные, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-015-04	¦	  до 80 тыс. м3/час  	¦	  940,98	¦	  508,61	¦	  257,19	¦	  12,15	¦	  175,18	¦	   52,87	¦

	¦	 (301-9611) 	¦	 Агрегаты            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляторные, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-015-05	¦	  до 125 тыс. м3/час 	¦	 1330,24	¦	  740,26	¦	  348,35	¦	  16,34	¦	  241,63	¦	   76,95	¦

	¦	 (301-9611) 	¦	 Агрегаты            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляторные, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-015-06	¦	  до 160 тыс. м3/час 	¦	 1987,73	¦	 1405,10	¦	  459,80	¦	  19,71	¦	  122,83	¦	  146,06	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9611) 	¦	 Агрегаты            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляторные, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-015-07	¦	  до 200 тыс. м3/час 	¦	 2190,70	¦	 1520,44	¦	  547,43	¦	  24,30	¦	  122,83	¦	  158,05	¦

	¦	 (301-9611) 	¦	 Агрегаты            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляторные, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-015-08	¦	  до 250 тыс. м3/час 	¦	 2669,97	¦	 1751,13	¦	  726,54	¦	  33,21	¦	  192,30	¦	  182,03	¦

	¦	 (301-9611) 	¦	 Агрегаты            	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	вентиляторные, (шт.) 	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-06-016. Установка блоков присоединительных                                  	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 блок                                                        	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка блоков присоединительных:                                       	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-06-016-01	¦	  БП-1 производи-    	¦	  133,76	¦	   75,32	¦	   11,25	¦	   0,41	¦	   47,19	¦	    7,83	¦

	¦	            	¦	тельностью           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 10 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9612) 	¦	 Блоки присоедини-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тельные, (шт.)       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-016-02	¦	  БП-1 производи-    	¦	  145,62	¦	   82,92	¦	   15,51	¦	   0,54	¦	   47,19	¦	    8,62	¦

	¦	            	¦	тельностью           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 20 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9612) 	¦	 Блоки присоедини-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тельные, (шт.)       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-016-03	¦	  БП-1 производи-    	¦	  183,99	¦	  111,11	¦	   25,69	¦	   1,08	¦	   47,19	¦	   11,55	¦

	¦	            	¦	тельностью           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 31,5 тыс. м3/час  	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9210) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9612) 	¦	 Блоки присоедини-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тельные, (шт.)       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-016-04	¦	  БП-1 производи-    	¦	  196,25	¦	  120,63	¦	   28,43	¦	   1,22	¦	   47,19	¦	   12,54	¦

	¦	            	¦	тельностью           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 40 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9612) 	¦	 Блоки присоедини-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тельные, (шт.)       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-016-05	¦	  БП-1 производи-    	¦	  410,66	¦	  279,94	¦	   47,11	¦	   1,35	¦	   83,61	¦	    29,1	¦

	¦	            	¦	тельностью           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 63 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9612) 	¦	 Блоки присоедини-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тельные, (шт.)       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-016-06	¦	  БП-1 производи-    	¦	  432,45	¦	  294,66	¦	   54,18	¦	   1,76	¦	   83,61	¦	   30,63	¦

	¦	            	¦	тельностью           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	до 80 тыс. м3/час    	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9612) 	¦	 Блоки присоедини-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тельные, (шт.)       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-016-07	¦	  БП-1 производи-    	¦	  681,95	¦	  491,77	¦	   86,44	¦	   2,57	¦	  103,74	¦	   51,12	¦

	¦	            	¦	тельностью           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 125 тыс. м3/час   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9612) 	¦	 Блоки присоедини-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тельные, (шт.)       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-016-08	¦	  БП-2 производи-    	¦	 5421,69	¦	 2312,17	¦	 2842,16	¦	 629,81	¦	  267,36	¦	  240,35	¦

	¦	            	¦	тельностью           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 200 тыс. м3/час   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9612) 	¦	 Блоки присоедини-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тельные, (шт.)       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-016-09	¦	  БП-2 производи-    	¦	 5966,70	¦	 2544,49	¦	 3116,07	¦	 693,25	¦	  306,14	¦	   264,5	¦

	¦	            	¦	тельностью           	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	            	¦	до 250 тыс. м3/час   	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9612) 	¦	 Блоки присоедини-   	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	тельные, (шт.)       	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	Таблица 20-06-017. Установка блоков приемных                                           	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 блок                                                        	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка блоков приемных производительностью:                            	¦

	+------------T---------------------T--------T--------T--------T-------T--------T--------+

	¦	20-06-017-01	¦	  до 10 тыс. м3/час  	¦	  214,89	¦	  122,66	¦	   26,85	¦	   1,08	¦	   65,38	¦	   12,75	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9613) 	¦	 Блоки приемные,     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-017-02	¦	  до 20 тыс. м3/час  	¦	  234,96	¦	  138,43	¦	   31,15	¦	   1,22	¦	   65,38	¦	   14,39	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9613) 	¦	 Блоки приемные,     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-017-03	¦	  до 31,5 тыс. м3/час	¦	  270,84	¦	  159,40	¦	   46,06	¦	   1,89	¦	   65,38	¦	   16,57	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9613) 	¦	 Блоки приемные,     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-017-04	¦	  до 40 тыс. м3/час  	¦	  300,75	¦	  183,55	¦	   51,82	¦	   2,03	¦	   65,38	¦	   19,08	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9613) 	¦	 Блоки приемные,     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-017-05	¦	  до 63 тыс. м3/час  	¦	  470,52	¦	  313,52	¦	   77,94	¦	   3,38	¦	   79,06	¦	   32,59	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 (301-9613) 	¦	 Блоки приемные,     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-017-06	¦	  до 80 тыс. м3/час  	¦	  518,35	¦	  352,28	¦	   87,01	¦	   3,51	¦	   79,06	¦	   36,62	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9613) 	¦	 Блоки приемные,     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-017-07	¦	  до 160 тыс. м3/час 	¦	  671,82	¦	  427,80	¦	  134,48	¦	   5,94	¦	  109,54	¦	   44,47	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9613) 	¦	 Блоки приемные,     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	+------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+--------+

	¦	20-06-017-08	¦	  до 250 тыс. м3/час 	¦	  822,32	¦	  490,72	¦	  193,63	¦	   8,78	¦	  137,97	¦	   51,01	¦

	¦	 (301-9240) 	¦	 Крепления, (кг)     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (П)	¦	       -	¦

	¦	 (301-9613) 	¦	 Блоки приемные,     	¦	       -	¦	       -	¦	       -	¦	      -	¦	     (1)	¦	       -	¦

	¦	            	¦	(шт.)                	¦	        	¦	        	¦	        	¦	       	¦	        	¦	        	¦

	L------------+---------------------+--------+--------+--------+-------+--------+---------

	Приложение 1

	ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В
	ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА РАБОТ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Разряд 	Стоимость 	Разряд 	Стоимость 	Разряд 	Стоимость 
	работы 	чел.-ч в руб.	работы 	чел.-ч в руб.	работы 	чел.-ч в руб.
	1    	2     	3    	4     	5   	6     
	1.0   	7,19    	2.7   	8,30    	4.4  	10,21   
	1.1   	7,24    	2.8   	8,38    	4.5  	10,35   
	1.2   	7,30    	2.9   	8,45    	4.6  	10,50   
	1.3   	7,37    	3.0   	8,53    	4.7  	10,64   
	1.4   	7,42    	3.1   	8,62    	4.8  	10,79   
	1.5   	7,48    	3.2   	8,74    	4.9  	10,94   
	1.6   	7,55    	3.3   	8,85    	5.0  	11,08   
	1.7   	7,61    	3.4   	8,97    	5.1  	11,27   
	1.8   	7,67    	3.5   	9,07    	5.2  	11,44   
	1.9   	7,73    	3.6   	9,18    	5.3  	11,63   
	2.0   	7,80    	3.7   	9,29    	5.4  	11,82   
	2.1   	7,85    	3.8   	9,40    	5.5  	12,00   
	2.2   	7,93    	3.9   	9,51    	5.6  	12,18   
	2.3   	8,01    	4.0   	9,62    	5.7  	12,36   
	2.4   	8,08    	4.1   	9,77    	5.8  	12,55   
	2.5   	8,16    	4.2   	9,91    	5.9  	12,71   
	2.6   	8,23    	4.3   	10,06    	6.0  	12,91   

	Оплата труда рабочих-строителей принята с учетом разрядности работ при оплате
	труда рабочего-строителя четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000 в размере
	1600 руб. при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно
	Постановлению Минтруда РФ от 31.12.1999 N 56, зарегистрированному Минюстом
	России 07.02.2000 N 9092, Разъяснению Минтруда от 30.12.1999 N 6.

	Приложение 2

	СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	МЕХАНИЗМОВ
	в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

	--------T---------------------------------------------T------T------------¬

	¦	  Код  	¦	                 Наименование                	¦	 Ед.  	¦	  Базисная  	¦

	¦	ресурса	¦	                                             	¦	 изм. 	¦	 цена, руб. 	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	      	¦	------------	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	      	¦	Оплата труда	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	      	¦	машинистов, 	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	      	¦	    руб.    	¦

	+-------+---------------------------------------------+------+------------+

	¦	021141 	¦	Краны на автомобильном ходу при работе       	¦	маш.-ч	¦	      111,99	¦

	¦	       	¦	на других видах строительства 10 т           	¦	      	¦	      ------	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	      	¦	       13,50	¦

	+-------+---------------------------------------------+------+------------+

	¦	030305 	¦	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием    	¦	маш.-ч	¦	        3,12	¦

	¦	       	¦	31,39 кН (3,2 т)                             	¦	      	¦	        ----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	      	¦	        0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+------+------------+

	¦	030403 	¦	Лебедки электрические тяговым усилием        	¦	маш.-ч	¦	        6,66	¦

	¦	       	¦	19,62 кН (2 т)                               	¦	      	¦	        ----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	      	¦	        0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+------+------------+

	¦	030406 	¦	Лебедки электрические тяговым усилием        	¦	маш.-ч	¦	       29,08	¦

	¦	       	¦	78,48 кН (8 т)                               	¦	      	¦	       -----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	      	¦	       10,06	¦

	+-------+---------------------------------------------+------+------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	040502 	¦	Установки для сварки ручной дуговой          	¦	маш.-ч	¦	        8,10	¦

	¦	       	¦	(постоянного тока)                           	¦	      	¦	        ----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	      	¦	        0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+------+------------+

	¦	041802 	¦	Дефектоскопы переносные магнитные            	¦	маш.-ч	¦	        3,83	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	      	¦	        ----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	      	¦	        0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+------+------------+

	¦	041803 	¦	Дефектоскопы ультразвуковые                  	¦	маш.-ч	¦	        7,50	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	      	¦	        ----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	      	¦	        0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+------+------------+

	¦	050101 	¦	Компрессоры передвижные с двигателем         	¦	маш.-ч	¦	       90,00	¦

	¦	       	¦	внутреннего сгорания давлением до 686 кПа    	¦	      	¦	       -----	¦

	¦	       	¦	(7 ат), производительность 2,2 м3/мин        	¦	      	¦	       10,06	¦

	+-------+---------------------------------------------+------+------------+

	¦	330206 	¦	Дрели электрические                          	¦	маш.-ч	¦	        1,95	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	      	¦	        ----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	      	¦	        0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+------+------------+

	¦	331451 	¦	Перфораторы электрические                    	¦	маш.-ч	¦	        2,08	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	      	¦	        ----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	      	¦	        0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+------+------------+

	¦	400001 	¦	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 	¦	маш.-ч	¦	       87,17	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	      	¦	        ----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	      	¦	        0,00	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	L-------+---------------------------------------------+------+-------------

	Приложение 3

	СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ
	в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

	Код  	Наименование               	Ед. изм.	Сметная 
	ресурса	цена, руб.
	101-0116	Винты с полукруглой головкой длиной        	т   	12430,00
	55 - 120 мм                                
	101-0311	Каболка                                    	т   	30030,00
	101-0319	Картон строительный прокладочный марки Б   	т   	19800,00
	101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115     	т   	15119,00
	мумия, сурик железный                      
	101-0585	Масло дизельное моторное М-10ДМ            	т   	3997,50
	101-0605	Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан"	т   	17183,00
	101-0620	Мел природный молотый                      	т   	586,47
	101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)            	10 м 	73,65
	101-0628	Олифа комбинированная марки К-3            	т   	16950,00
	101-1522	Электроды диаметром 5 мм Э42А              	т   	10362,00
	101-1669	Очес льняной                               	кг  	37,29
	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая  	кг  	23,09
	прессованная)                              
	101-1714	Болты с гайками и шайбами строительные     	т   	9040,00
	101-1825	Олифа натуральная                          	кг  	32,60
	101-1857	Масло индустриальное И-20А                 	л   	11,78
	101-1929	Болты анкерные                             	т   	10068,00
	101-2040	Шайбы стальные                             	т   	10208,00
	101-2218	Сталь тонколистовая углеродистая           	т   	5325,00
	обыкновенного качества толщиной 1,6 - 1,7 мм
	101-2297	Масло веретенное                           	т   	39042,00

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	101-2493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом 	кг  	91,29
	компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, 
	толщиной от 0,14 до 0,19 мм                
	101-2501	Лента полиэтиленовая с липким слоем, марка А	кг  	112,00
	103-0003	Трубы стальные сварные водогазопроводные   	м   	15,33
	с резьбой черные легкие (неоцинкованные),  
	диаметр условного прохода 25 мм, толщина   
	стенки 2,8 мм                              
	113-0304	Клей резиновый N 88-Н                      	кг  	45,00
	204-0004	Горячекатаная арматурная сталь гладкая     	т   	6508,75
	класса A-I, диаметром 12 мм                
	301-0270	Двери стальные для вентиляционных камер    	шт.  	223,60
	размером 500 x 1250 мм                     
	301-0271	Двери стальные для вентиляционных камер    	шт.  	179,28
	размером 400 x 900 мм                      
	301-0595	Решетки жалюзийные неподвижные односекцион-	м2  	94,74
	ные, марка СТД 301, размер 150 x 490 мм    
	301-0596	Решетки жалюзийные неподвижные односекцион-	м2  	98,75
	ные, марка СТД 302, размер 150 x 580 мм    
	301-0597	Решетки регулирующие, марка РР-1, размер   	м2  	1539,50
	100 x 200 мм                               
	301-0598	Решетки регулирующие, марка РР-2, размер   	м2  	1173,00
	100 x 400 мм                               
	301-0599	Решетки регулирующие, марка РР-3, размер   	м2  	926,00
	200 x 200 мм                               
	301-0600	Решетки регулирующие, марка РР-4, размер   	м2  	753,00
	200 x 400 мм                               
	301-0601	Решетки регулирующие, марка РР-5, размер   	м2  	669,00
	200 x 600 мм                               
	301-0602	Решетки щелевые регулирующие, марка Р-150, 	м2  	357,00
	размер 150 x 150 мм                        
	301-0603	Решетки щелевые регулирующие, марка Р-200, 	м2  	279,00
	размер 200 x 200 мм                        
	301-0604	Решетки нерегулируемые, марка РШ-150, размер	м2  	112,40
	200 x 200 мм                               
	301-0605	Решетки нерегулируемые, марка РШ-200, размер	м2  	92,80
	252 x 252 мм                               
	301-1169	Двери стальные для вентиляционных камер    	шт.  	256,47
	неутепленные размером 1250 x 500 мм        
	301-1170	Двери стальные для вентиляционных камер    	шт.  	208,91
	неутепленные размером 900 x 400 мм         
	301-1171	Двери стальные для вентиляционных камер    	шт.  	328,68
	утепленные размером 1250 x 500 мм          

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	301-1172	Двери стальные для вентиляционных камер    	шт.  	230,57
	утепленные размером 900 x 400 мм           
	301-1186	Зонты вытяжные над оборудованием из листовой	м2  	133,06
	горячекатаной и сортовой стали             
	301-1193	Кронштейны и подставки под оборудование    	кг  	8,52
	из сортовой стали                          
	301-1367	Рукав герметичный гибкий                   	шт.  	220,50
	301-2025	Блочки                                     	шт.  	22,80
	302-1240	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,     	шт.  	18,88
	диаметром 40 мм                            
	302-1241	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой,     	шт.  	28,59
	диаметром 50 мм                            
	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный        	м3  	519,80
	марки 100                                  
	507-0982	Фланцы стальные плоские приварные из стали 	шт.  	23,00
	ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа        
	(10 кгс/см2), диаметром 40 мм              
	507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали 	шт.  	75,00
	ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа        
	(10 кгс/см2), диаметром 150 мм             
	507-1087	Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для 	шт.  	43,90
	трубопроводов, с соединительным выступом   
	на условное давление Ру 1 МПа (10 кгс/см2),
	диаметром условного прохода 40 мм          
	509-0801	Трос стальной                              	м   	12,03
	509-0966	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной  	1000 шт.	3450,00
	1 мм, диаметром 50 мм                      
	509-0967	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной  	1000 шт.	5650,00
	1 мм, диаметром 100 мм                     
	509-0968	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной  	1000 шт.	7980,00
	1 мм, диаметром 150 мм                     
	509-0971	Прокладки из паронита марки ПМБ, толщиной  	1000 шт.	15270,70
	1 мм, диаметром 300 мм                     
	509-0989	Шнур асбестовый общего назначения марки ШАОН	т   	26499,00
	диаметром 8 - 10 мм                        

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Приложение 4

	ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера   	Ресурсы по ГЭСН      	Ресурсы по ФЕР       
	расценок  	код 	ед. изм.	расход 	код  	ед. изм.	расход 
	1     	2  	3   	4    	5   	6   	7    
	20-02-002-01	402-9050	м3  	0,0003 	402-0004	м3  	0,0003 
	20-02-002-02	402-9050	м3  	0,0003 	402-0004	м3  	0,0003 
	20-02-002-03	402-9050	м3  	0,0003 	402-0004	м3  	0,0003 
	20-02-002-04	402-9050	м3  	0,0006 	402-0004	м3  	0,0006 
	20-02-002-05	402-9050	м3  	0,0006 	402-0004	м3  	0,0006 
	20-02-002-06	402-9050	м3  	0,00076 	402-0004	м3  	0,00076 
	20-02-002-07	402-9050	м3  	0,00076 	402-0004	м3  	0,00076 
	20-02-004-14	509-9070	м   	12   	509-0801	м   	12   
	301-9622	шт.  	1    	301-2025	шт.  	1    
	20-02-004-15	509-9070	м   	9,3   	509-0801	м   	9,3   
	301-9622	шт.  	2    	301-2025	шт.  	2    
	20-02-004-16	509-9070	м   	9,3   	509-0801	м   	9,3   
	301-9622	шт.  	2    	301-2025	шт.  	2    
	20-02-004-17	509-9070	м   	9,3   	509-0801	м   	9,3   
	301-9622	шт.  	2    	301-2025	шт.  	2    
	20-02-016-01	101-9226	т   	0,00002 	101-0116	т   	0,00002 
	20-02-016-02	101-9226	т   	0,00002 	101-0116	т   	0,00002 
	20-02-016-03	101-9226	т   	0,00002 	101-0116	т   	0,00002 
	20-02-016-04	101-9226	т   	0,00002 	101-0116	т   	0,00002 
	20-02-016-05	101-9226	т   	0,00002 	101-0116	т   	0,00002 
	20-02-016-06	101-9226	т   	0,00002 	101-0116	т   	0,00002 
	20-02-016-07	101-9226	т   	0,00002 	101-0116	т   	0,00002 
	20-02-016-08	101-9226	т   	0,00002 	101-0116	т   	0,00002 
	20-02-016-09	101-9226	т   	0,00002 	101-0116	т   	0,00002 
	20-02-019-01	402-9050	м3  	0,01  	402-0004	м3  	0,01  
	20-02-020-05	101-9919	т   	0,0012 	101-2040	т   	0,0012 
	20-02-020-06	101-9919	т   	0,0012 	101-2040	т   	0,0012 
	20-02-020-07	101-9919	т   	0,002  	101-2040	т   	0,002  
	20-02-020-08	101-9919	т   	0,002  	101-2040	т   	0,002  
	20-03-001-01	101-9662	т   	0,0014 	101-1929	т   	0,0014 
	20-03-001-02	101-9662	т   	0,0014 	101-1929	т   	0,0014 
	20-03-001-03	101-9662	т   	0,0021 	101-1929	т   	0,0021 
	20-03-001-04	101-9662	т   	0,0021 	101-1929	т   	0,0021 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	20-03-001-05	101-9662	т   	0,0032 	101-1929	т   	0,0032 
	20-03-001-06	101-9662	т   	0,004  	101-1929	т   	0,004  
	20-03-001-07	101-9662	т   	0,004  	101-1929	т   	0,004  
	20-03-001-08	101-9662	т   	0,0066 	101-1929	т   	0,0066 
	20-03-001-09	101-9662	т   	0,0066 	101-1929	т   	0,0066 
	20-03-001-10	101-9662	т   	0,027  	101-1929	т   	0,027  
	20-03-002-03	101-9662	т   	0,0094 	101-1929	т   	0,0094 
	20-03-002-04	101-9662	т   	0,0094 	101-1929	т   	0,0094 
	20-03-002-05	101-9662	т   	0,0094 	101-1929	т   	0,0094 
	20-03-002-06	101-9662	т   	0,0094 	101-1929	т   	0,0094 
	20-03-003-01	101-9662	т   	0,0028 	101-1929	т   	0,0028 
	20-03-003-02	101-9662	т   	0,0028 	101-1929	т   	0,0028 
	20-03-003-03	101-9662	т   	0,0053 	101-1929	т   	0,0053 
	20-03-003-04	101-9662	т   	0,0053 	101-1929	т   	0,0053 
	20-03-004-01	101-9662	т   	0,0017 	101-1929	т   	0,0017 
	20-04-001-03	101-9662	т   	0,0014 	101-1929	т   	0,0014 
	20-06-002-01	101-9662	т   	0,00096 	101-1929	т   	0,00096 
	101-9919	т   	0,00018 	101-2040	т   	0,00018 
	402-9050	м3  	0,009  	402-0004	м3  	0,009  
	20-06-002-02	101-9662	т   	0,00128 	101-1929	т   	0,00128 
	101-9919	т   	0,001  	101-2040	т   	0,001  
	402-9050	м3  	0,009  	402-0004	м3  	0,009  
	20-06-002-03	101-9662	т   	0,00576 	101-1929	т   	0,00576 
	101-9919	т   	0,001  	101-2040	т   	0,001  
	402-9050	м3  	0,009  	402-0004	м3  	0,009  
	20-06-002-04	101-9662	т   	0,00576 	101-1929	т   	0,00576 
	101-9919	т   	0,00254 	101-2040	т   	0,00254 
	402-9050	м3  	0,013  	402-0004	м3  	0,013  
	20-06-002-05	101-9662	т   	0,00864 	101-1929	т   	0,00864 
	101-9919	т   	0,00254 	101-2040	т   	0,00254 
	402-9050	м3  	0,013  	402-0004	м3  	0,013  
	20-06-002-06	101-9662	т   	0,00864 	101-1929	т   	0,00864 
	101-9919	т   	0,00254 	101-2040	т   	0,00254 
	402-9050	м3  	0,013  	402-0004	м3  	0,013  
	20-06-002-07	101-9662	т   	0,00864 	101-1929	т   	0,00864 
	101-9919	т   	0,0032 	101-2040	т   	0,0032 
	402-9050	м3  	0,013  	402-0004	м3  	0,013  
	20-06-002-08	101-9662	т   	0,00864 	101-1929	т   	0,00864 
	101-9919	т   	0,0032 	101-2040	т   	0,0032 
	402-9050	м3  	0,017  	402-0004	м3  	0,017  
	20-06-002-09	101-9662	т   	0,00096 	101-1929	т   	0,00096 
	101-9919	т   	0,001  	101-2040	т   	0,001  
	402-9050	м3  	0,009  	402-0004	м3  	0,009  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	20-06-002-10	101-9662	т   	0,00128 	101-1929	т   	0,00128 
	101-9919	т   	0,00134 	101-2040	т   	0,00134 
	402-9050	м3  	0,009  	402-0004	м3  	0,009  
	20-06-002-11	101-9662	т   	0,00576 	101-1929	т   	0,00576 
	101-9919	т   	0,00152 	101-2040	т   	0,00152 
	402-9050	м3  	0,009  	402-0004	м3  	0,009  
	20-06-002-12	101-9662	т   	0,00576 	101-1929	т   	0,00576 
	101-9919	т   	0,00186 	101-2040	т   	0,00186 
	402-9050	м3  	0,013  	402-0004	м3  	0,013  
	20-06-002-13	101-9662	т   	0,0864 	101-1929	т   	0,0864 
	101-9919	т   	0,00312 	101-2040	т   	0,00312 
	402-9050	м3  	0,013  	402-0004	м3  	0,013  
	20-06-002-14	101-9662	т   	0,0864 	101-1929	т   	0,0864 
	101-9919	т   	0,00312 	101-2040	т   	0,00312 
	402-9050	м3  	0,013  	402-0004	м3  	0,013  
	20-06-002-15	101-9662	т   	0,0864 	101-1929	т   	0,0864 
	101-9919	т   	0,00397 	101-2040	т   	0,00397 
	402-9050	м3  	0,013  	402-0004	м3  	0,013  
	20-06-002-16	101-9662	т   	0,0864 	101-1929	т   	0,0864 
	101-9919	т   	0,00397 	101-2040	т   	0,00397 
	402-9050	м3  	0,017  	402-0004	м3  	0,017  
	20-06-003-01	101-9662	т   	0,0128 	101-1929	т   	0,0128 
	402-9050	м3  	0,09  	402-0004	м3  	0,09  
	20-06-003-02	101-9662	т   	0,0128 	101-1929	т   	0,0128 
	402-9050	м3  	0,09  	402-0004	м3  	0,09  
	20-06-003-03	101-9662	т   	0,0576 	101-1929	т   	0,0576 
	402-9050	м3  	0,09  	402-0004	м3  	0,09  
	20-06-003-04	101-9662	т   	0,0576 	101-1929	т   	0,0576 
	402-9050	м3  	0,13  	402-0004	м3  	0,13  
	20-06-003-05	101-9662	т   	0,0864 	101-1929	т   	0,0864 
	402-9050	м3  	0,13  	402-0004	м3  	0,13  
	20-06-003-06	101-9662	т   	0,0864 	101-1929	т   	0,0864 
	402-9050	м3  	0,13  	402-0004	м3  	0,13  
	20-06-003-07	101-9662	т   	0,0864 	101-1929	т   	0,0864 
	402-9050	м3  	0,13  	402-0004	м3  	0,13  
	20-06-003-08	101-9662	т   	0,0864 	101-1929	т   	0,0864 
	402-9050	м3  	0,17  	402-0004	м3  	0,17  
	20-06-003-09	101-9662	т   	0,115  	101-1929	т   	0,115  
	402-9050	м3  	0,17  	402-0004	м3  	0,17  
	20-06-003-10	101-9662	т   	0,115  	101-1929	т   	0,115  
	402-9050	м3  	0,17  	402-0004	м3  	0,17  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	20-06-004-01	101-9251	л   	73   	101-1857	л   	73   
	101-9662	т   	0,00128 	101-1929	т   	0,00128 
	402-9050	м3  	0,009  	402-0004	м3  	0,009  
	20-06-004-02	101-9251	л   	134   	101-1857	л   	134   
	101-9662	т   	0,00128 	101-1929	т   	0,00128 
	402-9050	м3  	0,009  	402-0004	м3  	0,009  
	20-06-004-03	101-9251	л   	290   	101-1857	л   	290   
	101-9662	т   	0,00576 	101-1929	т   	0,00576 
	402-9050	м3  	0,009  	402-0004	м3  	0,009  
	20-06-004-04	101-9251	л   	290   	101-1857	л   	290   
	101-9662	т   	0,00576 	101-1929	т   	0,00576 
	402-9050	м3  	0,013  	402-0004	м3  	0,013  
	20-06-004-05	101-9251	л   	585   	101-1857	л   	585   
	101-9662	т   	0,00864 	101-1929	т   	0,00864 
	402-9050	м3  	0,013  	402-0004	м3  	0,013  
	20-06-004-06	101-9251	л   	585   	101-1857	л   	585   
	101-9662	т   	0,00864 	101-1929	т   	0,00864 
	402-9050	м3  	0,013  	402-0004	м3  	0,013  
	20-06-004-07	101-9251	л   	585   	101-1857	л   	585   
	101-9662	т   	0,00864 	101-1929	т   	0,00864 
	402-9050	м3  	0,013  	402-0004	м3  	0,013  
	20-06-004-08	101-9251	л   	585   	101-1857	л   	585   
	101-9662	т   	0,00864 	101-1929	т   	0,00864 
	402-9050	м3  	0,017  	402-0004	м3  	0,017  
	20-06-004-09	101-9251	л   	850   	101-1857	л   	850   
	101-9662	т   	0,0115 	101-1929	т   	0,0115 
	402-9050	м3  	0,017  	402-0004	м3  	0,017  
	20-06-004-10	101-9251	л   	850   	101-1857	л   	850   
	101-9662	т   	0,0115 	101-1929	т   	0,0115 
	402-9050	м3  	0,017  	402-0004	м3  	0,017  
	20-06-005-01	101-9662	т   	0,00128 	101-1929	т   	0,00128 
	402-9050	м3  	0,009  	402-0004	м3  	0,009  
	20-06-005-02	101-9662	т   	0,00128 	101-1929	т   	0,00128 
	402-9050	м3  	0,009  	402-0004	м3  	0,009  
	20-06-005-03	101-9662	т   	0,00576 	101-1929	т   	0,00576 
	402-9050	м3  	0,009  	402-0004	м3  	0,009  
	20-06-005-04	101-9662	т   	0,00576 	101-1929	т   	0,00576 
	402-9050	м3  	0,013  	402-0004	м3  	0,013  
	20-06-005-05	101-9662	т   	0,00864 	101-1929	т   	0,00864 
	402-9050	м3  	0,013  	402-0004	м3  	0,013  
	20-06-005-06	101-9662	т   	0,00864 	101-1929	т   	0,00864 
	402-9050	м3  	0,013  	402-0004	м3  	0,013  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	20-06-005-07	101-9662	т   	0,00864 	101-1929	т   	0,00864 
	402-9050	м3  	0,013  	402-0004	м3  	0,013  
	20-06-005-08	101-9662	т   	0,00864 	101-1929	т   	0,00864 
	402-9050	м3  	0,017  	402-0004	м3  	0,017  
	20-06-005-09	101-9662	т   	0,0115 	101-1929	т   	0,0115 
	402-9050	м3  	0,017  	402-0004	м3  	0,017  
	20-06-005-10	101-9662	т   	0,0115 	101-1929	т   	0,0115 
	402-9050	м3  	0,017  	402-0004	м3  	0,017  
	20-06-006-01	101-9662	т   	0,00308 	101-1929	т   	0,00308 
	402-9050	м3  	0,0077 	402-0004	м3  	0,0077 
	20-06-006-02	101-9662	т   	0,00308 	101-1929	т   	0,00308 
	402-9050	м3  	0,0077 	402-0004	м3  	0,0077 
	20-06-006-03	101-9662	т   	0,00308 	101-1929	т   	0,00308 
	402-9050	м3  	0,0077 	402-0004	м3  	0,0077 
	20-06-006-04	101-9662	т   	0,00308 	101-1929	т   	0,00308 
	402-9050	м3  	0,0077 	402-0004	м3  	0,0077 
	20-06-006-05	101-9662	т   	0,00462 	101-1929	т   	0,00462 
	402-9050	м3  	0,0116 	402-0004	м3  	0,0116 
	20-06-006-06	101-9662	т   	0,00462 	101-1929	т   	0,00462 
	402-9050	м3  	0,0116 	402-0004	м3  	0,0116 
	20-06-006-07	101-9662	т   	0,00231 	101-1929	т   	0,00231 
	402-9050	м3  	0,0058 	402-0004	м3  	0,0058 
	20-06-006-08	101-9662	т   	0,00231 	101-1929	т   	0,00231 
	402-9050	м3  	0,0058 	402-0004	м3  	0,0058 
	20-06-006-09	101-9662	т   	0,00231 	101-1929	т   	0,00231 
	402-9050	м3  	0,0058 	402-0004	м3  	0,0058 
	20-06-006-10	101-9662	т   	0,00231 	101-1929	т   	0,00231 
	402-9050	м3  	0,0058 	402-0004	м3  	0,0058 
	20-06-007-01	101-9662	т   	0,00308 	101-1929	т   	0,00308 
	402-9050	м3  	0,0077 	402-0004	м3  	0,0077 
	20-06-007-02	101-9662	т   	0,00308 	101-1929	т   	0,00308 
	402-9050	м3  	0,0077 	402-0004	м3  	0,0077 
	20-06-007-03	101-9662	т   	0,00308 	101-1929	т   	0,00308 
	402-9050	м3  	0,0077 	402-0004	м3  	0,0077 
	20-06-007-04	101-9662	т   	0,00308 	101-1929	т   	0,00308 
	402-9050	м3  	0,0077 	402-0004	м3  	0,0077 
	20-06-007-05	101-9662	т   	0,00462 	101-1929	т   	0,00462 
	402-9050	м3  	0,0116 	402-0004	м3  	0,0116 
	20-06-007-06	101-9662	т   	0,00462 	101-1929	т   	0,00462 
	402-9050	м3  	0,0116 	402-0004	м3  	0,0116 
	20-06-007-07	101-9662	т   	0,00231 	101-1929	т   	0,00231 
	402-9050	м3  	0,0058 	402-0004	м3  	0,0058 

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	20-06-007-08	101-9662	т   	0,00231 	101-1929	т   	0,00231 
	402-9050	м3  	0,0058 	402-0004	м3  	0,0058 
	20-06-007-09	101-9662	т   	0,00231 	101-1929	т   	0,00231 
	402-9050	м3  	0,0058 	402-0004	м3  	0,0058 
	20-06-007-10	101-9662	т   	0,00231 	101-1929	т   	0,00231 
	402-9050	м3  	0,0058 	402-0004	м3  	0,0058 
	20-06-008-01	101-9662	т   	0,00308 	101-1929	т   	0,00308 
	402-9050	м3  	0,01698 	402-0004	м3  	0,01698 
	20-06-008-02	101-9662	т   	0,00308 	101-1929	т   	0,00308 
	402-9050	м3  	0,01698 	402-0004	м3  	0,01698 
	20-06-008-03	101-9662	т   	0,00462 	101-1929	т   	0,00462 
	402-9050	м3  	0,02546 	402-0004	м3  	0,02546 
	20-06-008-04	101-9662	т   	0,00462 	101-1929	т   	0,00462 
	402-9050	м3  	0,02546 	402-0004	м3  	0,02546 
	20-06-009-01	101-9662	т   	0,00308 	101-1929	т   	0,00308 
	402-9050	м3  	0,01698 	402-0004	м3  	0,01698 
	20-06-009-02	101-9662	т   	0,00308 	101-1929	т   	0,00308 
	402-9050	м3  	0,01698 	402-0004	м3  	0,01698 
	20-06-009-03	101-9662	т   	0,00462 	101-1929	т   	0,00462 
	402-9050	м3  	0,02546 	402-0004	м3  	0,02546 
	20-06-009-04	101-9662	т   	0,00462 	101-1929	т   	0,00462 
	402-9050	м3  	0,02546 	402-0004	м3  	0,02546 
	20-06-010-01	101-9662	т   	0,00154 	101-1929	т   	0,00154 
	402-9050	м3  	0,008  	402-0004	м3  	0,008  
	20-06-010-02	101-9662	т   	0,00154 	101-1929	т   	0,00154 
	402-9050	м3  	0,008  	402-0004	м3  	0,008  
	20-06-010-03	101-9662	т   	0,00154 	101-1929	т   	0,00154 
	402-9050	м3  	0,008  	402-0004	м3  	0,008  
	20-06-010-04	101-9662	т   	0,00154 	101-1929	т   	0,00154 
	402-9050	м3  	0,008  	402-0004	м3  	0,008  
	20-06-010-05	101-9662	т   	0,00231 	101-1929	т   	0,00231 
	402-9050	м3  	0,012  	402-0004	м3  	0,012  
	20-06-010-06	101-9662	т   	0,00231 	101-1929	т   	0,00231 
	402-9050	м3  	0,012  	402-0004	м3  	0,012  
	20-06-010-07	101-9662	т   	0,00231 	101-1929	т   	0,00231 
	402-9050	м3  	0,012  	402-0004	м3  	0,012  
	20-06-010-08	101-9662	т   	0,00231 	101-1929	т   	0,00231 
	402-9050	м3  	0,012  	402-0004	м3  	0,012  
	20-06-010-09	101-9662	т   	0,00308 	101-1929	т   	0,00308 
	402-9050	м3  	0,016  	402-0004	м3  	0,016  
	20-06-010-10	101-9662	т   	0,00308 	101-1929	т   	0,00308 
	402-9050	м3  	0,016  	402-0004	м3  	0,016  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	20-06-011-01	101-9662	т   	0,00154 	101-1929	т   	0,00154 
	402-9050	м3  	0,008  	402-0004	м3  	0,008  
	20-06-011-02	101-9662	т   	0,00154 	101-1929	т   	0,00154 
	402-9050	м3  	0,008  	402-0004	м3  	0,008  
	20-06-011-03	101-9662	т   	0,00154 	101-1929	т   	0,00154 
	402-9050	м3  	0,008  	402-0004	м3  	0,008  
	20-06-011-04	101-9662	т   	0,00231 	101-1929	т   	0,00231 
	402-9050	м3  	0,012  	402-0004	м3  	0,012  
	20-06-011-05	101-9662	т   	0,0027 	101-1929	т   	0,0027 
	402-9050	м3  	0,012  	402-0004	м3  	0,012  
	20-06-011-06	101-9662	т   	0,0027 	101-1929	т   	0,0027 
	402-9050	м3  	0,016  	402-0004	м3  	0,016  
	20-06-011-07	101-9662	т   	0,00154 	101-1929	т   	0,00154 
	402-9050	м3  	0,008  	402-0004	м3  	0,008  
	20-06-011-08	101-9662	т   	0,00231 	101-1929	т   	0,00231 
	402-9050	м3  	0,012  	402-0004	м3  	0,012  
	20-06-011-09	101-9662	т   	0,0027 	101-1929	т   	0,0027 
	402-9050	м3  	0,012  	402-0004	м3  	0,012  
	20-06-011-10	101-9662	т   	0,0027 	101-1929	т   	0,0027 
	402-9050	м3  	0,016  	402-0004	м3  	0,016  
	20-06-015-01	101-9662	т   	0,0062 	101-1929	т   	0,0062 
	20-06-015-02	101-9662	т   	0,0062 	101-1929	т   	0,0062 
	20-06-015-03	101-9662	т   	0,0062 	101-1929	т   	0,0062 
	20-06-015-04	101-9662	т   	0,0174 	101-1929	т   	0,0174 
	20-06-015-05	101-9662	т   	0,024  	101-1929	т   	0,024  
	20-06-015-06	101-9662	т   	0,0122 	101-1929	т   	0,0122 
	20-06-015-07	101-9662	т   	0,0122 	101-1929	т   	0,0122 
	20-06-015-08	101-9662	т   	0,0191 	101-1929	т   	0,0191 
	20-06-016-01	101-9662	т   	0,0017 	101-1929	т   	0,0017 
	20-06-016-02	101-9662	т   	0,0017 	101-1929	т   	0,0017 
	20-06-016-03	101-9662	т   	0,0017 	101-1929	т   	0,0017 
	20-06-016-04	101-9662	т   	0,0017 	101-1929	т   	0,0017 
	20-06-016-05	101-9662	т   	0,0026 	101-1929	т   	0,0026 
	20-06-016-06	101-9662	т   	0,0026 	101-1929	т   	0,0026 
	20-06-016-07	101-9662	т   	0,0026 	101-1929	т   	0,0026 
	20-06-016-08	101-9662	т   	0,015  	101-1929	т   	0,015  
	20-06-016-09	101-9662	т   	0,015  	101-1929	т   	0,015  
	20-06-017-01	101-9662	т   	0,005  	101-1929	т   	0,005  
	20-06-017-02	101-9662	т   	0,005  	101-1929	т   	0,005  
	20-06-017-03	101-9662	т   	0,005  	101-1929	т   	0,005  
	20-06-017-04	101-9662	т   	0,005  	101-1929	т   	0,005  
	20-06-017-05	101-9662	т   	0,005  	101-1929	т   	0,005  
	20-06-017-06	101-9662	т   	0,005  	101-1929	т   	0,005  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	20-06-017-07	101-9662	т   	0,006  	101-1929	т   	0,006  
	20-06-017-08	101-9662	т   	0,006  	101-1929	т   	0,006  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.