Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Группа Г88

	ПОПРАВКА К ГОСТ 28352-89 "ГОЛОВКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ
	ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ
	ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ"

	--------------------------T-------------------T-------------------

	      В каком месте       	¦	    Напечатано     	¦	    Должно быть

	--------------------------+-------------------+-------------------

	Таблица 2. Графа d       	¦	 1-B               	¦	 G 1-В

	                   1      	¦	 2-B               	¦	 G 2-В

	                          	¦	 2,5-B             	¦	 G 2,5-В

	                          	¦	 3-B               	¦	 G 3-В

	                          	¦	 6-B               	¦	 G 6-В

	Таблица 4. Графа         	¦	 ГП 50 x 25        	¦	 ГП-50 x 25

	"Типоразмер"              	¦	 ГП 70 x 50        	¦	 ГП-70 x 50

	                          	¦	 ГП 80 x 50        	¦	 ГП-80 x 50

	                          	¦	 ГП 80 x 70        	¦	 ГП-80 x 70

	Пример условного         	¦	 ГП 70 x 50        	¦	 ГП-70 x 50

	обозначения               	¦	                   	¦

	Таблица 9. Графа "b.     	¦	 -0,22             	¦	 +0,22

	Пред. откл."              	¦	                   	¦

	графа "b . Пред. откл."  	¦	 +0,22             	¦	 +0,27

	         3                	¦	                   	¦

	графа "h. Номин."        	¦	 7,2               	¦	 7,85

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.