Утвержден и введен в действие

	Постановлением Госстандарта СССР

	от 18 ноября 1974 г. N 2551

	МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
	СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
	ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ
	КЛАССИФИКАЦИЯ
	Occupational safety standards system. Dangerous and harmful
	production effects. Classification
	ГОСТ 12.0.003-74
	(в ред. Изменения N 1, утв. в октябре 1978 г.)

	Группа Т58

	Дата введения

	1 января 1976 года

	Настоящий стандарт распространяется на опасные и вредные производственные
	факторы, устанавливает их классификацию и содержит особенности разработки
	стандартов ССБТ на требования и нормы по видам опасных и вредных
	производственных факторов.

	Стандарт соответствует СТ СЭВ 790-77 в части классификации опасных и
	вредных производственных факторов (см. Приложение).

	(Измененная редакция, Изм. N 1).

	1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
	ФАКТОРОВ

	1.1. Опасные и вредные производственные факторы подразделяются по природе
	действия на следующие группы:

	физические;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	химические;

	биологические;

	психофизиологические.

	1.1.1. Физические опасные и вредные производственные факторы подразделяются
	на следующие:

	движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного
	оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; разрушающиеся
	конструкции; обрушивающиеся горные породы;

	повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;

	повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования,
	материалов;

	повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

	повышенный уровень шума на рабочем месте;

	повышенный уровень вибрации;

	повышенный уровень инфразвуковых колебаний;

	повышенный уровень ультразвука;

	повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его
	резкое изменение;

	повышенная или пониженная влажность воздуха;

	повышенная или пониженная подвижность воздуха;

	повышенная или пониженная ионизация воздуха;

	повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне;

	повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой
	может произойти через тело человека;

	повышенный уровень статического электричества;

	повышенный уровень электромагнитных излучений;

	повышенная напряженность электрического поля;

	повышенная напряженность магнитного поля;

	отсутствие или недостаток естественного света;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	недостаточная освещенность рабочей зоны;

	повышенная яркость света;

	пониженная контрастность;

	прямая и отраженная блесткость;

	повышенная пульсация светового потока;

	повышенный уровень ультрафиолетовой радиации;

	повышенный уровень инфракрасной радиации;

	острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок,
	инструментов и оборудования;

	расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности
	земли (пола);

	невесомость.

	1.1.2. Химические опасные и вредные производственные факторы
	подразделяются:

	по характеру воздействия на организм человека на:

	токсические;

	раздражающие;

	сенсибилизирующие;

	канцерогенные;

	мутагенные;

	влияющие на репродуктивную функцию;

	по пути проникания в организм человека через:

	органы дыхания;

	желудочно-кишечный тракт;

	кожные покровы и слизистые оболочки.

	1.1.3. Биологические опасные и вредные производственные факторы включают
	следующие биологические объекты:

	патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы,
	простейшие) и продукты их жизнедеятельности;

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	микроорганизмы (растения и животные).

	1.1.4. Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы по
	характеру действия подразделяются на следующие:

	а) физические перегрузки;

	б) нервно-психические перегрузки.

	1.1.4.1. Физические перегрузки подразделяются на:

	статические;

	динамические.

	1.1.1 - 1.1.4.1. (Измененная редакция, Изм. N 1).

	1.1.4.2. Нервно-психические перегрузки подразделяются на:

	умственное перенапряжение;

	перенапряжение анализаторов;

	монотонность труда;

	эмоциональные перегрузки.

	1.2. Один и тот же опасный и вредный производственный фактор по природе
	своего действия может относиться одновременно к различным группам,
	перечисленным в п. 1.1.

	(Введен дополнительно, Изм. N 1).

	2. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ ССБТ НА ТРЕБОВАНИЯ И
	НОРМЫ ПО ВИДАМ ОПАСНЫХ И ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
	ФАКТОРОВ

	2.1. Содержание стандартов классификационной группы "Государственные
	стандарты общих требований и норм по видам опасных и вредных производственных
	факторов" определяется ГОСТ 12.0.001-82 и настоящим стандартом.

	2.2. Стандарты по видам опасных и вредных производственных факторов должны
	содержать:

	вводную часть;

	краткую характеристику опасного и вредного производственного фактора (вид,

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	характер действия, возможные последствия);

	предельно допустимые уровни или предельно допустимые концентрации
	опасного, вредного производственного фактора и методы их контроля;

	методы и средства защиты работающих от действия опасного и вредного
	производственного фактора.

	Приложение

	Справочное

	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ 12.0.003-74 (С
	ИЗМЕНЕНИЕМ N 1) И СТ СЭВ 790-77

	П. 1.1 ГОСТ 12.0.003-74 соответствует п. 1 СТ СЭВ 790-77; п. 1.1.1 соответствует
	п. 1.1; п. 1.1.2 соответствует п. 1.2; п. 1.1.3 соответствует п. 1.3; п. 1.1.4 соответствует
	п. 1.4; п. 1.2 соответствует п. 2.

	(Введено дополнительно, Изм. N 1).

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.