ПОПРАВКА К ГОСТ 12.1.005-88*. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ
	БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОБЩИЕ САНИТАРНО-
	ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

	--------------T------------------------T-------------------------¬

	¦	В каком месте	¦	       Напечатано       	¦	      Должно быть        	¦

	+-------------+------------------------+-------------------------+

	¦	С. 7.        	¦	           -            	¦	    Примечания. 1. Данное	¦

	¦	Пункт 5.4*   	¦	                        	¦	требование распространя- 	¦

	¦	             	¦	                        	¦	ется на результаты еди-  	¦

	¦	             	¦	                        	¦	ничных измерений (измере-	¦

	¦	             	¦	                        	¦	ний, полученных при одно-	¦

	¦	             	¦	                        	¦	кратном отборе проб).    	¦

	¦	             	¦	                        	¦	    2. Для веществ, ПДК  	¦

	¦	             	¦	                        	¦	которых ниже 1,0 мг/м3,  	¦

	¦	             	¦	                        	¦	допускается увеличивать  	¦

	¦	             	¦	                        	¦	указанные нормы не более 	¦

	¦	             	¦	                        	¦	чем в 2 раза.            	¦

	¦	С. 7.        	¦	    Примечания. 1. Дан- 	¦	            -            	¦

	¦	Пункт 5.7*   	¦	ное требование распро-  	¦	                         	¦

	¦	             	¦	страняется на результаты	¦	                         	¦

	¦	             	¦	единичных измерений     	¦	                         	¦

	¦	             	¦	(измерений, полученных  	¦	                         	¦

	¦	             	¦	при однократном отборе  	¦	                         	¦

	¦	             	¦	проб).                  	¦	                         	¦

	¦	             	¦	    2. Для веществ, ПДК 	¦	                         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	             	¦	которых ниже 1,0 мг/м3, 	¦	                         	¦

	¦	             	¦	допускается увеличивать 	¦	                         	¦

	¦	             	¦	указанные нормы не более	¦	                         	¦

	¦	             	¦	чем в 2 раза.           	¦	                         	¦

	L-------------+------------------------+--------------------------

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.