ОКС 13.340.10

	Группа М38

	ПОПРАВКА К ГОСТ Р 12.4.236-2007 "СИСТЕМА СТАНДАРТОВ
	БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ
	ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР. ТЕХНИЧЕСКИЕ
	ТРЕБОВАНИЯ"

	---------------------------------T--------------------T--------------------

	         В каком месте           	¦	    Напечатано      	¦	    Должно быть

	---------------------------------+--------------------+--------------------

	Пункт 5.4.8                     	¦	не менее 10,0 см,   	¦	не менее 10,0 см (3,

	                                 	¦	                    	¦	4 класс защиты),

	                                 	¦	не менее 12,0 см,   	¦	не менее 12,0 см (3,

	                                 	¦	                    	¦	4 класс защиты),

	Пункт 5.5.2. Таблица 4.         	¦	40                  	¦	4,0

	Для показателя "Паропроницае-    	¦	                    	¦

	мость, мг/см2 ч, не менее"       	¦	                    	¦

	Пункт 5.5.3. Таблица 5. Для     	¦	45                  	¦	4,5

	показателя "Паропроницаемость,   	¦	                    	¦

	мг/см2 ч, не менее"              	¦	                    	¦

	Пункт 5.5.4. Наименование       	¦	Требования к        	¦	Требования к

	таблицы 6                        	¦	утепленной подкладке	¦	утепленной подкладке

	                                 	¦	(утепляющему слою)  	¦	(пакету материалов)

	                                 	¦	спецодежды          	¦	спецодежды

	Таблицы В.1, Г.1. Графа         	¦	Ширина рукава вверху	¦	Ширина рукава вверху

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	"Наименование измерения". Для    	¦	                    	¦	(с ластовицей)

	измерения 8                      	¦	                    	¦

	Таблица В.3. Графа "сдвоенные   	¦	+/- 1,0             	¦	+/- 2,0

	значения обхвата груди". Для     	¦	                    	¦

	измерения 5                      	¦	                    	¦

	Таблица В.3. Графа "значения    	¦	0                   	¦	+/- 2,0

	роста". Для измерения 9          	¦	                    	¦

	Графа "сдвоенные значения       	¦	                    	¦

	обхвата груди". Для измерения 9  	¦	+/- 2,0             	¦	0

	Таблица Г.1. Графа "Наименование	¦	Длина спинки        	¦	Длина спинки

	измерения". Для измерения 1      	¦	                    	¦	(отлетной)

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.