Утверждено

	Постановлением Госстроя СССР

	от 7 июня 1979 г. N 81

	ИЗМЕНЕНИЯ В ГЛАВЕ СНиП II-108-78 "СКЛАДЫ СУХИХ
	МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ХИМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
	ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ"

	Постановлением Госстроя СССР от 7 июня 1979 г. N 81 утверждены и с 1 января
	1980 г. вводятся в действие следующие изменения п. 3.2 главы СНиП II-108-78
	"Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты растений",
	утвержденной Постановлением Госстроя СССР от 18 декабря 1978 г. N 237:

	абзац четвертый изложить в следующей редакции: "высота (от пола до низа
	несущих конструкций покрытия на опоре) кратная 0,6 м, но не менее 3,6 м, допускается
	высота кратная 0,3 м (в пределах от 3,6 до 7,2 м) в зданиях с несущими наружными и
	внутренними стенами или опорами из кирпича или других штучных строительных
	материалов";

	примечания 1 и 2 признать утратившими силу.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.