Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО
	РАСПОРЯЖЕНИЕ от 6 июля 2010 г. N 439-р
	ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ "РАСХОДЫ НА
	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ОБУСТРОЙСТВА
	АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ. УСТРОЙСТВО
	ИСКУССТВЕННОГО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНОЙ
	ДОРОГЕ М-18 "КОЛА" - ОТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЧЕРЕЗ
	ПЕТРОЗАВОДСК, МУРМАНСК, ПЕЧЕНГУ ДО ГРАНИЦЫ С НОРВЕГИЕЙ
	(МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОПУСКА
	"БОРИСОГЛЕБСК") НА УЧАСТКЕ КМ 461+370 - КМ 463+905 (НП
	ЯНИШПОЛЕ), РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ"

	1. Утвердить представленную федеральным государственным учреждением "Управление
	автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства"
	письмом от 08.06.2010 N И-1211 проектную документацию "Расходы на мероприятия по повышению
	уровня обустройства автомобильных дорог федерального значения. Устройство искусственного
	электроосвещения на автомобильной дороге М-18 "Кола" - от Санкт-Петербурга через Петрозаводск,
	Мурманск, Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска
	"Борисоглебск") на участке км 461+370 - км 463+905 (нп Янишполе), Республика Карелия",
	разработанную ООО "Геолайн" и рассмотренную Санкт-Петербургским филиалом ФГУ
	"Главгосэкспертиза России" (положительное заключение по проектной документации и результатам
	инженерных изысканий от 25.05.2010 N 220-10/СПЭ-0996/02, положительное заключение по
	проверке достоверности сметной стоимости от 26.05.2010 N 222-10/СПЭ-0996/05 - не приводится),
	со следующими основными технико-экономическими показателями:

	категория дороги                                          III

	общая протяженность освещаемых участков

	автодороги, км                                            3,4

	количество используемых опор освещения, шт.               111

	средняя горизонтальная освещенность

	дорожного покрытия, лк                                    18,2

	средняя яркость дорожного покрытия, кд/кв. м              1,07

	отношение минимальной яркости дорожного покрытия

	к максимальной по полосе движения                         0,52

	расчетная электрическая мощность осветительного

	оборудования, кВт

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	- участка 1                                               8,0

	- участка 2                                               10,0

	категория надежности электроснабжения согласно ПУЭ        3

	электроснабжение согласно ГОСТ 19431-84                  
	Централизованное

	                                                          (от
	электрических

	                                                          сетей ОАО

	"Карелэнерго")

	общая продолжительность 	строительства,	 мес.               1

	максимальная численность работающих, чел.                 30

	общая трудоемкость работ, чел.-дн.                        476

	стоимость работ в базисном уровне цен 2001 года

	без учета НДС, тыс. рублей                                1155,93

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                         1000,79

	оборудование, тыс. рублей                                24,42

	прочие затраты, тыс. рублей                              130,72

	в том числе ПИР, тыс. рублей                             91,21

	стоимость работ в текущем уровне цен на I квартал

	2010 года с учетом НДС, тыс. рублей                       6761,52

	в том числе:

	СМР, тыс. рублей                                         6161,79

	оборудование, тыс. рублей                                81,82

	прочие затраты, тыс. рублей                              517,91

	в том числе ПИР, тыс. рублей                             281,90.

	2. Федеральному государственному учреждению "Управление автомобильной магистрали
	Санкт-Петербург - Мурманск Федерального дорожного агентства" (В.А. Васьков) по результатам
	торгов представить в Федеральное дорожное агентство уточненную стоимость объекта.

	Заместитель руководителя

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.

	С.Е.ПОЛЕЩУК

	Не официальная версия документа (однако достоверная) бесплатно предоставляется клиентам компании 	ДревГрад смотревших на сайте канадские дома.