Рекомендованы

	Постановлением Госстроя РФ

	от 1 апреля 2002 г. N 14

	ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
	ФЕР 81-02-22-2001
	СБОРНИК N 22
	ВОДОПРОВОД - НАРУЖНЫЕ СЕТИ
	ФЕР-2001-22

	Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕР) предназначены для
	определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ по строительству
	наружных сетей водопровода.

	Разработаны Федеральным центром ценообразования в строительстве и
	промышленности строительных материалов.

	Рекомендованы к применению Постановлением Госстроя России от 01.04.2002 N
	14 с учетом изменений и дополнений (Письма Росстроя от 22.06.2006 N ВК-2398/02, от
	03.07.2007 N СК-2535/02, от 08.08.2007 N СК-2919/02).

	Информация об изменениях к настоящему ФЕР публикуется в ежемесячно
	издаваемом "Вестнике ценообразования и сметного нормирования", а текст изменений
	и поправок - в периодически издаваемых "Изменениях и дополнениях" к ФЕР-2001.
	Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной
	системе общего пользования - на официальном сайте Федерального центра
	ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов
	(www.fgufccs.ru).

	ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

	1. Общие указания

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1.1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее -
	расценки) на выполнение работ по строительству наружных сетей водопровода.

	1.2. Расценки предназначены для определения затрат на строительство наружных
	сетей водоснабжения при давлении до 2,5 МПа (25 атм), а также затрат на
	строительство аналогичных трубопроводов другого назначения.

	1.3. Затраты на прокладку стальных трубопроводов, организация строительства
	которых запроектирована методами, применяемыми при прокладке магистральных
	трубопроводов газонефтепродуктов, следует определять по расценкам сборника ФЕР-
	2001-25 "Магистральные и промысловые трубопроводы".

	1.4. В расценках учтены затраты на выполнение комплекса работ основных,
	которые перечислены в "Составе работ", а также вспомогательных, сопутствующих и
	связанных с основными (подноска и опускание материалов, очистка внутренних
	поверхностей труб от загрязнений, перестановка креплений при опускании труб,
	переходы рабочих в пределах рабочей зоны, проверка уклонов и др.).

	Затраты на земляные работы, а также водоотлив (водопонижение) следует
	определять по расценкам сборника ФЕР-2001-01 "Земляные работы".

	Затраты на устройство искусственных оснований под трубопроводы следует
	определять по расценкам сборника ФЕР-2001-23 "Канализация - наружные сети".

	1.5. Затраты на устройство постоянных упоров из сборного и монолитного
	железобетона расценками табл. 01-001, 01-002, 01-006, 01-007, 01-017, 01-021 на
	укладку трубопроводов не учтены и подлежат учету по сборникам ФЕР-2001-06 и ФЕР-
	2001-07 на строительные работы в соответствии с проектом.

	При отсутствии данных о количестве упоров затраты на их устройство следует
	принимать по расценкам табл. 06-012.

	1.6. В расценках учтены усредненные условия производства работ. Вносить в
	расценки изменения или поправки в зависимости от длины труб, глубины и состояния
	траншей не допускается.

	1.7. Затраты на подвеску существующих подземных коммуникаций при
	пересечении их трассой трубопроводов следует определять по расценкам табл. 06-011.

	Затраты на устройство различного рода настилов, стремянок, переходных
	мостиков через траншеи, ограждение траншей, деревьев и люков колодцев
	возмещаются за счет накладных расходов.

	1.8. В расценках приведены диаметры труб и арматуры по условному проходу. В
	случаях, когда проектом предусматриваются трубы или арматура диаметром,
	отличающимся от приведенных в расценках, следует применять расценки для труб или
	арматуры ближайшего диаметра.

	1.9. Затраты на прокладку трубопроводов на опорах и эстакадах следует

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	определять по расценкам табл. 01-001, 01-002, 01-006, 01-007, 01-011, 01-012, 01-017,
	01-021. При этом для трубопроводов, укладываемых на высоте более 4 м, в случае
	необходимости, следует дополнительно учитывать устройство лесов, имея в виду их
	использование и для изоляционных работ, а при высоте более 5 м учитывать
	коэффициенты, приведенные в п. 3.1 Технической части.

	1.10. Применение расценок на укладку труб с пневматическим испытанием
	допускается только в случаях, оговоренных в проекте.

	1.11. В расценках на антикоррозионную изоляцию стальных трубопроводов
	учтены затраты на изоляцию фасонных частей.

	1.12. В случае, когда проектом предусматривается поставка стальных труб с
	заводской изоляцией, затраты на антикоррозионную изоляцию стыков и фасонных
	частей следует определять по расценкам табл. 02-004 - 02-006, 02-011 - 02-013.

	1.13. Затраты на битумную изоляцию железобетонных труб следует определять по
	расценкам сборника ФЕР-2001-23 "Канализация - наружные сети".

	1.14. В расценках предусмотрена установка трубопроводной арматуры с ручным
	приводом. Затраты на установку арматуры с пневматическим, гидравлическим,
	электрическим и электромагнитным приводами независимо от ее диаметра следует
	определять по соответствующим сборникам на монтаж оборудования.

	1.15. В расценках табл. 03-006 и 03-007 учтено присоединение арматуры на
	фланцевых фасонных частях. При установке арматуры на трубопровод приварку
	ответных фланцев следует учитывать по расценкам табл. 03-014.

	1.16. Расценки, приведенные в табл. 04-001 - 04-003, предназначены для
	определения затрат на устройство колодцев по типовым проектам, а также колодцев
	аналогичной конструкции индивидуального проектирования общим объемом
	строительных конструкций на один колодец или камеру до 35 м3. Затраты на
	устройство колодцев или камер общим объемом строительных конструкций более 35
	м3 следует определять по расценкам соответствующих сборников ФЕР.

	1.17. В расценках на колодцы принята арматура, приведенная к стали класса А-I.

	1.18. Затраты на устройство колодцев в просадочных грунтах следует определять
	по расценкам на строительство аналогичных колодцев в мокрых грунтах с добавлением
	затрат на:

	а) уплотнение грунта в основании колодца, определяемых по расценкам сборника
	ФЕР-2001-01 "Земляные работы";

	б) устройство водоупорного замка из глины, определяемых по расценкам
	сборника ФЕР-2001-08 "Конструкции из кирпича и блоков".

	1.19. В расценках табл. 05-001 и 05-002 учтена бестраншейная прокладка труб
	(футляров) в грунтах 2 группы, а при ведении работ в грунтах 1 и 3 групп следует

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	пользоваться коэффициентами, приведенными в пп. 3.2 и 3.3 Технической части.
	Затраты на земляные работы по устройству рабочего и выходного котлованов и
	устройство упорной стенки следует определять по расценкам соответствующих
	сборников ФЕР.

	1.20. Затраты на укладку футляров из стальных или железобетонных труб в
	открытых траншеях следует определять по расценкам на укладку соответствующих труб.

	1.21. Затраты на электрохимическую защиту стальных трубопроводов следует
	определять дополнительно по расценкам сборника ФЕР-2001-25 "Магистральные и
	промысловые трубопроводы".

	1.22. Затраты на устройство вводов водопровода от наружной стены до первого
	колодца учтены расценками сборника ФЕР-2001-16 "Трубопроводы внутренние".

	1.23. Затраты на устройство принудительной вентиляции при продавливании
	стальных труб с разработкой грунта вручную на длину 10 м и более следует учитывать
	дополнительно в соответствии с проектом.

	1.24. Расценками табл. 04-001 - 04-003 учтены затраты на установку люков и
	металлических стремянок. Число и тип люков, а также марку и массу металлических
	стремянок следует учитывать дополнительно по проектным данным.

	1.25. Затраты на производство работ по проверке качества сварных соединений
	физическими методами (просвечивание гамма-лучами, магнитографирование и др.)
	определяются по расценкам сборника ФЕР-2001-25 "Магистральные и промысловые
	трубопроводы". Количество сварных стыков, подлежащих проверке качества сварных
	соединений, берется по проекту.

	1.26. Указанный в настоящем сборнике размер "до" включает в себя этот размер.

	2. Правила исчисления объемов работ

	2.1. Объем работ по прокладке трубопроводов и антикоррозионной изоляции
	следует исчислять по всей проектной длине трубопроводов без вычета длины,
	занимаемой фасонными частями, арматурой и участками труб, укладываемых в футляр.

	2.2. Массу стальных фасонных частей следует определять согласно спецификации
	к проекту без учета массы фланцев. Количество фланцев учитывается отдельно также
	согласно спецификации.

	2.3. Расценки табл. 04-001 на устройство круглых колодцев из сборного
	железобетона учитывают колодцы, состоящие из колец, плит покрытий и днищ, колец
	горловины и опорного кольца.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Расценки табл. 04-002 на устройство кирпичных колодцев учитывают колодцы,
	состоящие из монолитного железобетонного или бетонного днища, кирпичных стен и
	горловины, плит покрытий и днищ сборных железобетонных, а расценки табл. 04-003
	на устройство бетонных колодцев с монолитными стенами и покрытием из сборного
	железобетона учитывают колодцы, состоящие из железобетонных и бетонных днищ,
	стен, плит покрытий и днищ и колец горловины.

	Бетон, идущий на заделку отверстий, устройство упоров и опор для установки
	трубопроводной арматуры, а также объем бетонной подготовки в мокрых грунтах
	расценками учтены и включению в объем основных конструкций водопроводных
	колодцев не подлежат.

	2.4. При наличии в проекте указаний об установке в колодцах вторых крышек их
	расход следует учитывать дополнительно.

	2.5. Затраты на устройство отмостки вокруг колодцев в случаях, предусмотренных
	проектом, следует определять по расценкам сборника ФЕР-2001-27 "Автомобильные
	дороги".

	3. Коэффициенты к расценкам

	--------------------T---------------T--------------------------------------¬

	¦	Условия применения 	¦	  Номер таблиц 	¦	              Коэффициенты            	¦

	¦	                   	¦	   (расценок)  	+--------------T------------T----------+

	¦	                   	¦	               	¦	   к нормам   	¦	 к стоимости	¦	     к    	¦

	¦	                   	¦	               	¦	затрат труда и	¦	эксплуатации	¦	 стоимости	¦

	¦	                   	¦	               	¦	 оплате труда 	¦	    машин   	¦	материалов	¦

	¦	                   	¦	               	¦	   рабочих-   	¦	            	¦	          	¦

	¦	                   	¦	               	¦	  строителей  	¦	            	¦	          	¦

	+-------------------+---------------+--------------+------------+----------+

	¦	         1         	¦	       2       	¦	      3       	¦	      4     	¦	     5    	¦

	+-------------------+---------------+--------------+------------+----------+

	¦	3.1. Трубопроводы  	¦	01-001, 01-002,	¦	     1,1      	¦	      1     	¦	     1    	¦

	¦	на высоте более 5 м	¦	01-006, 01-007,	¦	              	¦	            	¦	          	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                   	¦	     01-011    	¦	              	¦	            	¦	          	¦

	+-------------------+---------------+--------------+------------+----------+

	¦	3.2. Продавливание 	¦	               	¦	              	¦	            	¦	          	¦

	¦	стальных труб с    	¦	               	¦	              	¦	            	¦	          	¦

	¦	разработкой грунта 	¦	               	¦	              	¦	            	¦	          	¦

	¦	вручную в грунтах: 	¦	               	¦	              	¦	            	¦	          	¦

	¦	1 группы           	¦	     05-001    	¦	     0,85     	¦	    0,84    	¦	     1    	¦

	¦	3 группы           	¦	     05-001    	¦	     1,26     	¦	    1,27    	¦	     1    	¦

	+-------------------+---------------+--------------+------------+----------+

	¦	3.3. Продавливание 	¦	               	¦	              	¦	            	¦	          	¦

	¦	стальных труб без  	¦	               	¦	              	¦	            	¦	          	¦

	¦	разработки грунта  	¦	               	¦	              	¦	            	¦	          	¦

	¦	(прокол) в грунтах:	¦	               	¦	              	¦	            	¦	          	¦

	¦	1 группы           	¦	     05-002    	¦	     0,86     	¦	    0,85    	¦	     1    	¦

	¦	3 группы           	¦	     05-002    	¦	     1,18     	¦	    1,19    	¦	     1    	¦

	L-------------------+---------------+--------------+------------+-----------

	-------------T--------------T----------T----------------------------------------T-------¬

	¦	   Номера   	¦	Наименование  	¦	  Прямые  	¦	           В том числе, руб.            	¦	Затраты	¦

	¦	  расценок  	¦	и характе-    	¦	 затраты, 	+--------T------------------T------------+	труда  	¦

	¦	            	¦	ристика       	¦	   руб.   	¦	 оплата 	¦	эксплуатация машин	¦	 материалы  	¦	рабо-  	¦

	¦	            	¦	строительных  	¦	          	¦	 труда  	+---------T--------+------------¦	чих,   	¦

	¦	            	¦	работ         	¦	          	¦	рабочих 	¦	  всего  	¦	в т.ч.  	¦	   расход   	¦	чел.-ч 	¦

	¦	            	¦	и конструкций 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	оплата  	¦	 неучтенных 	¦	       	¦

	+------------+--------------+	          	¦	        	¦	         	¦	труда   	¦	 материалов 	¦	       	¦

	¦	    Коды    	¦	Наименование  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	машинис-	¦	            	¦	       	¦

	¦	 неучтенных 	¦	и характе-    	¦	          	¦	        	¦	         	¦	тов     	¦	            	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	 материалов 	¦	ристика       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	не учтенных   	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	расценками    	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	материалов,   	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	единица       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	измерения     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	     1      	¦	      2       	¦	    3     	¦	   4    	¦	    5    	¦	   6    	¦	     7      	¦	   8   	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	                            Раздел 1. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ                            	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	                         Подраздел 1.1. ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ                         	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 22-01-001. Укладка асбестоцементных водопроводных труб                         	¦

	¦	с соединением при помощи асбестоцементных муфт                                         	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением                 	¦

	¦	             при помощи асбестоцементных муфт диаметром:                               	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T--------T------------T-------+

	¦	22-01-001-01	¦	 100 мм       	¦	  28546,17	¦	 3327,93	¦	   536,20	¦	   24,77	¦	    24682,04	¦	 362,52	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-001-02	¦	 150 мм       	¦	  44101,83	¦	 3858,90	¦	   567,33	¦	   26,52	¦	    39675,60	¦	 420,36	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-001-03	¦	 200 мм       	¦	  69711,58	¦	 3672,18	¦	  3053,99	¦	  228,89	¦	    62985,41	¦	 400,02	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-01-001-04	¦	 250 мм       	¦	  90914,39	¦	 4421,09	¦	  3672,61	¦	  283,22	¦	    82820,69	¦	  481,6	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-001-05	¦	 300 мм       	¦	 118374,29	¦	 4873,48	¦	  3959,18	¦	  307,21	¦	   109541,63	¦	 530,88	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-001-06	¦	 350 мм       	¦	 143563,88	¦	 6127,83	¦	  8923,75	¦	  707,53	¦	   128512,30	¦	 667,52	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-001-07	¦	 400 мм       	¦	 201841,26	¦	 6148,40	¦	  9973,60	¦	  799,14	¦	   185719,26	¦	 669,76	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-001-08	¦	 500 мм       	¦	 293519,80	¦	 7844,86	¦	 13664,41	¦	 1151,77	¦	   272010,53	¦	 854,56	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	Таблица 22-01-002. Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением
	труб      	¦

	¦	чугунными муфтами                                                                      	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Укладка асбестоцементных водопроводных труб с соединением                 	¦

	¦	             труб чугунными муфтами диаметром:                                         	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T--------T------------T-------+

	¦	22-01-002-01	¦	 100 мм       	¦	  37752,03	¦	 3327,93	¦	   541,93	¦	   25,05	¦	    33882,17	¦	 362,52	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-002-02	¦	 150 мм       	¦	  57277,46	¦	 3858,90	¦	   594,46	¦	   28,03	¦	    52824,10	¦	 420,36	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-002-03	¦	 200 мм       	¦	  82404,80	¦	 3639,69	¦	  3067,43	¦	  229,57	¦	    75697,68	¦	 396,48	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-002-04	¦	 250 мм       	¦	 111337,47	¦	 4421,09	¦	  3739,71	¦	  287,11	¦	   103176,67	¦	  481,6	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-01-002-05	¦	 300 мм       	¦	 144969,40	¦	 4873,48	¦	  4044,58	¦	  311,86	¦	   136051,34	¦	 530,88	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-002-06	¦	 350 мм       	¦	 181272,56	¦	 6127,83	¦	  9057,70	¦	  715,22	¦	   166087,03	¦	 667,52	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-002-07	¦	 400 мм       	¦	 244414,75	¦	 6148,40	¦	 10122,11	¦	  807,69	¦	   228144,24	¦	 669,76	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-002-08	¦	 500 мм       	¦	 337826,53	¦	 7844,86	¦	 13795,50	¦	 1158,54	¦	   316186,17	¦	 854,56	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	                             Подраздел 1.2. ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ                             	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 22-01-006. Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных
	труб             	¦

	¦	при заделке раструбов асбестоцементом                                                  	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб                   	¦

	¦	             при заделке раструбов асбестоцементом диаметром:                          	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T--------T------------T-------+

	¦	22-01-006-01	¦	 65 мм        	¦	  96571,90	¦	 3350,70	¦	   254,22	¦	   10,79	¦	    92966,98	¦	    365	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-006-02	¦	 80 мм        	¦	 115261,51	¦	 3350,70	¦	   255,09	¦	   10,79	¦	   111655,72	¦	    365	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-006-03	¦	 100 мм       	¦	 141299,33	¦	 3405,78	¦	   736,17	¦	   48,39	¦	   137157,38	¦	    371	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-006-04	¦	 125 мм       	¦	 178557,22	¦	 4167,72	¦	   737,91	¦	   48,39	¦	   173651,59	¦	    454	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-01-006-05	¦	 150 мм       	¦	 212531,08	¦	 4167,72	¦	   740,53	¦	   48,39	¦	   207622,83	¦	    454	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-006-06	¦	 200 мм       	¦	 304697,53	¦	 4681,80	¦	  3664,41	¦	  292,95	¦	   296351,32	¦	    510	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-006-07	¦	 250 мм       	¦	 437793,00	¦	 5149,98	¦	 13030,07	¦	 1121,55	¦	   419612,95	¦	    561	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-006-08	¦	 300 мм       	¦	 526348,53	¦	 5866,02	¦	 23577,48	¦	 2042,75	¦	   496905,03	¦	    639	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-006-09	¦	 350 мм       	¦	 643177,63	¦	 6554,52	¦	 26757,03	¦	 2319,79	¦	   609866,08	¦	    714	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-006-10	¦	 400 мм       	¦	 787619,22	¦	 7362,36	¦	 31510,96	¦	 2737,82	¦	   748745,90	¦	    802	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-006-11	¦	 500 мм       	¦	 985696,97	¦	10006,20	¦	 39120,08	¦	 3555,78	¦	   936570,69	¦	   1090	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-006-12	¦	 600 мм       	¦	1188752,35	¦	11934,00	¦	 51309,72	¦	 4680,53	¦	  1125508,63	¦	   1300	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-006-13	¦	 700 мм       	¦	1360019,46	¦	14229,00	¦	 58121,66	¦	 5277,01	¦	  1287668,80	¦	   1550	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-006-14	¦	 800 мм       	¦	1588818,94	¦	16156,80	¦	 69208,74	¦	 5491,10	¦	  1503453,40	¦	   1760	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-006-15	¦	 900 мм       	¦	1785047,52	¦	19461,60	¦	 71836,36	¦	 5675,77	¦	  1693749,56	¦	   2120	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-006-16	¦	 1000 мм      	¦	1988834,71	¦	21297,60	¦	 77391,78	¦	 6088,45	¦	  1890145,33	¦	   2320	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	Таблица 22-01-007. Укладка водопроводных чугунных напорных труб с
	заделкой             	¦

	¦	раструбов резиновыми уплотнительными манжетами                                         	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Укладка водопроводных чугунных напорных труб с заделкой                   	¦

	¦	             раструбов резиновыми уплотнительными манжетами диаметром:                 	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T--------T------------T-------+

	¦	22-01-007-01	¦	 65 мм        	¦	  96771,34	¦	 2849,25	¦	   254,22	¦	   10,79	¦	    93667,87	¦	 314,14	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-007-02	¦	 80 мм        	¦	 115550,65	¦	 2849,25	¦	   255,09	¦	   10,79	¦	   112446,31	¦	 314,14	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-007-03	¦	 100 мм       	¦	 141653,75	¦	 2849,25	¦	   736,17	¦	   48,39	¦	   138068,33	¦	 314,14	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-007-04	¦	 150 мм       	¦	 213594,03	¦	 3423,20	¦	   742,27	¦	   48,39	¦	   209428,56	¦	 377,42	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-007-05	¦	 200 мм       	¦	 305397,78	¦	 3646,87	¦	  3664,41	¦	  292,95	¦	   298086,50	¦	 402,08	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-007-06	¦	 250 мм       	¦	 439043,58	¦	 4378,27	¦	 13029,20	¦	 1121,55	¦	   421636,11	¦	 482,72	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-007-07	¦	 300 мм       	¦	 520149,17	¦	 4987,77	¦	 15252,93	¦	 1299,42	¦	   499908,47	¦	 549,92	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	                             Подраздел 1.3. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ                             	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 22-01-011. Укладка стальных водопроводных труб                                 	¦

	¦	с гидравлическим испытанием                                                            	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	             Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим                      	¦

	¦	             испытанием диаметром:                                                     	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T--------T------------T-------+

	¦	22-01-011-01	¦	 50 мм        	¦	  41968,56	¦	 3291,30	¦	  2386,74	¦	  267,03	¦	    36290,52	¦	    318	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-011-02	¦	 75 мм        	¦	  59130,09	¦	 3570,75	¦	  2786,32	¦	  326,00	¦	    52773,02	¦	    345	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-011-03	¦	 100 мм       	¦	  76926,93	¦	 3653,55	¦	  4670,21	¦	  534,32	¦	    68603,17	¦	    353	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-011-04	¦	 125 мм       	¦	 104461,37	¦	 4409,10	¦	  5132,78	¦	  601,91	¦	    94919,49	¦	    426	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-011-05	¦	 150 мм       	¦	 128107,04	¦	 4843,80	¦	  8802,40	¦	  955,15	¦	   114460,84	¦	    468	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-011-06	¦	 200 мм       	¦	 221780,29	¦	 5061,15	¦	 15077,56	¦	 1604,62	¦	   201641,58	¦	    489	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-011-07	¦	 250 мм       	¦	 272311,13	¦	 5299,20	¦	 15978,44	¦	 1732,77	¦	   251033,49	¦	    512	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-011-08	¦	 300 мм       	¦	 384813,20	¦	 6147,90	¦	 20032,50	¦	 2175,35	¦	   358632,80	¦	    594	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-011-09	¦	 350 мм       	¦	 446920,10	¦	 7379,55	¦	 23695,88	¦	 2547,89	¦	   415844,67	¦	    713	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-011-10	¦	 400 мм       	¦	 583093,70	¦	 7710,75	¦	 27056,69	¦	 2931,85	¦	   548326,26	¦	    745	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-011-11	¦	 500 мм       	¦	 824233,48	¦	10070,55	¦	 34526,34	¦	 3756,98	¦	   779636,59	¦	    973	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-011-12	¦	 600 мм       	¦	 970640,19	¦	11902,50	¦	 44579,87	¦	 4855,20	¦	   914157,82	¦	   1150	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-01-011-13	¦	 700 мм       	¦	1355599,76	¦	13662,00	¦	 52350,23	¦	 5687,83	¦	  1289587,53	¦	   1320	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-011-14	¦	 800 мм       	¦	1549479,48	¦	14697,00	¦	 61306,16	¦	 6480,54	¦	  1473476,32	¦	   1420	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-011-15	¦	 900 мм       	¦	1775203,74	¦	17698,50	¦	104063,32	¦	10679,25	¦	  1653441,92	¦	   1710	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-011-16	¦	 1000 мм      	¦	2319708,54	¦	19354,50	¦	106426,65	¦	10991,27	¦	  2193927,39	¦	   1870	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-011-17	¦	 1100 мм      	¦	2669997,93	¦	24219,00	¦	235796,52	¦	14337,23	¦	  2409982,41	¦	   2340	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-011-18	¦	 1200 мм      	¦	2909488,42	¦	24633,00	¦	240573,38	¦	14901,30	¦	  2644282,04	¦	   2380	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-011-19	¦	 1300 мм      	¦	3189615,52	¦	29290,50	¦	296882,86	¦	17225,14	¦	  2863442,16	¦	   2830	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-011-20	¦	 1400 мм      	¦	3966637,22	¦	29704,50	¦	299453,34	¦	17544,00	¦	  3637479,38	¦	   2870	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-011-21	¦	 1500 мм      	¦	4667496,70	¦	32809,50	¦	345570,84	¦	19840,81	¦	  4289116,36	¦	   3170	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-011-22	¦	 1600 мм      	¦	4536202,19	¦	33223,50	¦	347530,56	¦	20157,21	¦	  4155448,13	¦	   3210	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	Таблица 22-01-012. Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим               
	¦

	¦	испытанием                                                                             	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Укладка стальных водопроводных труб с пневматическим                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	             испытанием диаметром:                                                     	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T--------T------------T-------+

	¦	22-01-012-01	¦	 50 мм        	¦	  47615,31	¦	 4253,85	¦	  7080,70	¦	  752,60	¦	    36280,76	¦	    411	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-02	¦	 75 мм        	¦	  64790,01	¦	 4533,30	¦	  7507,60	¦	  814,01	¦	    52749,11	¦	    438	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-03	¦	 100 мм       	¦	  81369,11	¦	 4616,10	¦	  8188,15	¦	  908,51	¦	    68564,86	¦	    446	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-04	¦	 125 мм       	¦	 109602,95	¦	 5475,15	¦	  9296,15	¦	 1040,63	¦	    94831,65	¦	    529	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-05	¦	 150 мм       	¦	 132151,88	¦	 5889,15	¦	 11889,73	¦	 1300,18	¦	   114373,00	¦	    569	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-06	¦	 200 мм       	¦	 228725,76	¦	 6106,50	¦	 21130,91	¦	 2264,21	¦	   201488,35	¦	    590	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-07	¦	 250 мм       	¦	 278871,74	¦	 6468,75	¦	 21880,84	¦	 2386,04	¦	   250522,15	¦	    625	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-08	¦	 300 мм       	¦	 391242,12	¦	 7317,45	¦	 25934,36	¦	 2827,67	¦	   357990,31	¦	    707	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-09	¦	 350 мм       	¦	 454363,24	¦	 8756,10	¦	 30531,84	¦	 3308,95	¦	   415075,30	¦	    846	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-10	¦	 400 мм       	¦	 590392,25	¦	 9097,65	¦	 33892,10	¦	 3690,96	¦	   547402,50	¦	    879	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-11	¦	 500 мм       	¦	 832841,91	¦	11592,00	¦	 42723,86	¦	 4673,43	¦	   778526,05	¦	   1120	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-12	¦	 600 мм       	¦	 977731,91	¦	13351,50	¦	 51951,12	¦	 5769,82	¦	   912429,29	¦	   1290	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-13	¦	 700 мм       	¦	1362978,85	¦	15318,00	¦	 59952,12	¦	 6651,04	¦	  1287708,73	¦	   1480	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-14	¦	 800 мм       	¦	1556281,10	¦	16353,00	¦	 68906,42	¦	 7444,00	¦	  1471021,68	¦	   1580	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-15	¦	 900 мм       	¦	1783946,04	¦	19665,00	¦	113942,80	¦	11919,48	¦	  1650338,24	¦	   1900	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-16	¦	 1000 мм      	¦	2327723,72	¦	21321,00	¦	116306,13	¦	12227,19	¦	  2190096,59	¦	   2060	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-17	¦	 1100 мм      	¦	2679224,68	¦	26496,00	¦	247423,75	¦	15789,98	¦	  2405304,93	¦	   2560	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-18	¦	 1200 мм      	¦	2917868,49	¦	26910,00	¦	252200,61	¦	16355,74	¦	  2638757,88	¦	   2600	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-19	¦	 1300 мм      	¦	3200019,91	¦	31774,50	¦	311322,93	¦	19048,42	¦	  2856922,48	¦	   3070	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-20	¦	 1400 мм      	¦	3975743,64	¦	32188,50	¦	313590,96	¦	19350,55	¦	  3629964,18	¦	   3110	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-21	¦	 1500 мм      	¦	4678037,71	¦	35293,50	¦	362292,29	¦	21976,12	¦	  4280451,92	¦	   3410	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-012-22	¦	 1600 мм      	¦	4545291,51	¦	35707,50	¦	363949,56	¦	22274,41	¦	  4145634,45	¦	   3450	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	                          Подраздел 1.4. ТРУБЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ                          	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 22-01-017. Укладка железобетонных напорных труб                                	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Укладка железобетонных напорных труб диаметром:                           	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T--------T------------T-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-01-017-01	¦	 500 мм       	¦	 587979,96	¦	 9343,51	¦	 14777,34	¦	 1307,11	¦	   563859,11	¦	1005,76	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-017-02	¦	 600 мм       	¦	 661133,54	¦	11029,09	¦	 19522,01	¦	 1753,46	¦	   630582,44	¦	 1187,2	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-017-03	¦	 700 мм       	¦	 889871,10	¦	15191,01	¦	 26908,46	¦	 2434,89	¦	   847771,63	¦	 1635,2	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-017-04	¦	 800 мм       	¦	1026237,75	¦	15399,10	¦	 31636,46	¦	 2518,71	¦	   979202,19	¦	 1657,6	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-017-05	¦	 900 мм       	¦	1203469,03	¦	20081,26	¦	 33870,30	¦	 2685,73	¦	  1149517,47	¦	 2161,6	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-017-06	¦	 1000 мм      	¦	1502320,99	¦	20289,36	¦	 37834,00	¦	 3008,83	¦	  1444197,63	¦	   2184	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-017-07	¦	 1200 мм      	¦	2260108,66	¦	25803,90	¦	197019,78	¦	 4517,16	¦	  2037284,98	¦	 2777,6	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-017-08	¦	 1400 мм      	¦	3069619,59	¦	32046,78	¦	256274,71	¦	 5571,54	¦	  2781298,10	¦	 3449,6	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-017-09	¦	 1600 мм      	¦	3849798,33	¦	36416,80	¦	301853,41	¦	 6571,04	¦	  3511528,12	¦	   3920	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	                          Подраздел 1.5. ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ                          	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 22-01-021. Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб                        	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром:                   	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T--------T------------T-------+

	¦	22-01-021-01	¦	 50 мм        	¦	  21621,70	¦	 1864,32	¦	  2291,47	¦	  285,85	¦	    17465,91	¦	 200,68	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-021-02	¦	 65 мм        	¦	  30345,03	¦	 1928,98	¦	  2569,57	¦	  322,59	¦	    25846,48	¦	 207,64	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-021-03	¦	 100 мм       	¦	  69071,31	¦	 2090,62	¦	  3304,26	¦	  406,05	¦	    63676,43	¦	 225,04	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-021-04	¦	 125 мм       	¦	  88290,24	¦	 2543,23	¦	  3803,14	¦	  471,44	¦	    81943,87	¦	 273,76	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-021-05	¦	 150 мм       	¦	 140532,39	¦	 2630,25	¦	  4765,51	¦	  574,06	¦	   133136,63	¦	 286,52	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-021-06	¦	 200 мм       	¦	 243498,94	¦	 3045,56	¦	  6337,23	¦	  750,75	¦	   234116,15	¦	 331,76	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-021-07	¦	 250 мм       	¦	 369905,87	¦	 3124,87	¦	  7216,49	¦	  843,48	¦	   359564,51	¦	  340,4	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-01-021-08	¦	 300 мм       	¦	 565416,27	¦	 3230,44	¦	  8069,44	¦	  938,51	¦	   554116,39	¦	  351,9	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	               Раздел 2. АНТИКОРРОЗИЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ СТАЛЬНЫХ
	ТРУБОПРОВОДОВ               	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 22-02-001. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-
	резиновой             	¦

	¦	или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы                               	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой                   	¦

	¦	             или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы                  	¦

	¦	             диаметром:                                                                	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T--------T------------T-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-02-001-01	¦	 50 мм        	¦	   3564,98	¦	 1217,28	¦	  1042,34	¦	    0,60	¦	     1305,36	¦	    128	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,77)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (220)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-001-02	¦	 75 мм        	¦	   3951,45	¦	 1217,28	¦	  1043,24	¦	    0,70	¦	     1690,93	¦	    128	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1,03)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (300)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-001-03	¦	 100 мм       	¦	   4678,26	¦	 1226,79	¦	  1072,94	¦	    1,01	¦	     2378,53	¦	    129	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1,46)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (420)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-001-04	¦	 125 мм       	¦	   5351,50	¦	 1297,20	¦	  1144,54	¦	    1,21	¦	     2909,76	¦	    138	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (1,8)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (530)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-001-05	¦	 150 мм       	¦	   8235,76	¦	 1410,00	¦	  3509,01	¦	  162,73	¦	     3316,75	¦	    150	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (2,14)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (620)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-001-06	¦	 200 мм       	¦	  10204,93	¦	 1551,00	¦	  4034,81	¦	  182,55	¦	     4619,12	¦	    165	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (2,92)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (870)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-001-07	¦	 250 мм       	¦	  12260,92	¦	 1814,20	¦	  4723,37	¦	  214,38	¦	     5723,35	¦	    193	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (3,7)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1100)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-001-08	¦	 300 мм       	¦	  13962,08	¦	 2030,40	¦	  5310,81	¦	  243,32	¦	     6620,87	¦	    216	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (4,39)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1300)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-001-09	¦	 350 мм       	¦	  23472,93	¦	 1848,71	¦	 13993,21	¦	 1093,70	¦	     7631,01	¦	    199	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (5,11)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1500)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-001-10	¦	 400 мм       	¦	  26619,08	¦	 2099,54	¦	 15753,24	¦	 1243,21	¦	     8766,30	¦	    226	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (5,78)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1710)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-001-11	¦	 500 мм       	¦	  32682,20	¦	 2406,11	¦	 19560,52	¦	 1674,04	¦	    10715,57	¦	    259	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (7,13)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (2090)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-001-12	¦	 600 мм       	¦	  43091,93	¦	 2601,20	¦	 27440,32	¦	 1803,70	¦	    13050,41	¦	    280	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (8,23)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (2600)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-001-13	¦	 700 мм       	¦	  40641,78	¦	 3056,41	¦	 23329,73	¦	 1924,57	¦	    14255,64	¦	    329	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (9,45)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (2760)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-001-14	¦	 800 мм       	¦	  47721,53	¦	 3493,04	¦	 27177,47	¦	 2081,48	¦	    17051,02	¦	    376	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (10,9)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (3420)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-001-15	¦	 900 мм       	¦	  56095,63	¦	 3929,67	¦	 32844,36	¦	 2317,44	¦	    19321,60	¦	    423	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (12,2)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (3780)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-001-16	¦	 1000 мм      	¦	  61709,11	¦	 4366,30	¦	 35772,05	¦	 2543,75	¦	    21570,76	¦	    470	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (13,8)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (4180)	¦	      -	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-001-17	¦	 1100 мм      	¦	 127455,08	¦	 5053,76	¦	 99609,59	¦	 2982,45	¦	    22791,73	¦	    544	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (15,2)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (4470)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-001-18	¦	 1200 мм      	¦	 140500,51	¦	 5128,08	¦	110631,43	¦	 3253,49	¦	    24741,00	¦	    552	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (16,6)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (4850)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	Таблица 22-02-002. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-
	резиновой              	¦

	¦	или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы                               	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой                    	¦

	¦	             или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы                  	¦

	¦	             диаметром:                                                                	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------T--------------T----------T--------T---------T--------T------------T-------+

	¦	22-02-002-01	¦	 50 мм        	¦	   4453,86	¦	 1664,25	¦	  1484,25	¦	    0,70	¦	     1305,36	¦	    175	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1,16)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (220)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-002-02	¦	 75 мм        	¦	   4831,38	¦	 1654,40	¦	  1486,05	¦	    0,91	¦	     1690,93	¦	    176	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1,54)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (300)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-002-03	¦	 100 мм       	¦	   5508,42	¦	 1663,80	¦	  1497,15	¦	    1,31	¦	     2347,47	¦	    177	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (2,19)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (420)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-002-04	¦	 125 мм       	¦	   5982,71	¦	 1757,80	¦	  1563,63	¦	    1,61	¦	     2661,28	¦	    187	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (2,75)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (530)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-002-05	¦	 150 мм       	¦	  10115,39	¦	 1908,20	¦	  4890,44	¦	  229,03	¦	     3316,75	¦	    203	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (3,21)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (620)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-002-06	¦	 200 мм       	¦	  12253,17	¦	 2096,20	¦	  5599,97	¦	  253,39	¦	     4557,00	¦	    223	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (4,39)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (870)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-002-07	¦	 250 мм       	¦	  14498,32	¦	 2415,80	¦	  6452,35	¦	  290,90	¦	     5630,17	¦	    257	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (5,46)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1100)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-002-08	¦	 300 мм       	¦	  16650,15	¦	 2716,60	¦	  7281,62	¦	  331,31	¦	     6651,93	¦	    289	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (6,58)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1300)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-002-09	¦	 350 мм       	¦	  24997,23	¦	 2406,40	¦	 14956,43	¦	 1102,78	¦	     7634,40	¦	    256	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (7,64)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1500)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-002-10	¦	 400 мм       	¦	  29707,84	¦	 2796,29	¦	 18141,86	¦	 1378,11	¦	     8769,69	¦	    301	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (8,7)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1710)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-002-11	¦	 500 мм       	¦	  34772,91	¦	 2814,87	¦	 21239,08	¦	 1752,02	¦	    10718,96	¦	    303	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (10,7)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (2090)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-002-12	¦	 600 мм       	¦	  42716,91	¦	 3446,59	¦	 26216,52	¦	 2151,39	¦	    13053,80	¦	    371	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (12,3)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (2600)	¦	      -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-002-13	¦	 700 мм       	¦	  47334,36	¦	 4059,73	¦	 29018,99	¦	 2336,38	¦	    14255,64	¦	    437	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (13,9)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (2760)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-002-14	¦	 800 мм       	¦	  56332,12	¦	 4682,16	¦	 34598,94	¦	 2589,68	¦	    17051,02	¦	    504	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (16,2)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (3420)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-002-15	¦	 900 мм       	¦	  69737,46	¦	 5211,69	¦	 45204,17	¦	 3314,36	¦	    19321,60	¦	    561	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (18,3)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (3780)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-002-16	¦	 1000 мм      	¦	  74953,78	¦	 5620,45	¦	 47762,57	¦	 3512,95	¦	    21570,76	¦	    605	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (20,5)	¦	      -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (4180)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-002-17	¦	 1100 мм      	¦	 162741,76	¦	 6315,84	¦	133634,19	¦	 4074,60	¦	    22791,73	¦	    688	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (22,6)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (4470)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-002-18	¦	 1200 мм      	¦	 179265,59	¦	 6426,00	¦	148073,59	¦	 4490,31	¦	    24766,00	¦	    700	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (24,6)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (4850)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	Таблица 22-02-003. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной                         	¦

	¦	битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные
	трубопроводы             	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой             	¦

	¦	             или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы                  	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	             диаметром:                                                                	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T--------T------------T-------+

	¦	22-02-003-01	¦	 50 мм        	¦	   6015,59	¦	 2096,20	¦	  1853,05	¦	    1,01	¦	     2066,34	¦	    223	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1,73)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-003-02	¦	 75 мм        	¦	   6599,58	¦	 2105,60	¦	  1855,75	¦	    1,31	¦	     2638,23	¦	    224	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (2,31)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-003-03	¦	 100 мм       	¦	   7731,45	¦	 2115,00	¦	  1930,24	¦	    1,81	¦	     3686,21	¦	    225	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (3,32)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-003-04	¦	 125 мм       	¦	   8897,47	¦	 2350,00	¦	  2074,02	¦	    2,21	¦	     4473,45	¦	    250	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (4,06)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-003-05	¦	 150 мм       	¦	  14730,96	¦	 2641,40	¦	  6806,71	¦	  321,87	¦	     5282,85	¦	    281	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (4,83)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-003-06	¦	 200 мм       	¦	  17941,28	¦	 2876,40	¦	  7773,23	¦	  351,76	¦	     7291,65	¦	    306	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (6,63)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-003-07	¦	 250 мм       	¦	  21389,98	¦	 3337,00	¦	  9003,63	¦	  407,98	¦	     9049,35	¦	    355	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (8,29)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-003-08	¦	 300 мм       	¦	  24358,76	¦	 3684,80	¦	  9950,45	¦	  453,97	¦	    10723,51	¦	    392	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (9,88)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-003-09	¦	 350 мм       	¦	  38620,24	¦	 3195,76	¦	 23078,62	¦	 1831,37	¦	    12345,86	¦	    344	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (11,5)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-003-10	¦	 400 мм       	¦	  44676,35	¦	 3753,16	¦	 25263,49	¦	 1984,00	¦	    15659,70	¦	    404	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	        (13)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-003-11	¦	 500 мм       	¦	  51875,64	¦	 3910,68	¦	 30675,69	¦	 2663,68	¦	    17289,27	¦	    426	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (16,2)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-003-12	¦	 600 мм       	¦	  61492,29	¦	 4681,80	¦	 35974,21	¦	 3017,64	¦	    20836,28	¦	    510	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (18,7)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-003-13	¦	 700 мм       	¦	  67852,93	¦	 5489,64	¦	 39417,53	¦	 3263,81	¦	    22945,76	¦	    598	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (21,1)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-003-14	¦	 800 мм       	¦	  80211,22	¦	 6306,66	¦	 46630,24	¦	 3605,69	¦	    27274,32	¦	    687	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (24,4)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-003-15	¦	 900 мм       	¦	  96378,87	¦	 7096,14	¦	 58576,03	¦	 4285,43	¦	    30706,70	¦	    773	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (27,6)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-003-16	¦	 1000 мм      	¦	 104746,74	¦	 8050,86	¦	 62510,34	¦	 4464,01	¦	    34185,54	¦	    877	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	        (31)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-003-17	¦	 1100 мм      	¦	 234167,15	¦	 9914,40	¦	187659,25	¦	 5466,37	¦	    36593,50	¦	   1080	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (34,1)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-003-18	¦	 1200 мм      	¦	 271309,13	¦	10098,00	¦	221485,18	¦	 6364,47	¦	    39725,95	¦	   1100	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (37,3)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	Таблица 22-02-004. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-
	резиновой             	¦

	¦	или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных                     	¦

	¦	трубопроводов                                                                          	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой                   	¦

	¦	             или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части                 	¦

	¦	             стальных трубопроводов диаметром:                                         	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T--------T------------T-------+

	¦	22-02-004-01	¦	 50 мм        	¦	   1474,62	¦	  442,18	¦	   833,34	¦	  102,94	¦	      199,10	¦	  44,62	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,05)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (14,3)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-004-02	¦	 75 мм        	¦	   1513,23	¦	  442,18	¦	   835,96	¦	  102,94	¦	      235,09	¦	  44,62	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,07)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (19,5)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-02-004-03	¦	 100 мм       	¦	   1563,72	¦	  443,18	¦	   846,04	¦	  102,94	¦	      274,50	¦	  44,72	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (0,1)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (27,3)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-004-04	¦	 125 мм       	¦	   1754,33	¦	  492,13	¦	   919,36	¦	  110,80	¦	      342,84	¦	  49,66	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,12)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (34,5)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-004-05	¦	 150 мм       	¦	   1828,33	¦	  493,22	¦	   923,84	¦	  111,35	¦	      411,27	¦	  49,77	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,14)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (40,3)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-004-06	¦	 200 мм       	¦	   1999,26	¦	  505,01	¦	   942,78	¦	  115,08	¦	      551,47	¦	  50,96	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,19)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (56,6)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-004-07	¦	 250 мм       	¦	   2384,44	¦	  589,55	¦	  1105,90	¦	  133,24	¦	      688,99	¦	  59,49	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,24)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	        (72)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-004-08	¦	 300 мм       	¦	   2501,71	¦	  590,54	¦	  1115,07	¦	  133,88	¦	      796,10	¦	  59,59	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,29)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	        (85)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-004-09	¦	 350 мм       	¦	   2927,85	¦	  714,81	¦	  1309,84	¦	  151,39	¦	      903,20	¦	  72,13	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,33)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	        (98)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-004-10	¦	 400 мм       	¦	   3148,15	¦	  717,98	¦	  1344,90	¦	  153,20	¦	     1085,27	¦	  72,45	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,53)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (156)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-004-11	¦	 500 мм       	¦	   3963,04	¦	  956,22	¦	  1699,84	¦	  184,25	¦	     1306,98	¦	  96,49	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,65)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (190)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-004-12	¦	 600 мм       	¦	   4722,37	¦	 1136,28	¦	  2018,85	¦	  213,17	¦	     1567,24	¦	 114,66	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,76)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (237)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-004-13	¦	 700 мм       	¦	   5337,61	¦	 1306,93	¦	  2287,79	¦	  234,74	¦	     1742,89	¦	 131,88	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,86)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (251)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-004-14	¦	 800 мм       	¦	   6298,88	¦	 1510,58	¦	  2865,48	¦	  262,53	¦	     1922,82	¦	 152,43	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,98)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (311)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-004-15	¦	 900 мм       	¦	   7167,03	¦	 1739,60	¦	  3280,77	¦	  293,21	¦	     2146,66	¦	 175,54	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (1,1)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (344)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-004-16	¦	 1000 мм      	¦	   7811,51	¦	 1892,91	¦	  3550,23	¦	  312,79	¦	     2368,37	¦	 191,01	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1,22)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (380)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-004-17	¦	 1100 мм      	¦	  17732,60	¦	 2189,12	¦	 12963,05	¦	  387,44	¦	     2580,43	¦	  220,9	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1,34)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (407)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-004-18	¦	 1200 мм      	¦	  17996,02	¦	 2189,12	¦	 13003,70	¦	  395,67	¦	     2803,20	¦	  220,9	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1,46)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (441)	¦	      -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	Таблица 22-02-005. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-
	резиновой              	¦

	¦	или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных                     	¦

	¦	трубопроводов                                                                          	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой                    	¦

	¦	             или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части                 	¦

	¦	             стальных трубопроводов диаметром:                                         	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T--------T------------T-------+

	¦	22-02-005-01	¦	 50 мм        	¦	   1746,45	¦	  561,90	¦	  1009,02	¦	  116,65	¦	      175,53	¦	   56,7	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,07)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (14,3)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-005-02	¦	 75 мм        	¦	   1809,50	¦	  561,90	¦	  1012,51	¦	  116,65	¦	      235,09	¦	   56,7	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (0,1)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (19,5)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-005-03	¦	 100 мм       	¦	   1858,73	¦	  562,89	¦	  1021,34	¦	  116,65	¦	      274,50	¦	   56,8	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,14)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (27,3)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-005-04	¦	 125 мм       	¦	   2161,50	¦	  626,41	¦	  1131,23	¦	  128,20	¦	      403,86	¦	  63,21	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,18)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (34,5)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-005-05	¦	 150 мм       	¦	   2173,30	¦	  626,41	¦	  1135,62	¦	  128,20	¦	      411,27	¦	  63,21	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,21)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (40,3)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-005-06	¦	 200 мм       	¦	   2362,04	¦	  643,06	¦	  1167,51	¦	  135,36	¦	      551,47	¦	  64,89	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,28)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (56,6)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-005-07	¦	 250 мм       	¦	   2889,60	¦	  783,48	¦	  1417,13	¦	  160,35	¦	      688,99	¦	  79,06	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,35)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	        (72)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-005-08	¦	 300 мм       	¦	   3008,65	¦	  784,57	¦	  1427,98	¦	  160,87	¦	      796,10	¦	  79,17	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,43)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	        (85)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-005-09	¦	 350 мм       	¦	   3568,41	¦	  938,58	¦	  1695,57	¦	  188,13	¦	      934,26	¦	  94,71	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,49)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	        (98)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-005-10	¦	 400 мм       	¦	   3761,13	¦	  941,65	¦	  1734,21	¦	  188,39	¦	     1085,27	¦	  95,02	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,79)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (156)	¦	      -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-005-11	¦	 500 мм       	¦	   4792,56	¦	 1240,34	¦	  2214,18	¦	  232,57	¦	     1338,04	¦	 125,16	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,97)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (190)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-005-12	¦	 600 мм       	¦	   5656,94	¦	 1482,24	¦	  2607,46	¦	  267,67	¦	     1567,24	¦	 149,57	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1,02)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (237)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-005-13	¦	 700 мм       	¦	   6367,00	¦	 1682,82	¦	  2941,29	¦	  298,45	¦	     1742,89	¦	 169,81	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1,27)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (251)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-005-14	¦	 800 мм       	¦	   7563,21	¦	 1940,18	¦	  3689,34	¦	  333,08	¦	     1933,69	¦	 195,78	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1,44)	¦	      -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (311)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-005-15	¦	 900 мм       	¦	   8572,74	¦	 2198,63	¦	  4216,57	¦	  370,98	¦	     2157,54	¦	 221,86	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1,62)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (344)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-005-16	¦	 1000 мм      	¦	   9266,53	¦	 2389,80	¦	  4497,49	¦	  390,51	¦	     2379,24	¦	 241,15	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1,79)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (380)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-005-17	¦	 1100 мм      	¦	  21850,59	¦	 2807,90	¦	 16451,38	¦	  476,76	¦	     2591,31	¦	 283,34	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1,97)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (407)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-005-18	¦	 1200 мм      	¦	  22072,75	¦	 2781,64	¦	 16477,03	¦	  479,32	¦	     2814,08	¦	 280,69	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (2,11)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (441)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	Таблица 22-02-006. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной                         	¦

	¦	битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные
	части            	¦

	¦	стальных трубопроводов                                                                 	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой             	¦

	¦	             или битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части                 	¦

	¦	             стальных трубопроводов диаметром:                                         	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T--------T------------T-------+

	¦	22-02-006-01	¦	 50 мм        	¦	   2226,51	¦	  734,23	¦	  1278,77	¦	  140,38	¦	      213,51	¦	  74,09	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,11)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-006-02	¦	 75 мм        	¦	   2311,11	¦	  734,23	¦	  1280,52	¦	  140,38	¦	      296,36	¦	  74,09	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,15)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-006-03	¦	 100 мм       	¦	   2389,76	¦	  734,23	¦	  1294,52	¦	  140,51	¦	      361,01	¦	  74,09	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,21)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-006-04	¦	 125 мм       	¦	   2625,73	¦	  780,41	¦	  1400,75	¦	  155,52	¦	      444,57	¦	  78,75	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,27)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-006-05	¦	 150 мм       	¦	   2726,08	¦	  781,40	¦	  1405,11	¦	  155,52	¦	      539,57	¦	  78,85	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,31)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-006-06	¦	 200 мм       	¦	   2948,37	¦	  798,05	¦	  1419,68	¦	  155,92	¦	      730,64	¦	  80,53	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,43)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-006-07	¦	 250 мм       	¦	   3495,46	¦	  926,09	¦	  1656,78	¦	  179,13	¦	      912,59	¦	  93,45	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,54)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-006-08	¦	 300 мм       	¦	   3656,98	¦	  928,17	¦	  1668,72	¦	  179,38	¦	     1060,09	¦	  93,66	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,64)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-006-09	¦	 350 мм       	¦	   4318,59	¦	 1102,98	¦	  1975,89	¦	  211,70	¦	     1239,72	¦	  111,3	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,74)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-006-10	¦	 400 мм       	¦	   4691,34	¦	 1102,98	¦	  2017,82	¦	  211,70	¦	     1570,54	¦	  111,3	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1,18)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-006-11	¦	 500 мм       	¦	   6056,60	¦	 1477,58	¦	  2643,11	¦	  267,41	¦	     1935,91	¦	  149,1	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1,47)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-006-12	¦	 600 мм       	¦	   7102,24	¦	 1754,27	¦	  3082,45	¦	  310,36	¦	     2265,52	¦	 177,02	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1,63)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-006-13	¦	 700 мм       	¦	   8222,20	¦	 2069,41	¦	  3608,12	¦	  352,17	¦	     2544,67	¦	 208,82	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (1,92)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-006-14	¦	 800 мм       	¦	   9684,39	¦	 2332,02	¦	  4488,39	¦	  404,23	¦	     2863,98	¦	 235,32	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (2,2)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-006-15	¦	 900 мм       	¦	  10951,31	¦	 2657,66	¦	  5096,98	¦	  449,99	¦	     3196,67	¦	 268,18	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (2,46)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-006-16	¦	 1000 мм      	¦	  12071,13	¦	 2920,28	¦	  5620,23	¦	  496,19	¦	     3530,62	¦	 294,68	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (2,72)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-006-17	¦	 1100 мм      	¦	  27817,02	¦	 3445,51	¦	 20528,37	¦	  612,48	¦	     3843,14	¦	 347,68	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	         (3)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-006-18	¦	 1200 мм      	¦	  28234,77	¦	 3445,51	¦	 20609,67	¦	  629,42	¦	     4179,59	¦	 347,68	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (3,26)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	Таблица 22-02-007. Нанесение битумно-резиновой или битумно-
	полимерной                  	¦

	¦	изоляции на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм                              	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 100 м2 изолируемой поверхности                                	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Нанесение битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции               	¦

	¦	             на стальные трубопроводы диаметром более 1200 мм:                         	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T--------T------------T-------+

	¦	22-02-007-01	¦	 нормальной   	¦	   3775,75	¦	  135,63	¦	  3042,32	¦	   90,89	¦	      597,80	¦	   14,6	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,42)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (124)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-007-02	¦	 усиленной    	¦	   4780,23	¦	  174,65	¦	  3976,26	¦	  118,04	¦	      629,32	¦	   18,8	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,62)	¦	      -	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	       (124)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	22-02-007-03	¦	 весьма       	¦	   6865,33	¦	  258,26	¦	  5594,97	¦	  177,29	¦	     1012,10	¦	   27,8	¦

	¦	            	¦	усиленной     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	        	¦	            	¦	       	¦

	¦	(101-9090)  	¦	Мастика, (т)  	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	       -	¦	      (0,98)	¦	      -	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+--------+------------+-------+

	¦	Таблица 22-02-008. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции                      	¦

	¦	из полимерных липких лент на стальные трубопроводы                                     	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных              	¦

	¦	             липких лент на стальные трубопроводы диаметром:                           	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-02-008-01	¦	 50 мм        	¦	   9507,92	¦	  864,84	¦	   786,69	¦	      46,04	¦	  7856,39	¦	  90,94	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (220)	¦	      -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-008-02	¦	 75 мм        	¦	  14002,83	¦	  966,41	¦	  1093,63	¦	      65,15	¦	 11942,79	¦	 101,62	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (300)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-008-03	¦	 100 мм       	¦	  17336,71	¦	 1033,64	¦	  1452,50	¦	      87,84	¦	 14850,57	¦	 108,69	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (420)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-008-04	¦	 125 мм       	¦	  21016,80	¦	 1104,30	¦	  1711,57	¦	     103,98	¦	 18200,93	¦	 116,12	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (530)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-008-05	¦	 150 мм       	¦	  38378,06	¦	  432,38	¦	 16225,17	¦	    1243,94	¦	 21720,51	¦	  42,98	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (620)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-008-06	¦	 200 мм       	¦	  55943,30	¦	  492,03	¦	 25549,44	¦	    1921,64	¦	 29901,83	¦	  48,91	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (870)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-008-07	¦	 250 мм       	¦	  64269,66	¦	  543,64	¦	 26500,01	¦	    1989,50	¦	 37226,01	¦	  54,04	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (1100)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-008-08	¦	 300 мм       	¦	  79519,94	¦	  601,44	¦	 34516,19	¦	    2592,70	¦	 44402,31	¦	  61,56	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (1300)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-008-09	¦	 350 мм       	¦	  88722,11	¦	  650,49	¦	 36671,42	¦	    2721,66	¦	 51400,20	¦	  66,58	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (1500)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-008-10	¦	 400 мм       	¦	  96290,45	¦	  689,85	¦	 37446,22	¦	    2777,84	¦	 58154,38	¦	  71,71	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (1710)	¦	      -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-008-11	¦	 500 мм       	¦	 107433,86	¦	  832,60	¦	 40656,72	¦	    3034,52	¦	 65944,54	¦	  87,55	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (2090)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-008-12	¦	 600 мм       	¦	 128771,19	¦	  978,96	¦	 49161,17	¦	    3619,37	¦	 78631,06	¦	 102,94	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (2600)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-008-13	¦	 700 мм       	¦	 150762,87	¦	 1302,01	¦	 60128,46	¦	    4388,55	¦	 89332,40	¦	 136,91	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (2760)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-008-14	¦	 800 мм       	¦	 175865,93	¦	 1499,35	¦	 71884,86	¦	    5280,84	¦	102481,72	¦	 157,66	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (3420)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-008-15	¦	 900 мм       	¦	 247692,78	¦	 1752,03	¦	130849,61	¦	    9117,15	¦	115091,14	¦	 184,23	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (3780)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-008-16	¦	 1000 мм      	¦	 272737,41	¦	 2040,75	¦	142945,82	¦	   10027,91	¦	127750,84	¦	 214,59	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (4180)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-008-17	¦	 1100 мм      	¦	 456444,12	¦	 2328,33	¦	314591,61	¦	   14577,80	¦	139524,18	¦	 244,83	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (4470)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-008-18	¦	 1200 мм      	¦	 493902,50	¦	 2438,84	¦	339537,92	¦	   16172,42	¦	151925,74	¦	 256,45	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (4850)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-008-19	¦	 1400 мм      	¦	 742075,77	¦	 3303,87	¦	562105,06	¦	   26851,31	¦	176666,84	¦	 347,41	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (5520)	¦	      -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	Таблица 22-02-009. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции                       	¦

	¦	из полимерных липких лент на стальные трубопроводы                                     	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных               	¦

	¦	             липких лент на стальные трубопроводы диаметром:                           	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-02-009-01	¦	 50 мм        	¦	  19885,80	¦	 1389,98	¦	   709,43	¦	      37,42	¦	 17786,39	¦	 146,16	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (220)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-009-02	¦	 75 мм        	¦	  29746,89	¦	 1533,39	¦	  1030,71	¦	      57,03	¦	 27182,79	¦	 161,24	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (300)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-009-03	¦	 100 мм       	¦	  36539,58	¦	 1599,58	¦	  1340,49	¦	      76,64	¦	 33599,51	¦	  168,2	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (420)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-009-04	¦	 125 мм       	¦	  42381,44	¦	 1665,77	¦	  1724,74	¦	     101,06	¦	 38990,93	¦	 175,16	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (530)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-009-05	¦	 150 мм       	¦	  67634,45	¦	  530,97	¦	 17752,97	¦	    1351,77	¦	 49350,51	¦	  52,78	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (620)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-009-06	¦	200 мм        	¦	  96294,56	¦	  612,45	¦	 27710,28	¦	    2094,06	¦	 67971,83	¦	  60,88	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (870)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-009-07	¦	 250 мм       	¦	 114016,61	¦	  683,48	¦	 28523,94	¦	    2154,36	¦	 84809,19	¦	  67,94	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (1100)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-02-009-08	¦	 300 мм       	¦	 136109,10	¦	  760,69	¦	 34395,04	¦	    2582,56	¦	100953,37	¦	  77,86	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (1300)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-009-09	¦	 350 мм       	¦	 156872,69	¦	  828,69	¦	 39094,86	¦	    2910,29	¦	116949,14	¦	  84,82	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (1500)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-009-10	¦	 400 мм       	¦	 172895,44	¦	  897,67	¦	 39836,57	¦	    2967,78	¦	132161,20	¦	  91,88	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (1710)	¦	       	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-009-11	¦	 500 мм       	¦	 178040,32	¦	 1065,69	¦	 42180,09	¦	    3199,98	¦	134794,54	¦	 112,06	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (2090)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-009-12	¦	 600 мм       	¦	 218084,70	¦	 1257,60	¦	 56206,04	¦	    4235,45	¦	160621,06	¦	 132,24	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (2600)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-009-13	¦	 700 мм       	¦	 252029,80	¦	 1669,58	¦	 67251,98	¦	    5064,79	¦	183108,24	¦	 175,56	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (2760)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-009-14	¦	 800 мм       	¦	 288036,21	¦	 1929,77	¦	 76914,72	¦	    5547,66	¦	209191,72	¦	 202,92	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (3420)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-009-15	¦	 900 мм       	¦	 381018,95	¦	 2285,73	¦	143912,08	¦	   10210,45	¦	234821,14	¦	 240,35	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (3780)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-009-16	¦	 1000 мм      	¦	 417493,84	¦	 2602,89	¦	154079,51	¦	   10955,27	¦	260811,44	¦	  273,7	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (4180)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-02-009-17	¦	 1100 мм      	¦	 602161,90	¦	 3062,22	¦	313783,04	¦	   14538,21	¦	285316,64	¦	    322	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (4470)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-009-18	¦	 1200 мм      	¦	 680923,10	¦	 3149,71	¦	367087,65	¦	   17604,55	¦	310685,74	¦	  331,2	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (4850)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-009-19	¦	 1400 мм      	¦	 974676,19	¦	 4221,49	¦	609298,46	¦	   28807,78	¦	361156,24	¦	  443,9	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (5520)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	Таблица 22-02-010. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции               
	¦

	¦	из полимерных липких лент на стальные трубопроводы                                     	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции                      	¦

	¦	             из полимерных липких лент на стальные трубопроводы диаметром:             	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-02-010-01	¦	 50 мм        	¦	  27087,98	¦	 1908,47	¦	  1093,12	¦	      60,27	¦	 24086,39	¦	 200,68	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (220)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-010-02	¦	 75 мм        	¦	  40638,14	¦	 2107,04	¦	  1418,31	¦	      79,76	¦	 37112,79	¦	 221,56	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (300)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-010-03	¦	 100 мм       	¦	  49359,94	¦	 2162,19	¦	  1628,24	¦	      91,25	¦	 45569,51	¦	 227,36	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (420)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-010-04	¦	 125 мм       	¦	  60252,10	¦	 2228,38	¦	  1962,79	¦	     110,66	¦	 56060,93	¦	 234,32	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (530)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-010-05	¦	 150 мм       	¦	  85240,76	¦	  630,76	¦	 17649,49	¦	    1333,05	¦	 66960,51	¦	   62,7	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (620)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-010-06	¦	 200 мм       	¦	 123881,99	¦	  733,98	¦	 30936,18	¦	    2340,04	¦	 92211,83	¦	  72,96	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (870)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-010-07	¦	 250 мм       	¦	 147100,48	¦	  823,41	¦	 31257,88	¦	    2357,94	¦	115019,19	¦	  81,85	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (1100)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-010-08	¦	 300 мм       	¦	 174917,80	¦	  921,12	¦	 37133,31	¦	    2765,59	¦	136863,37	¦	  94,28	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (1300)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-010-09	¦	 350 мм       	¦	 204748,60	¦	 1006,90	¦	 45122,56	¦	    3305,56	¦	158619,14	¦	 103,06	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (1500)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-02-010-10	¦	 400 мм       	¦	 226514,95	¦	 1094,83	¦	 46098,92	¦	    3380,89	¦	179321,20	¦	 112,06	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (1710)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-010-11	¦	 500 мм       	¦	 239165,53	¦	 1300,97	¦	 47390,02	¦	    3532,11	¦	190474,54	¦	  136,8	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (2090)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-010-12	¦	 600 мм       	¦	 295019,97	¦	 1550,32	¦	 66574,39	¦	    4989,78	¦	226895,26	¦	 163,02	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (2600)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-010-13	¦	 700 мм       	¦	 339533,37	¦	 2038,18	¦	 78606,95	¦	    5989,49	¦	258888,24	¦	 214,32	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (2760)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-010-14	¦	 800 мм       	¦	 381781,41	¦	 2363,43	¦	 83886,26	¦	    6145,92	¦	295531,72	¦	 248,52	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (3420)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-010-15	¦	 900 мм       	¦	 496318,63	¦	 2821,62	¦	161835,87	¦	   11548,04	¦	331661,14	¦	  296,7	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (3780)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-010-16	¦	 1000 мм      	¦	 542686,29	¦	 3171,59	¦	171613,86	¦	   12349,58	¦	367900,84	¦	  333,5	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (4180)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-010-17	¦	 1100 мм      	¦	 789740,83	¦	 3784,03	¦	382740,16	¦	   18110,07	¦	403216,64	¦	  397,9	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (4470)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-010-18	¦	 1200 мм      	¦	 840005,18	¦	 3849,65	¦	397039,79	¦	   18931,01	¦	439115,74	¦	  404,8	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (4850)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-02-010-19	¦	 1400 мм      	¦	1182100,20	¦	 5140,16	¦	666313,80	¦	   31801,61	¦	510646,24	¦	  540,5	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (5520)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	Таблица 22-02-011. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции                      	¦

	¦	из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных
	трубопроводов             	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных              	¦

	¦	             липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов              	¦

	¦	             диаметром:                                                                	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-02-011-01	¦	 50 мм        	¦	   2020,01	¦	  347,35	¦	   674,74	¦	      99,62	¦	   997,92	¦	  35,05	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	     (47)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-011-02	¦	 75 мм        	¦	   2323,56	¦	  358,64	¦	   693,36	¦	     101,04	¦	  1271,56	¦	  36,19	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	     (63)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-011-03	¦	 100 мм       	¦	   2874,93	¦	  370,04	¦	   716,05	¦	     102,81	¦	  1788,84	¦	  37,34	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	     (90)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-011-04	¦	 125 мм       	¦	   3341,49	¦	  380,35	¦	   746,31	¦	     107,06	¦	  2214,83	¦	  38,38	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (110)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-011-05	¦	150 мм        	¦	   3771,54	¦	  391,64	¦	   770,14	¦	     109,18	¦	  2609,76	¦	  39,52	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (132)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-011-06	¦	200 мм        	¦	   4793,79	¦	  402,94	¦	   806,53	¦	     114,61	¦	  3584,32	¦	  40,66	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (182)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-011-07	¦	 250 мм       	¦	   5826,79	¦	  438,02	¦	   890,12	¦	     127,92	¦	  4498,65	¦	   44,2	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (226)	¦	      -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-011-08	¦	 300 мм       	¦	   6684,00	¦	  460,72	¦	   925,31	¦	     131,78	¦	  5297,97	¦	  46,49	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (269)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-011-09	¦	 350 мм       	¦	   7633,95	¦	  505,01	¦	  1017,79	¦	     142,67	¦	  6111,15	¦	  50,96	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (312)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-011-10	¦	 400 мм       	¦	   8641,94	¦	  556,64	¦	  1099,91	¦	     150,78	¦	  6985,39	¦	  56,17	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (357)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-011-11	¦	 500 мм       	¦	  10612,99	¦	  716,89	¦	  1330,58	¦	     181,39	¦	  8565,52	¦	  72,34	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (440)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-011-12	¦	 600 мм       	¦	  12704,49	¦	  865,74	¦	  1584,75	¦	     210,54	¦	 10254,00	¦	  87,36	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (514)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-011-13	¦	 700 мм       	¦	  14457,25	¦	 1013,69	¦	  1805,32	¦	     232,86	¦	 11638,24	¦	 102,29	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (600)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-011-14	¦	 800 мм       	¦	  16853,81	¦	 1166,01	¦	  2298,96	¦	     259,97	¦	 13388,84	¦	 117,66	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (680)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-011-15	¦	 900 мм       	¦	  19134,55	¦	 1355,09	¦	  2647,43	¦	     292,03	¦	 15132,03	¦	 136,74	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (760)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-011-16	¦	 1000 мм      	¦	  21109,68	¦	 1470,64	¦	  2863,05	¦	     311,60	¦	 16775,99	¦	  148,4	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (850)	¦	      -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-011-17	¦	 1100 мм      	¦	  31176,35	¦	 1586,19	¦	 11256,33	¦	     366,34	¦	 18333,83	¦	 160,06	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (930)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-011-18	¦	 1200 мм      	¦	  33831,02	¦	 1701,75	¦	 12086,78	¦	     392,38	¦	 20042,49	¦	 171,72	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (1010)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-011-19	¦	 1400 мм      	¦	  40697,63	¦	 2078,33	¦	 15327,60	¦	     455,42	¦	 23291,70	¦	 209,72	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (1180)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	Таблица 22-02-012. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции                       	¦

	¦	из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных
	трубопроводов             	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных               	¦

	¦	             липких лент на стыки и фасонные части стальных трубопроводов              	¦

	¦	             диаметром:                                                                	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-02-012-01	¦	 50 мм        	¦	   3119,24	¦	  462,00	¦	   849,32	¦	     115,20	¦	  1807,92	¦	  46,62	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	     (47)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-012-02	¦	 75 мм        	¦	   3719,44	¦	  472,41	¦	   865,47	¦	     116,45	¦	  2381,56	¦	  47,67	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	     (63)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-012-03	¦	 100 мм       	¦	   4565,61	¦	  494,21	¦	   902,56	¦	     119,53	¦	  3168,84	¦	  49,87	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	     (90)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-012-04	¦	 125 мм       	¦	   5659,61	¦	  516,11	¦	   948,67	¦	     125,36	¦	  4194,83	¦	  52,08	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (110)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-012-05	¦	 150 мм       	¦	   6476,31	¦	  526,52	¦	   970,03	¦	     127,30	¦	  4979,76	¦	  53,13	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (132)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-012-06	¦	 200 мм       	¦	   8424,48	¦	  548,32	¦	  1021,84	¦	     133,93	¦	  6854,32	¦	  55,33	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (182)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные,     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	(м2)          	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-012-07	¦	 250 мм       	¦	  10333,52	¦	  607,68	¦	  1147,19	¦	     150,78	¦	  8578,65	¦	  61,32	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (226)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-012-08	¦	 300 мм       	¦	  12096,45	¦	  668,03	¦	  1248,85	¦	     159,78	¦	 10179,57	¦	  67,41	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (270)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-02-012-09	¦	 350 мм       	¦	  13895,69	¦	  727,29	¦	  1357,91	¦	     172,38	¦	 11810,49	¦	  73,39	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (312)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-012-10	¦	 400 мм       	¦	  15786,16	¦	  804,69	¦	  1477,71	¦	     183,75	¦	 13503,76	¦	   81,2	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (357)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-012-11	¦	 500 мм       	¦	  19395,74	¦	 1032,62	¦	  1793,75	¦	     223,59	¦	 16569,37	¦	  104,2	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (440)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-012-12	¦	 600 мм       	¦	  23118,71	¦	 1229,04	¦	  2117,63	¦	     259,11	¦	 19772,04	¦	 124,02	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (514)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-012-13	¦	 700 мм       	¦	  26397,07	¦	 1410,29	¦	  2375,02	¦	     284,72	¦	 22611,76	¦	 142,31	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (600)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-012-14	¦	 800 мм       	¦	  30033,29	¦	 1632,97	¦	  3062,48	¦	     320,96	¦	 25337,84	¦	 164,78	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (680)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-012-15	¦	 900 мм       	¦	  34173,59	¦	 1845,04	¦	  3456,52	¦	     356,31	¦	 28872,03	¦	 186,18	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (760)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-012-16	¦	 1000 мм      	¦	  37304,37	¦	 2014,70	¦	  3753,68	¦	     382,47	¦	 31535,99	¦	  203,3	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (840)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-012-17	¦	 1100 мм      	¦	  52346,61	¦	 2184,36	¦	 15208,42	¦	     454,90	¦	 34953,83	¦	 220,42	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (930)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-02-012-18	¦	 1200 мм      	¦	  56996,35	¦	 2343,42	¦	 16370,44	¦	     488,30	¦	 38282,49	¦	 236,47	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (1010)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-012-19	¦	 1400 мм      	¦	  68188,24	¦	 2778,17	¦	 20518,37	¦	     565,52	¦	 44891,70	¦	 280,34	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (1180)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	Таблица 22-02-013. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции               
	¦

	¦	из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных
	трубопроводов             	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции                      	¦

	¦	             из полимерных липких лент на стыки и фасонные части стальных              	¦

	¦	             трубопроводов диаметром:                                                  	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-02-013-01	¦	 50 мм        	¦	   4173,38	¦	  578,84	¦	   976,62	¦	     126,55	¦	  2617,92	¦	  58,41	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	     (47)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-013-02	¦	 75 мм        	¦	   5077,74	¦	  589,35	¦	   996,83	¦	     128,18	¦	  3491,56	¦	  59,47	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	     (63)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-013-03	¦	 100 мм       	¦	   6189,49	¦	  621,85	¦	  1018,80	¦	     129,72	¦	  4548,84	¦	  62,75	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	     (90)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-013-04	¦	 125 мм       	¦	   7897,18	¦	  653,37	¦	  1068,98	¦	     135,85	¦	  6174,83	¦	  65,93	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (110)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-013-05	¦	 150 мм       	¦	   9106,44	¦	  663,87	¦	  1092,81	¦	     137,94	¦	  7349,76	¦	  66,99	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (132)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-013-06	¦	 200 мм       	¦	  11950,79	¦	  695,38	¦	  1131,09	¦	     143,33	¦	 10124,32	¦	  70,17	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (182)	¦	      -	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-013-07	¦	 250 мм       	¦	  14633,17	¦	  773,08	¦	  1201,44	¦	     155,00	¦	 12658,65	¦	  78,01	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (226)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-013-08	¦	 300 мм       	¦	  17163,37	¦	  869,90	¦	  1283,90	¦	     162,23	¦	 15009,57	¦	  87,78	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (269)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-013-09	¦	 350 мм       	¦	  19854,83	¦	  952,75	¦	  1451,59	¦	     179,84	¦	 17450,49	¦	  96,14	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (312)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-013-10	¦	 400 мм       	¦	  22594,08	¦	 1050,46	¦	  1589,86	¦	     192,72	¦	 19953,76	¦	    106	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (357)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-013-11	¦	 500 мм       	¦	  27701,81	¦	 1334,08	¦	  1880,90	¦	     230,60	¦	 24486,83	¦	 134,62	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (439)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-013-12	¦	 600 мм       	¦	  33041,17	¦	 1611,76	¦	  2297,37	¦	     274,50	¦	 29132,04	¦	 162,64	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (514)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-013-13	¦	 700 мм       	¦	  37561,87	¦	 1792,03	¦	  2478,08	¦	     292,69	¦	 33291,76	¦	 180,83	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (597)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-013-14	¦	 800 мм       	¦	  42596,20	¦	 2088,93	¦	  3289,43	¦	     337,83	¦	 37217,84	¦	 210,79	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (681)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-013-15	¦	 900 мм       	¦	  48544,85	¦	 2311,61	¦	  3621,21	¦	     367,84	¦	 42612,03	¦	 233,26	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (763)	¦	      -	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-013-16	¦	 1000 мм      	¦	  52860,82	¦	 2544,89	¦	  3899,94	¦	     392,47	¦	 46415,99	¦	  256,8	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (845)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-013-17	¦	 1100 мм      	¦	  70302,44	¦	 2756,96	¦	 16005,34	¦	     472,31	¦	 51540,14	¦	  278,2	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	    (930)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-013-18	¦	 1200 мм      	¦	  77465,38	¦	 2969,04	¦	 18007,54	¦	     524,67	¦	 56488,80	¦	  299,6	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (1010)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-02-013-19	¦	 1400 мм      	¦	  92975,35	¦	 3521,22	¦	 22872,43	¦	     614,70	¦	 66581,70	¦	 355,32	¦

	¦	(113-9051)  	¦	Материалы     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	   (1180)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	гидро-        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	изоляционные  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	рулонные, (м2)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	                             Раздел 3. УСТАНОВКА АРМАТУРЫ                              	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	                             Подраздел 3.1. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ                             	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 22-03-001. Установка фасонных частей чугунных, стальных сварных                	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 т фасонных частей                                           	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка фасонных частей чугунных диаметром:                             	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-03-001-01	¦	 50 - 100 мм  	¦	   9654,97	¦	  400,91	¦	    91,53	¦	       0,00	¦	  9162,53	¦	     47	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-001-02	¦	 125 - 200 мм 	¦	   8471,91	¦	  321,92	¦	   385,50	¦	      28,99	¦	  7764,49	¦	  37,74	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-001-03	¦	 250 - 400 мм 	¦	   7726,82	¦	  292,58	¦	   338,22	¦	      25,40	¦	  7096,02	¦	   34,3	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-001-04	¦	 500 - 1000 мм	¦	   6575,42	¦	  196,02	¦	   505,97	¦	      35,53	¦	  5873,43	¦	  22,98	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	             Установка фасонных частей стальных сварных диаметром:                     	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-03-001-05	¦	 100 - 250 мм 	¦	  24879,51	¦	 3920,10	¦	 14011,25	¦	    1392,66	¦	  6948,16	¦	  353,8	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-001-06	¦	 300 - 800 мм 	¦	  20167,57	¦	 1707,43	¦	 11358,70	¦	    1111,36	¦	  7101,44	¦	  154,1	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-001-07	¦	 900 - 1600 мм	¦	  22738,73	¦	 1038,42	¦	 14743,27	¦	     762,00	¦	  6957,04	¦	  93,72	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	Таблица 22-03-002. Установка полиэтиленовых фасонных частей                            	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 10 фасонных частей                                            	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка полиэтиленовых фасонных частей:                                 	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-03-002-01	¦	 отводов,     	¦	    388,35	¦	   43,54	¦	   262,25	¦	      35,24	¦	    82,56	¦	    4,8	¦

	¦	            	¦	колен,        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	патрубков,    	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	переходов     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-002-02	¦	 тройников    	¦	    824,96	¦	   64,31	¦	   386,25	¦	      51,84	¦	   374,40	¦	   7,09	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-002-03	¦	 крестовин    	¦	   1134,30	¦	   87,07	¦	   523,38	¦	      70,34	¦	   523,85	¦	    9,6	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	                           Подраздел 3.2. ЗАДВИЖКИ, КЛАПАНЫ                            	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 22-03-006. Установка задвижек или клапанов обратных чугунных                   	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 задвижка (или клапан обратный)                              	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка задвижек или клапанов обратных чугунных диаметром:              	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-03-006-01	¦	 50 мм        	¦	    279,91	¦	    8,94	¦	     0,87	¦	       0,00	¦	   270,10	¦	   1,01	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-006-02	¦	 80 мм        	¦	    446,15	¦	   14,78	¦	     2,62	¦	       0,00	¦	   428,75	¦	   1,67	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-006-03	¦	 100 мм       	¦	    518,92	¦	   15,05	¦	     2,62	¦	       0,00	¦	   501,25	¦	    1,7	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-006-04	¦	 125 мм       	¦	    666,49	¦	   23,98	¦	     4,36	¦	       0,00	¦	   638,15	¦	   2,71	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-006-05	¦	 150 мм       	¦	    912,45	¦	   25,21	¦	     6,10	¦	       0,00	¦	   881,14	¦	   2,78	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-006-06	¦	 200 мм       	¦	   1368,76	¦	   36,08	¦	    48,16	¦	       3,57	¦	  1284,52	¦	   3,93	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-006-07	¦	 250 мм       	¦	   1733,61	¦	   40,94	¦	   119,16	¦	       8,99	¦	  1573,51	¦	   4,46	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-006-08	¦	 300 мм       	¦	   2430,46	¦	   55,54	¦	   163,24	¦	      12,27	¦	  2211,68	¦	   6,05	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-006-09	¦	 350 мм       	¦	   5008,50	¦	   67,56	¦	   192,39	¦	      14,42	¦	  4748,55	¦	   7,36	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-006-10	¦	 400 мм       	¦	   5169,11	¦	   86,20	¦	   242,87	¦	      18,28	¦	  4840,04	¦	   9,39	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-006-11	¦	 500 мм       	¦	   8551,29	¦	  132,00	¦	   262,28	¦	      20,41	¦	  8157,01	¦	  13,88	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-006-12	¦	 600 мм       	¦	  13556,07	¦	  168,90	¦	   435,47	¦	      33,96	¦	 12951,70	¦	  17,76	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-006-13	¦	 800 мм       	¦	  23113,36	¦	  286,06	¦	   803,61	¦	      56,51	¦	 22023,69	¦	  30,08	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-006-14	¦	 1000 мм      	¦	  37843,69	¦	  497,18	¦	  1401,01	¦	      98,46	¦	 35945,50	¦	  52,28	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-006-15	¦	 1200 мм      	¦	  78565,72	¦	  728,37	¦	  6444,30	¦	     152,12	¦	 71393,05	¦	  76,59	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	Таблица 22-03-007. Установка задвижек или клапанов обратных стальных                   	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 задвижка (или клапан обратный)                              	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром:              	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-03-007-01	¦	 50 мм        	¦	    822,48	¦	   12,67	¦	     2,62	¦	       0,00	¦	   807,19	¦	   1,38	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-007-02	¦	 100 мм       	¦	   1184,67	¦	   21,02	¦	     4,36	¦	       0,00	¦	  1159,29	¦	   2,29	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-007-03	¦	 150 мм       	¦	   4519,20	¦	   31,58	¦	    41,61	¦	       3,14	¦	  4446,01	¦	   3,44	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-007-04	¦	 200 мм       	¦	   5656,02	¦	   48,01	¦	    63,09	¦	       4,72	¦	  5544,92	¦	   5,23	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-007-05	¦	 250 мм       	¦	   6175,93	¦	   64,90	¦	    85,21	¦	       6,42	¦	  6025,82	¦	   7,07	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-007-06	¦	 300 мм       	¦	   7329,99	¦	   84,55	¦	   108,29	¦	       8,13	¦	  7137,15	¦	   9,21	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-007-07	¦	 400 мм       	¦	  10891,75	¦	  115,12	¦	   231,53	¦	      17,41	¦	 10545,10	¦	  12,54	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-007-08	¦	 500 мм       	¦	  14407,41	¦	  172,22	¦	   258,35	¦	      20,12	¦	 13976,84	¦	  18,76	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-007-09	¦	 600 мм       	¦	  17935,81	¦	  216,01	¦	   401,61	¦	      31,25	¦	 17318,19	¦	  23,53	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-007-10	¦	 800 мм       	¦	  29555,90	¦	  370,87	¦	   996,72	¦	      69,83	¦	 28188,31	¦	   40,4	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	                Подраздел 3.3. ВАНТУЗЫ, ГИДРАНТЫ, КОЛОНКИ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	ВОДОРАЗБОРНЫЕ                	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 22-03-011. Установка вантузов, гидрантов, колонок                              	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 шт.                                                         	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Установка:                                                                	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-03-011-01	¦	 вантузов     	¦	    587,49	¦	   14,69	¦	     1,74	¦	       0,00	¦	   571,06	¦	   1,62	¦

	¦	            	¦	одинарных     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-011-02	¦	 вантузов     	¦	   1007,97	¦	   23,55	¦	     6,85	¦	       0,41	¦	   977,57	¦	   2,41	¦

	¦	            	¦	двойных       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-011-03	¦	 гидрантов    	¦	   1213,05	¦	   16,89	¦	     4,85	¦	       0,27	¦	  1191,31	¦	   1,98	¦

	¦	            	¦	пожарных      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-011-04	¦	 колонок      	¦	    655,28	¦	   67,30	¦	    10,58	¦	       0,54	¦	   577,40	¦	   7,16	¦

	¦	            	¦	водоразборных 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	                                 Подраздел 3.4. ФЛАНЦЫ                                 	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 22-03-014. Приварка фланцев к стальным трубопроводам                           	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 фланец                                                      	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром:                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-03-014-01	¦	 50 мм        	¦	     66,62	¦	    4,10	¦	    33,49	¦	       3,38	¦	    29,03	¦	   0,37	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-014-02	¦	 80 мм        	¦	     92,03	¦	    5,87	¦	    46,89	¦	       4,73	¦	    39,27	¦	   0,53	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-014-03	¦	 100 мм       	¦	    108,00	¦	    7,76	¦	    52,25	¦	       5,27	¦	    47,99	¦	    0,7	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-014-04	¦	 125 мм       	¦	    138,01	¦	    9,09	¦	    64,31	¦	       6,48	¦	    64,61	¦	   0,82	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-014-05	¦	 150 мм       	¦	    168,29	¦	   11,52	¦	    77,23	¦	       7,70	¦	    79,54	¦	   1,04	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-014-06	¦	 200 мм       	¦	    271,27	¦	   18,39	¦	   146,90	¦	      14,72	¦	   105,98	¦	   1,66	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-014-07	¦	 250 мм       	¦	    323,99	¦	   22,27	¦	   158,96	¦	      15,93	¦	   142,76	¦	   2,01	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-014-08	¦	 300 мм       	¦	    422,97	¦	   31,47	¦	   225,47	¦	      22,55	¦	   166,03	¦	   2,84	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-014-09	¦	 350 мм       	¦	    504,73	¦	   34,68	¦	   248,25	¦	      24,84	¦	   221,80	¦	   3,13	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-014-10	¦	 400 мм       	¦	    581,23	¦	   37,12	¦	   266,54	¦	      26,60	¦	   277,57	¦	   3,35	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-014-11	¦	 500 мм       	¦	   1048,43	¦	   41,66	¦	   700,55	¦	      67,80	¦	   306,22	¦	   3,76	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-014-12	¦	 600 мм       	¦	   1146,18	¦	   43,43	¦	   730,25	¦	      70,60	¦	   372,50	¦	   3,92	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-014-13	¦	 700 мм       	¦	   1408,67	¦	   54,29	¦	   838,76	¦	      80,80	¦	   515,62	¦	    4,9	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-03-014-14	¦	 800 мм       	¦	   1908,81	¦	   69,47	¦	  1245,41	¦	     120,23	¦	   593,93	¦	   6,27	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-014-15	¦	 900 мм       	¦	   2105,40	¦	   77,67	¦	  1361,83	¦	     131,27	¦	   665,90	¦	   7,01	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-014-16	¦	 1000 мм      	¦	   2474,05	¦	   83,32	¦	  1648,78	¦	     146,65	¦	   741,95	¦	   7,52	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-03-014-17	¦	 1200 мм      	¦	   6748,55	¦	  102,27	¦	  5756,35	¦	     191,06	¦	   889,93	¦	   9,23	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	                            Раздел 4. КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ                            	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 22-04-001. Устройство круглых колодцев из сборного железобетона                	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца           	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах:           	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-04-001-01	¦	 сухих        	¦	  24083,87	¦	  929,06	¦	  2986,41	¦	     279,15	¦	 20168,40	¦	  106,3	¦

	¦	(101-9058)  	¦	Люки чугунные,	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	(шт.)         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(201-0755)  	¦	Отдельные     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	конструктивные	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	элементы      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	зданий и      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сооружений с  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	преобладанием 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	горячекатаных 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	профилей,     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	средняя масса 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сборочной     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	единицы       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 0,1 т, (т) 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-04-001-02	¦	 мокрых       	¦	  29999,37	¦	 1407,44	¦	  3210,46	¦	     294,30	¦	 25381,47	¦	  151,5	¦

	¦	(101-9058)  	¦	Люки чугунные,	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	(шт.)         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(201-0755)  	¦	Отдельные     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	конструктивные	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	элементы      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	зданий и      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сооружений с  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	преобладанием 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	горячекатаных 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	профилей,     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	средняя масса 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сборочной     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	единицы       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 0,1 т, (т) 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	Таблица 22-04-002. Устройство водопроводных кирпичных колодцев                         	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 10 м3 конструкций колодца                                     	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Устройство водопроводных кирпичных колодцев:                              	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-04-002-01	¦	 круглых      	¦	   9437,68	¦	 1088,06	¦	   317,52	¦	      30,90	¦	  8032,10	¦	  121,3	¦

	¦	            	¦	с конической  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	верхней частью	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	в грунтах     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сухих         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(101-9058)  	¦	Люки чугунные,	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	(шт.)         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(201-0755)  	¦	Отдельные     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	конструктивные	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	элементы      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	зданий        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	и сооружений с	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	преобладанием 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	горячекатаных 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	профилей,     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	средняя масса 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сборочной     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	единицы       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 0,1 т, (т) 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-04-002-02	¦	 круглых      	¦	  12747,37	¦	 1287,59	¦	   421,77	¦	      36,93	¦	 11038,01	¦	  138,6	¦

	¦	            	¦	с конической  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	верхней частью	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	в грунтах     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	мокрых        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(101-9058)  	¦	Люки чугунные,	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	(шт.)         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	(201-0755)  	¦	Отдельные     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	конструктивные	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	элементы      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	зданий и      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сооружений с  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	преобладанием 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	горячекатаных 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	профилей,     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	средняя масса 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сборочной     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	единицы       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 0,1 т, (т) 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-04-002-03	¦	 прямоугольных	¦	  12005,76	¦	  874,13	¦	   577,83	¦	      54,60	¦	 10553,80	¦	  97,45	¦

	¦	            	¦	с перекрытием 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	из сборного   	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	железобетона в	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	грунтах сухих 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(101-9058)  	¦	Люки чугунные,	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	(шт.)         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(201-0755)  	¦	Отдельные     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	конструктивные	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	элементы      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	зданий и      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сооружений с  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	преобладанием 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	горячекатаных 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	профилей,     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	средняя масса 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сборочной     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	единицы       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 0,1 т, (т) 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-04-002-04	¦	 прямоугольных	¦	  15763,41	¦	 1021,71	¦	   626,76	¦	      51,30	¦	 14114,94	¦	 109,98	¦

	¦	            	¦	с перекрытием 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	из сборного   	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	железобетона в	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	грунтах мокрых	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(101-9058)  	¦	Люки чугунные,	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	(шт.)         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(201-0755)  	¦	Отдельные     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	конструктивные	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	элементы      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	зданий и      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сооружений с  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	преобладанием 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	горячекатаных 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	профилей,     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	средняя масса 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сборочной     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	единицы       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 0,1 т, (т) 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	Таблица 22-04-003. Устройство водопроводных бетонных колодцев с

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	монолитными            	¦

	¦	стенами и покрытием из сборного железобетона                                           	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца           	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными                  	¦

	¦	             стенами и покрытием из сборного железобетона:                             	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-04-003-01	¦	 круглых в    	¦	  14056,13	¦	 1672,24	¦	   800,92	¦	     104,08	¦	 11582,97	¦	 175,84	¦

	¦	            	¦	сухих грунтах 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(101-9058)  	¦	Люки чугунные,	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	(шт.)         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(201-0755)  	¦	Отдельные     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	конструктивные	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	элементы      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	зданий и      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сооружений с  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	преобладанием 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	горячекатаных 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	профилей,     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	средняя масса 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сборочной     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	единицы       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 0,1 т, (т) 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-04-003-02	¦	 круглых в    	¦	  17942,22	¦	 2064,45	¦	   933,68	¦	     116,37	¦	 14944,09	¦	 208,32	¦

	¦	            	¦	мокрых грунтах	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	(101-9058)  	¦	Люки чугунные,	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	(шт.)         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(201-0755)  	¦	Отдельные     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	конструктивные	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	элементы      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	зданий и      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сооружений с  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	преобладанием 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	горячекатаных 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	профилей,     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	средняя масса 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сборочной     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	единицы       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 0,1 т, (т) 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-04-003-03	¦	 прямоугольных	¦	  12475,59	¦	 1033,74	¦	   640,44	¦	      96,50	¦	 10801,41	¦	  108,7	¦

	¦	            	¦	в сухих       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	грунтах       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(101-9058)  	¦	Люки чугунные,	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	(шт.)         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(201-0755)  	¦	Отдельные     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	конструктивные	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	элементы      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	зданий и      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сооружений с  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	преобладанием 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	горячекатаных 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	профилей,     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	средняя масса 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сборочной     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	единицы       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 0,1 т, (т) 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-04-003-04	¦	 прямоугольных	¦	  19706,70	¦	 1192,17	¦	   884,88	¦	     101,63	¦	 17629,65	¦	  120,3	¦

	¦	            	¦	в мокрых      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	грунтах       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(101-9058)  	¦	Люки чугунные,	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	(шт.)         	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(201-0755)  	¦	Отдельные     	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	конструктивные	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	элементы      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	зданий и      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сооружений с  	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	преобладанием 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	горячекатаных 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	профилей,     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	средняя масса 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сборочной     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	единицы       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 0,1 т, (т) 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	Таблица 22-04-004. Установка путевых водоразборных кранов                              	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 кран                                                        	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-04-004-01	¦	Установка     	¦	   1783,49	¦	   68,08	¦	    40,40	¦	       3,11	¦	  1675,01	¦	   7,59	¦

	¦	            	¦	путевых       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	водоразборных 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	кранов        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	                        Раздел 5. БЕСТРАНШЕЙНАЯ ПРОКЛАДКА ТРУБ                         	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 22-05-001. Продавливание с разработкой грунта вручную                          	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 100 м продавливания                                           	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Продавливание с разработкой грунта вручную на длину:                      	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-05-001-01	¦	 до 10 м труб 	¦	 334293,53	¦	11714,23	¦	 59587,48	¦	   13016,96	¦	262991,82	¦	   1199	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	1200 мм       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1010)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр свыше 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	800 мм, (т)   	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-001-02	¦	 до 10 м труб 	¦	 440945,34	¦	13326,28	¦	 66235,93	¦	   14458,31	¦	361383,13	¦	   1364	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	1400 мм       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1010)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр свыше 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	800 мм, (т)   	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-001-03	¦	 до 10 м труб 	¦	 503755,27	¦	15368,21	¦	 76121,92	¦	   16657,69	¦	412265,14	¦	   1573	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	1600 мм       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1010)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр свыше 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	800 мм, (т)   	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-001-04	¦	 до 20 м труб 	¦	 339201,39	¦	12144,11	¦	 63768,39	¦	   13790,22	¦	263288,89	¦	   1243	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	1200 мм       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1010)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр свыше 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	800 мм, (т)   	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-001-05	¦	 до 20 м труб 	¦	 445623,92	¦	13648,69	¦	 70195,00	¦	   15156,93	¦	361780,23	¦	   1397	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	1400 мм       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1010)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр свыше 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	800 мм, (т)   	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-001-06	¦	 до 20 м труб 	¦	 510865,71	¦	15905,56	¦	 82224,64	¦	   17778,94	¦	412735,51	¦	   1628	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	1600 мм       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1010)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр свыше 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	800 мм, (т)   	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-001-07	¦	 до 40 м труб 	¦	 367457,11	¦	13311,63	¦	 90508,38	¦	   15468,17	¦	263637,10	¦	 1362,5	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	1200 мм       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1010)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр свыше 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	800 мм, (т)   	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-001-08	¦	 до 40 м труб 	¦	 477117,84	¦	14909,02	¦	100051,39	¦	   17101,91	¦	362157,43	¦	   1526	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	1400 мм       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1010)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр свыше 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	800 мм, (т)   	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-001-09	¦	 до 40 м труб 	¦	 544724,63	¦	18377,37	¦	113209,24	¦	   19407,54	¦	413138,02	¦	   1881	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	1600 мм       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1010)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр свыше 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	800 мм, (т)   	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	Таблица 22-05-002. Продавливание без разработки грунта (прокол)                        	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 100 м продавливания                                           	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину:                    	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-05-002-01	¦	 до 10 м труб 	¦	  23885,19	¦	 2310,90	¦	 14740,63	¦	    3221,95	¦	  6833,66	¦	 236,53	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	100 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-002-02	¦	 до 10 м труб 	¦	  29744,28	¦	 2619,73	¦	 15815,37	¦	    3425,33	¦	 11309,18	¦	 268,14	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	150 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-002-03	¦	 до 10 м труб 	¦	  38662,33	¦	 2694,27	¦	 15997,71	¦	    3440,96	¦	 19970,35	¦	 275,77	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	200 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-002-04	¦	 до 10 м труб 	¦	  45949,10	¦	 3035,05	¦	 17958,63	¦	    3846,57	¦	 24955,42	¦	 310,65	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	250 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-002-05	¦	 до 10 м труб 	¦	  56941,33	¦	 3109,60	¦	 18092,76	¦	    3854,53	¦	 35738,97	¦	 318,28	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	300 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-002-06	¦	 до 10 м труб 	¦	  65225,39	¦	 3620,76	¦	 20121,25	¦	    4276,96	¦	 41483,38	¦	  370,6	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	350 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-002-07	¦	 до 10 м труб 	¦	  78611,88	¦	 3727,26	¦	 20161,18	¦	    4276,96	¦	 54723,44	¦	  381,5	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	400 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-002-08	¦	 до 30 м труб 	¦	  28971,52	¦	 2513,23	¦	 19626,63	¦	    3419,33	¦	  6831,66	¦	 257,24	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	100 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-002-09	¦	 до 30 м труб 	¦	  36182,03	¦	 2800,77	¦	 22074,38	¦	    3825,82	¦	 11306,88	¦	 286,67	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	150 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-002-10	¦	 до 30 м труб 	¦	  45058,62	¦	 2854,01	¦	 22233,82	¦	    3837,70	¦	 19970,79	¦	 292,12	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	200 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-002-11	¦	 до 30 м труб 	¦	  52924,31	¦	 3279,98	¦	 24693,32	¦	    4247,22	¦	 24951,01	¦	 335,72	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	250 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-002-12	¦	 до 30 м труб 	¦	  63903,90	¦	 3354,53	¦	 24814,20	¦	    4254,73	¦	 35735,17	¦	 343,35	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	300 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-002-13	¦	 до 30 м труб 	¦	  73758,57	¦	 3833,75	¦	 28444,70	¦	    4877,66	¦	 41480,12	¦	  392,4	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	350 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-002-14	¦	 до 30 м труб 	¦	  87152,52	¦	 3918,94	¦	 28508,50	¦	    4880,66	¦	 54725,08	¦	 401,12	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	400 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-002-15	¦	 до 50 м труб 	¦	  32721,83	¦	 2843,36	¦	 23040,66	¦	    4019,93	¦	  6837,81	¦	 291,03	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	100 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-002-16	¦	до 50 м труб  	¦	  41252,65	¦	 3333,23	¦	 26612,64	¦	    4623,80	¦	 11306,78	¦	 341,17	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	150 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-002-17	¦	 до 50 м труб 	¦	  50146,87	¦	 3386,48	¦	 26789,26	¦	    4638,55	¦	 19971,13	¦	 346,62	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	200 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	части, диаметр	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-002-18	¦	 до 50 м труб 	¦	  59097,56	¦	 3791,15	¦	 30356,50	¦	    5244,85	¦	 24949,91	¦	 388,04	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	250 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-002-19	¦	 до 50 м труб 	¦	  70079,01	¦	 3865,70	¦	 30477,53	¦	    5252,35	¦	 35735,78	¦	 395,67	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	300 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-002-20	¦	 до 50 м труб 	¦	  80052,73	¦	 4451,41	¦	 34121,25	¦	    5875,02	¦	 41480,07	¦	 455,62	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	350 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-002-21	¦	 до 50 м труб 	¦	  93410,28	¦	 4525,95	¦	 34157,41	¦	    5875,02	¦	 54726,92	¦	 463,25	¦

	¦	            	¦	диаметром     	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	400 мм        	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	(103-1009)  	¦	Фасонные      	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	стальные      	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	сварные части,	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	диаметр       	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	до 800 мм, (т)	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	Таблица 22-05-003. Протаскивание в футляр стальных труб                                	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 100 м трубы, уложенной в футляр                               	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Протаскивание в футляр стальных труб диаметром:                           	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-05-003-01	¦	 100 мм       	¦	   1772,36	¦	  811,93	¦	    40,64	¦	       0,00	¦	   919,79	¦	   84,4	¦
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-003-02	¦	 150 мм       	¦	   2106,22	¦	  862,91	¦	    42,38	¦	       0,00	¦	  1200,93	¦	   89,7	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-003-03	¦	 200 мм       	¦	   2415,95	¦	  863,88	¦	    44,12	¦	       0,00	¦	  1507,95	¦	   89,8	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-003-04	¦	 250 мм       	¦	   3159,31	¦	  872,53	¦	    56,80	¦	       0,00	¦	  2229,98	¦	   90,7	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-003-05	¦	 300 мм       	¦	   3637,64	¦	  872,53	¦	    59,42	¦	       0,00	¦	  2705,69	¦	   90,7	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-003-06	¦	 350 мм       	¦	   4214,76	¦	  962,00	¦	    54,90	¦	       0,00	¦	  3197,86	¦	    100	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-003-07	¦	 400 мм       	¦	   4562,10	¦	  962,00	¦	    59,76	¦	       0,00	¦	  3540,34	¦	    100	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-003-08	¦	 450 мм       	¦	   5029,63	¦	 1077,44	¦	    65,83	¦	       0,00	¦	  3886,36	¦	    112	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-003-09	¦	 500 мм       	¦	   6550,99	¦	 1077,44	¦	    77,16	¦	       0,00	¦	  5396,39	¦	    112	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-003-10	¦	 600 мм       	¦	   7243,37	¦	 1077,44	¦	    81,52	¦	       0,00	¦	  6084,41	¦	    112	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-003-11	¦	 700 мм       	¦	   8045,19	¦	 1192,88	¦	    84,59	¦	       0,00	¦	  6767,72	¦	    124	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-003-12	¦	 800 мм       	¦	   8886,72	¦	 1192,88	¦	    88,95	¦	       0,00	¦	  7604,89	¦	    124	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-003-13	¦	 900 мм       	¦	   9905,14	¦	 1327,56	¦	   100,81	¦	       0,00	¦	  8476,77	¦	    138	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-003-14	¦	 1000 мм      	¦	  11517,53	¦	 1327,56	¦	   110,40	¦	       0,00	¦	 10079,57	¦	    138	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-003-15	¦	 1100 мм      	¦	  11629,11	¦	 1433,38	¦	   116,16	¦	       0,00	¦	 10079,57	¦	    149	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-003-16	¦	 1200 мм      	¦	  12403,14	¦	 1433,38	¦	   120,52	¦	       0,00	¦	 10849,24	¦	    149	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-003-17	¦	 1400 мм      	¦	  13640,06	¦	 1635,40	¦	   132,38	¦	       0,00	¦	 11872,28	¦	    170	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	Таблица 22-05-004. Заделка битумом и прядью концов футляра                             	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 футляр                                                      	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром:                        	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-05-004-01	¦	 800 мм       	¦	    580,21	¦	   71,67	¦	   130,12	¦	       0,00	¦	   378,42	¦	   7,99	¦

	¦	(101-0782)  	¦	Поковки       	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	из квадратных 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	заготовок,    	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	масса 1,8 кг, 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	(т)           	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-004-02	¦	 900 мм       	¦	    679,15	¦	   81,90	¦	   161,26	¦	       0,00	¦	   435,99	¦	   9,13	¦

	¦	(101-0782)  	¦	Поковки       	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	из квадратных 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	заготовок,    	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	масса 1,8 кг, 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	(т)           	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-05-004-03	¦	 1000 мм      	¦	    759,23	¦	   82,08	¦	   178,51	¦	       0,00	¦	   498,64	¦	   9,15	¦

	¦	(101-0782)  	¦	Поковки       	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	из квадратных 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	заготовок,    	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	масса 1,8 кг, 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	(т)           	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-004-04	¦	 1200 мм      	¦	    913,16	¦	   95,08	¦	   217,82	¦	       0,00	¦	   600,26	¦	   10,6	¦

	¦	(101-0782)  	¦	Поковки       	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	из квадратных 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	заготовок,    	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	масса 1,8 кг, 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	(т)           	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-004-05	¦	 1400 мм      	¦	   1101,29	¦	  105,85	¦	   257,63	¦	       0,00	¦	   737,81	¦	   11,8	¦

	¦	(101-0782)  	¦	Поковки       	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	из квадратных 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	заготовок,    	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	масса 1,8 кг, 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	(т)           	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-05-004-06	¦	 1600 мм      	¦	   1340,32	¦	  117,51	¦	   293,86	¦	       0,00	¦	   928,95	¦	   13,1	¦

	¦	(101-0782)  	¦	Поковки       	¦	         -	¦	       -	¦	        -	¦	          -	¦	      (П)	¦	      -	¦

	¦	            	¦	из квадратных 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	заготовок,    	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	масса 1,8 кг, 	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	¦	            	¦	(т)           	¦	          	¦	        	¦	         	¦	           	¦	         	¦	       	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	                                Раздел 6. ПРОЧИЕ РАБОТЫ                                	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	                         Подраздел 6.1. ПРОМЫВКА ТРУБОПРОВОДОВ                         	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 22-06-001. Промывка с дезинфекцией трубопроводов                               	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром:                          	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-06-001-01	¦	 50 - 65 мм   	¦	    513,71	¦	  483,65	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	    30,06	¦	   56,7	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-02	¦	 75 - 80 мм   	¦	    551,17	¦	  483,65	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	    67,52	¦	   56,7	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-03	¦	 100 мм       	¦	    603,38	¦	  483,65	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	   119,73	¦	   56,7	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-04	¦	 125 мм       	¦	    744,65	¦	  553,60	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	   191,05	¦	   64,9	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-05	¦	 150 мм       	¦	    828,71	¦	  553,60	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	   275,11	¦	   64,9	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-06	¦	 200 мм       	¦	   1033,52	¦	  553,60	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	   479,92	¦	   64,9	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-07	¦	 250 мм       	¦	   1440,26	¦	  684,96	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	   755,30	¦	   80,3	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-08	¦	 300 мм       	¦	   1770,13	¦	  684,96	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	  1085,17	¦	   80,3	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-06-001-09	¦	 350 мм       	¦	   2315,94	¦	  833,38	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	  1482,56	¦	   97,7	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-10	¦	 400 мм       	¦	   2759,18	¦	  833,38	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	  1925,80	¦	   97,7	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-11	¦	 450 мм       	¦	   3487,89	¦	 1057,72	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	  2430,17	¦	    124	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-12	¦	 500 мм       	¦	   4063,59	¦	 1057,72	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	  3005,87	¦	    124	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-13	¦	 600 мм       	¦	   5388,22	¦	 1057,72	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	  4330,50	¦	    124	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-14	¦	 700 мм       	¦	   7206,53	¦	 1322,15	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	  5884,38	¦	    155	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-15	¦	 800 мм       	¦	   9015,15	¦	 1322,15	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	  7693,00	¦	    155	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-16	¦	 900 мм       	¦	  11308,93	¦	 1578,05	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	  9730,88	¦	    185	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-17	¦	 1000 мм      	¦	  13576,07	¦	 1578,05	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	 11998,02	¦	    185	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-18	¦	 1100 мм      	¦	  16456,21	¦	 1936,31	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	 14519,90	¦	    227	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-19	¦	 1200 мм      	¦	  19258,29	¦	 1936,31	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	 17321,98	¦	    227	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-20	¦	 1300 мм      	¦	  22750,14	¦	 2371,34	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	 20378,80	¦	    278	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-21	¦	 1400 мм      	¦	  25806,96	¦	 2371,34	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	 23435,62	¦	    278	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-22	¦	 1500 мм      	¦	  29373,25	¦	 2371,34	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	 27001,91	¦	    278	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-001-23	¦	 1600 мм      	¦	  33194,28	¦	 2371,34	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	 30822,94	¦	    278	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	Таблица 22-06-002. Промывка без дезинфекции трубопроводов                              	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром:                         	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-06-002-01	¦	 50 - 65 мм   	¦	    258,72	¦	  241,40	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	    17,32	¦	   28,3	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-02	¦	 75 - 80 мм   	¦	    280,20	¦	  241,40	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	    38,80	¦	   28,3	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-03	¦	 100 мм       	¦	    310,21	¦	  241,40	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	    68,81	¦	   28,3	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-04	¦	 125 мм       	¦	    387,03	¦	  277,23	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	   109,80	¦	   32,5	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-05	¦	 150 мм       	¦	    435,34	¦	  277,23	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	   158,11	¦	   32,5	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-06	¦	 200 мм       	¦	    552,95	¦	  277,23	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	   275,72	¦	   32,5	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-07	¦	 250 мм       	¦	    777,23	¦	  342,91	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	   434,32	¦	   40,2	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-08	¦	 300 мм       	¦	    967,55	¦	  342,91	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	   624,64	¦	   40,2	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-09	¦	 350 мм       	¦	   1271,12	¦	  417,12	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	   854,00	¦	   48,9	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-06-002-10	¦	 400 мм       	¦	   1524,88	¦	  417,12	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	  1107,76	¦	   48,9	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-11	¦	 450 мм       	¦	   1917,95	¦	  527,15	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	  1390,80	¦	   61,8	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-12	¦	 500 мм       	¦	   2259,55	¦	  527,15	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	  1732,40	¦	   61,8	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-13	¦	 600 мм       	¦	   3015,95	¦	  527,15	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	  2488,80	¦	   61,8	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-14	¦	 700 мм       	¦	   4050,97	¦	  659,37	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	  3391,60	¦	   77,3	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-15	¦	 800 мм       	¦	   5075,77	¦	  659,37	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	  4416,40	¦	   77,3	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-16	¦	 900 мм       	¦	   6378,33	¦	  790,73	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	  5587,60	¦	   92,7	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-17	¦	 1000 мм      	¦	   7695,93	¦	  790,73	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	  6905,20	¦	   92,7	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-18	¦	 1100 мм      	¦	   9308,69	¦	  963,89	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	  8344,80	¦	    113	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-19	¦	 1200 мм      	¦	  10894,69	¦	  963,89	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	  9930,80	¦	    113	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-20	¦	 1300 мм      	¦	  12873,27	¦	 1185,67	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	 11687,60	¦	    139	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-21	¦	 1400 мм      	¦	  14703,27	¦	 1185,67	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	 13517,60	¦	    139	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-22	¦	 1500 мм      	¦	  16801,67	¦	 1185,67	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	 15616,00	¦	    139	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-002-23	¦	 1600 мм      	¦	  18753,67	¦	 1185,67	¦	     0,00	¦	       0,00	¦	 17568,00	¦	    139	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	              Подраздел 6.2. ВРЕЗКА ШТУЦЕРОВ В СУЩЕСТВУЮЩИЕ
	ТРУБОПРОВОДЫ               	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 22-06-005. Врезка в существующие сети из стальных труб                         	¦

	¦	стальных штуцеров (патрубков)                                                          	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 врезка                                                      	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров             	¦

	¦	             (патрубков) диаметром:                                                    	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-06-005-01	¦	 50 мм        	¦	     91,26	¦	   15,53	¦	    59,27	¦	       5,00	¦	    16,46	¦	   1,46	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-005-02	¦	 80 мм        	¦	    130,49	¦	   22,13	¦	    84,24	¦	       7,16	¦	    24,12	¦	   2,08	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-005-03	¦	 100 мм       	¦	    163,25	¦	   23,73	¦	   107,41	¦	       8,78	¦	    32,11	¦	   2,23	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-005-04	¦	 150 мм       	¦	    270,94	¦	   34,31	¦	   181,00	¦	      15,80	¦	    55,63	¦	   3,18	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-005-05	¦	 200 мм       	¦	    382,13	¦	   44,96	¦	   240,47	¦	      21,60	¦	    96,70	¦	   4,11	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-005-06	¦	 250 мм       	¦	    546,69	¦	   62,58	¦	   361,02	¦	      33,21	¦	   123,09	¦	   5,72	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-005-07	¦	 300 мм       	¦	    716,22	¦	   70,34	¦	   472,89	¦	      43,17	¦	   172,99	¦	   6,43	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-005-08	¦	 400 мм       	¦	    958,76	¦	   86,54	¦	   616,46	¦	      56,44	¦	   255,76	¦	   7,91	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-005-09	¦	 500 мм       	¦	   1302,53	¦	  111,04	¦	   756,47	¦	      70,93	¦	   435,02	¦	  10,15	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-005-10	¦	 600 мм       	¦	   2027,59	¦	  116,95	¦	  1306,80	¦	     123,52	¦	   603,84	¦	  10,69	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-005-11	¦	 700 мм       	¦	   2288,21	¦	  129,42	¦	  1317,51	¦	     124,64	¦	   841,28	¦	  11,83	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-005-12	¦	 800 мм       	¦	   2928,51	¦	  151,30	¦	  1648,26	¦	     146,88	¦	  1128,95	¦	  13,83	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-005-13	¦	 900 мм       	¦	   3465,43	¦	  170,77	¦	  1864,47	¦	     166,28	¦	  1430,19	¦	  15,61	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-005-14	¦	 1000 мм      	¦	   4229,80	¦	  196,59	¦	  2152,13	¦	     193,49	¦	  1881,08	¦	  17,97	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-005-15	¦	 1200 мм      	¦	   9008,59	¦	  225,69	¦	  6256,98	¦	     235,27	¦	  2525,92	¦	  20,63	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	Таблица 22-06-006. Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных                	¦

	¦	тройников                                                                              	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 врезка                                                      	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Врезка в существующие сети из чугунных труб чугунных тройников            	¦

	¦	             диаметром:                                                                	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-06-006-01	¦	 50 мм        	¦	    216,29	¦	   29,44	¦	    10,46	¦	       0,00	¦	   176,39	¦	   3,06	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-02	¦	 75 мм        	¦	    315,27	¦	   39,35	¦	    11,33	¦	       0,00	¦	   264,59	¦	   4,09	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-06-006-03	¦	 100 мм       	¦	    408,25	¦	   43,85	¦	    12,20	¦	       0,00	¦	   352,20	¦	   4,72	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-04	¦	 125 мм       	¦	    679,95	¦	   65,82	¦	   160,41	¦	      13,53	¦	   453,72	¦	   7,17	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-05	¦	 150 мм       	¦	    845,96	¦	   73,16	¦	   164,00	¦	      13,80	¦	   608,80	¦	   7,97	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-06	¦	 200 мм       	¦	    927,36	¦	   77,48	¦	    13,57	¦	       0,27	¦	   836,31	¦	   8,44	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-07	¦	 250 мм       	¦	   1663,50	¦	  101,45	¦	   502,05	¦	      44,18	¦	  1060,00	¦	  11,31	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-08	¦	 300 мм       	¦	   2152,91	¦	  126,57	¦	   627,27	¦	      55,40	¦	  1399,07	¦	  14,11	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-09	¦	 350 мм       	¦	   2696,72	¦	  147,65	¦	   733,19	¦	      64,90	¦	  1815,88	¦	  16,46	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-10	¦	 400 мм       	¦	   3358,20	¦	  180,84	¦	   875,28	¦	      77,56	¦	  2302,08	¦	  20,16	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-11	¦	 450 мм       	¦	   4230,01	¦	  234,12	¦	  1074,13	¦	     100,01	¦	  2921,76	¦	   26,1	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-12	¦	 500 мм       	¦	   4348,99	¦	  233,91	¦	  1177,24	¦	     109,65	¦	  2937,84	¦	  26,43	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-13	¦	 600 мм       	¦	   5637,10	¦	  269,57	¦	  1258,93	¦	     117,05	¦	  4108,60	¦	  30,46	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-14	¦	 700 мм       	¦	   7966,54	¦	  357,81	¦	  1659,10	¦	     154,44	¦	  5949,63	¦	  40,43	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-15	¦	 800 мм       	¦	  10385,12	¦	  436,13	¦	  2151,46	¦	     175,00	¦	  7797,53	¦	  49,28	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-16	¦	 900 мм       	¦	  13147,40	¦	  507,46	¦	  2640,83	¦	     214,98	¦	  9999,11	¦	  57,34	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-17	¦	 1000 мм      	¦	  16188,57	¦	  580,83	¦	  2959,08	¦	     240,70	¦	 12648,66	¦	  65,63	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	             Врезка при помощи бензопилы в существующие сети из чугунных               	¦

	¦	             труб чугунных тройников диаметром:                                        	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-06-006-18	¦	 50 мм        	¦	    216,32	¦	   11,16	¦	    28,77	¦	       3,81	¦	   176,39	¦	   1,16	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-19	¦	 75 мм        	¦	    307,36	¦	   12,03	¦	    30,74	¦	       4,03	¦	   264,59	¦	   1,25	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-20	¦	 100 мм       	¦	    397,82	¦	   12,54	¦	    33,08	¦	       4,34	¦	   352,20	¦	   1,35	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-21	¦	 125 мм       	¦	    660,52	¦	   23,32	¦	   183,48	¦	      18,32	¦	   453,72	¦	   2,54	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-22	¦	 150 мм       	¦	    821,21	¦	   24,24	¦	   188,17	¦	      18,82	¦	   608,80	¦	   2,64	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-23	¦	 200 мм       	¦	    919,55	¦	   33,05	¦	    50,19	¦	       7,88	¦	   836,31	¦	    3,6	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-24	¦	 250 мм       	¦	   1657,90	¦	   53,73	¦	   544,17	¦	      52,92	¦	  1060,00	¦	   5,99	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-25	¦	 300 мм       	¦	   2146,69	¦	   68,35	¦	   679,27	¦	      66,19	¦	  1399,07	¦	   7,62	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-26	¦	 350 мм       	¦	   2695,38	¦	   84,05	¦	   795,45	¦	      77,81	¦	  1815,88	¦	   9,37	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-27	¦	 400 мм       	¦	   3349,49	¦	  101,09	¦	   946,32	¦	      92,28	¦	  2302,08	¦	  11,27	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-28	¦	 450 мм       	¦	   4210,78	¦	  127,37	¦	  1161,65	¦	     118,15	¦	  2921,76	¦	   14,2	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-29	¦	 500 мм       	¦	   4347,09	¦	  140,10	¦	  1269,15	¦	     128,75	¦	  2937,84	¦	  15,83	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-30	¦	 600 мм       	¦	   5682,48	¦	  198,86	¦	  1375,02	¦	     141,15	¦	  4108,60	¦	  22,47	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-31	¦	 700 мм       	¦	   8001,65	¦	  255,59	¦	  1796,43	¦	     183,01	¦	  5949,63	¦	  28,88	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-32	¦	 800 мм       	¦	  10408,51	¦	  304,62	¦	  2306,36	¦	     207,13	¦	  7797,53	¦	  34,42	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-33	¦	 900 мм       	¦	  13176,92	¦	  368,16	¦	  2809,65	¦	     249,98	¦	  9999,11	¦	   41,6	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-006-34	¦	 1000 мм      	¦	  16216,79	¦	  425,95	¦	  3142,18	¦	     278,84	¦	 12648,66	¦	  48,13	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	                          Подраздел 6.3. СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ                          	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	Таблица 22-06-011. Подвешивание подземных коммуникаций при
	пересечении                 	¦

	¦	их трассой трубопровода                                                                	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 м короба                                                    	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой            	¦

	¦	             трубопровода, площадь сечения коробов:                                    	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-06-011-01	¦	 до 0,1 м2    	¦	    110,89	¦	   10,92	¦	    29,85	¦	       1,58	¦	    70,12	¦	   1,28	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-011-02	¦	 до 0,25 м2   	¦	    137,23	¦	   12,28	¦	    30,72	¦	       1,58	¦	    94,23	¦	   1,44	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-011-03	¦	 до 0,4 м2    	¦	    156,21	¦	   13,48	¦	    31,59	¦	       1,58	¦	   111,14	¦	   1,58	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-011-04	¦	 до 0,6 м2    	¦	    177,95	¦	   14,67	¦	    32,47	¦	       1,58	¦	   130,81	¦	   1,72	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	Таблица 22-06-012. Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе              
	¦

	¦	                                                                                       	¦

	¦	             Измеритель: 1 км трубопровода                                             	¦

	+---------------------------------------------------------------------------------------+

	¦	             Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе                     	¦

	¦	             диаметром:                                                                	¦

	+------------T--------------T----------T--------T---------T-----------T---------T-------+

	¦	22-06-012-01	¦	 100 мм       	¦	    610,27	¦	   50,17	¦	   224,54	¦	      17,82	¦	   335,56	¦	   5,82	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-012-02	¦	 125; 150 мм  	¦	    672,62	¦	   54,39	¦	   224,54	¦	      17,82	¦	   393,69	¦	   6,31	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-012-03	¦	 200 мм       	¦	    886,75	¦	   63,10	¦	   237,85	¦	      18,90	¦	   585,80	¦	   7,32	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-012-04	¦	 250 мм       	¦	   1253,95	¦	   71,20	¦	   240,97	¦	      19,17	¦	   941,78	¦	   8,26	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-012-05	¦	 300 мм       	¦	   1673,85	¦	   83,18	¦	   255,16	¦	      20,25	¦	  1335,51	¦	   9,65	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-012-06	¦	 350; 400 мм  	¦	   2617,39	¦	  116,54	¦	   398,04	¦	      31,59	¦	  2102,81	¦	  13,52	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-012-07	¦	 450; 500 мм  	¦	   4070,92	¦	  153,18	¦	   522,51	¦	      41,45	¦	  3395,23	¦	  17,77	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	22-06-012-08	¦	 600 мм       	¦	   8084,99	¦	  249,89	¦	  1065,68	¦	      84,65	¦	  6769,42	¦	  28,99	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-012-09	¦	 700 мм       	¦	  10522,70	¦	  284,72	¦	  1326,81	¦	     105,30	¦	  8911,17	¦	  33,03	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-012-10	¦	 800 мм       	¦	  10650,15	¦	  555,21	¦	   746,02	¦	     143,80	¦	  9348,92	¦	  64,41	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-012-11	¦	 900 мм       	¦	  16109,63	¦	  712,01	¦	  1150,56	¦	     220,43	¦	 14247,06	¦	   82,6	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-012-12	¦	 1000 мм      	¦	  17260,44	¦	  902,00	¦	  1216,60	¦	     230,19	¦	 15141,84	¦	 104,64	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-012-13	¦	 1200 мм      	¦	  40675,71	¦	 1568,24	¦	  2928,65	¦	     572,98	¦	 36178,82	¦	 181,93	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-012-14	¦	 1400 мм      	¦	  56479,57	¦	 2123,45	¦	  4068,92	¦	     797,95	¦	 50287,20	¦	 246,34	¦

	+------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+-------+

	¦	22-06-012-15	¦	 1600 мм      	¦	  88203,49	¦	 3136,47	¦	  6380,61	¦	    1261,16	¦	 78686,41	¦	 363,86	¦

	L------------+--------------+----------+--------+---------+-----------+---------+--------

	Приложение 1

	ПОКАЗАТЕЛИ ЧАСОВОЙ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ В
	ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДНЕГО РАЗРЯДА РАБОТ

	Разряд работы        	Стоимость чел.-ч в руб.   

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	1              	2              
	1.0             	7,19            
	1.1             	7,24            
	1.2             	7,30            
	1.3             	7,37            
	1.4             	7,42            
	1.5             	7,48            
	1.6             	7,55            
	1.7             	7,61            
	1.8             	7,67            
	1.9             	7,73            
	2.0             	7,80            
	2.1             	7,85            
	2.2             	7,93            
	2.3             	8,01            
	2.4             	8,08            
	2.5             	8,16            
	2.6             	8,23            
	2.7             	8,30            
	2.8             	8,38            
	2.9             	8,45            
	3.0             	8,53            
	3.1             	8,62            
	3.2             	8,74            
	3.3             	8,85            
	3.4             	8,97            
	3.5             	9,07            
	3.6             	9,18            
	3.7             	9,29            
	3.8             	9,40            
	3.9             	9,51            
	4.0             	9,62            
	4.1             	9,77            
	4.2             	9,91            
	4.3             	10,06            
	4.4             	10,21            
	4.5             	10,35            
	4.6             	10,50            
	4.7             	10,64            
	4.8             	10,79            
	4.9             	10,94            
	5.0             	11,08            
	5.1             	11,27            

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	5.2             	11,44            
	5.3             	11,63            
	5.4             	11,82            
	5.5             	12,00            
	5.6             	12,18            
	5.7             	12,36            
	5.8             	12,55            
	5.9             	12,71            
	6.0             	12,91            

	Оплата труда рабочих-строителей принята с учетом разрядности работ при оплате
	труда рабочего-строителя четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000 в размере
	1600 руб. при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25 согласно
	Постановлению Минтруда РФ от 31.12.1999 N 56, зарегистрированному Минюстом
	России 07.02.2000 N 9092, Разъяснению Минтруда от 30.12.1999 N 6.

	Приложение 2

	СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И
	МЕХАНИЗМОВ

	в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

	--------T---------------------------------------------T--------T----------¬

	¦	  Код  	¦	                 Наименование                	¦	Ед. изм.	¦	 Базисная 	¦

	¦	ресурса	¦	                                             	¦	        	¦	цена, руб.	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	                                             	¦	        	+----------+

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	Оплата    	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	труда     	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	машинис-  	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	тов, руб. 	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	021141 	¦	Краны на автомобильном ходу при работе       	¦	 маш.-ч 	¦	    111,99	¦

	¦	       	¦	на других видах строительства 10 т           	¦	        	¦	    ------	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     13,50	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	030101 	¦	Автопогрузчики 5 т                           	¦	 маш.-ч 	¦	     89,99	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     -----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     10,06	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	030303 	¦	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием    	¦	 маш.-ч 	¦	      0,99	¦

	¦	       	¦	14,72 кН (1,5 т)                             	¦	        	¦	      ----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	030304 	¦	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием    	¦	 маш.-ч 	¦	      0,90	¦

	¦	       	¦	29,43 кН (3 т)                               	¦	        	¦	      ----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	031850 	¦	Кран-укосина грузоподъемностью 5 т           	¦	 маш.-ч 	¦	     32,09	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     -----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     10,06	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	031851 	¦	Краны переносные 1 т                         	¦	 маш.-ч 	¦	     27,20	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     -----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     10,06	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	040102 	¦	Электростанции передвижные 4 кВт             	¦	 маш.-ч 	¦	     27,11	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     -----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     11,60	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	040103 	¦	Электростанции передвижные 30 кВт            	¦	 маш.-ч 	¦	     60,00	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     -----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     13,50	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	040202 	¦	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным 	¦	 маш.-ч 	¦	     14,00	¦

	¦	       	¦	сварочным током 250 - 400 А с дизельным      	¦	        	¦	     -----	¦

	¦	       	¦	двигателем                                   	¦	        	¦	      0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	040504 	¦	Аппарат для газовой сварки и резки           	¦	 маш.-ч 	¦	      1,20	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      ----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	041401 	¦	Электрические печи для сушки сварочных       	¦	 маш.-ч 	¦	     14,00	¦

	¦	       	¦	материалов с регулированием температуры      	¦	        	¦	     -----	¦

	¦	       	¦	в пределах от 80 °C до 500 °C при работе     	¦	        	¦	      0,00	¦

	¦	       	¦	от передвижных электростанций                	¦	        	¦	          	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	042901 	¦	Установки для гидравлических испытаний       	¦	 маш.-ч 	¦	     27,10	¦

	¦	       	¦	трубопроводов, давление нагнетания низкое    	¦	        	¦	     -----	¦

	¦	       	¦	0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа          	¦	        	¦	      0,00	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	(100 кгс/см2) при работе от передвижных      	¦	        	¦	          	¦

	¦	       	¦	электростанций                               	¦	        	¦	          	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	050102 	¦	Компрессоры передвижные с двигателем         	¦	 маш.-ч 	¦	    100,01	¦

	¦	       	¦	внутреннего сгорания давлением до 686 кПа    	¦	        	¦	    ------	¦

	¦	       	¦	(7 ат), производительность 5 м3/мин          	¦	        	¦	     10,06	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	050201 	¦	Компрессоры передвижные с двигателем         	¦	 маш.-ч 	¦	     91,63	¦

	¦	       	¦	внутреннего сгорания давлением 800 кПа       	¦	        	¦	     -----	¦

	¦	       	¦	(8 ат), производительность 10 м3/мин         	¦	        	¦	     10,06	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	070117 	¦	Бульдозеры при работе на сооружении          	¦	 маш.-ч 	¦	    150,16	¦

	¦	       	¦	магистральных трубопроводов 96 кВт (130 л.с.)	¦	        	¦	    ------	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     14,40	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	081600 	¦	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб      	¦	 маш.-ч 	¦	    100,10	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	    ------	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     13,50	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	111100 	¦	Вибратор глубинный                           	¦	 маш.-ч 	¦	      1,90	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      ----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	111301 	¦	Вибратор поверхностный                       	¦	 маш.-ч 	¦	      0,50	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      ----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	121011 	¦	Котлы битумные передвижные 400 л             	¦	 маш.-ч 	¦	     30,00	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     -----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	121012 	¦	Котлы битумные передвижные 1000 л            	¦	 маш.-ч 	¦	     50,00	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     -----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	150202 	¦	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной   	¦	 маш.-ч 	¦	    133,97	¦

	¦	       	¦	сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)         	¦	        	¦	    ------	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     13,50	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	150701 	¦	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм  	¦	 маш.-ч 	¦	    160,03	¦

	¦	       	¦	грузоподъемностью 6,3 т                      	¦	        	¦	    ------	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     14,40	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	150702 	¦	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм  	¦	 маш.-ч 	¦	    152,50	¦

	¦	       	¦	грузоподъемностью 12,5 т                     	¦	        	¦	    ------	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     14,40	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	150703 	¦	Трубоукладчики для труб диаметром            	¦	 маш.-ч 	¦	    175,35	¦

	¦	       	¦	800 - 1000 мм грузоподъемностью 35 т         	¦	        	¦	    ------	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     14,40	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	150704 	¦	Трубоукладчики для труб диаметром 1200 мм    	¦	 маш.-ч 	¦	    729,08	¦

	¦	       	¦	грузоподъемностью 50 т                       	¦	        	¦	    ------	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     16,44	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	          	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	150705 	¦	Трубоукладчики для труб диаметром 1400 мм    	¦	 маш.-ч 	¦	    771,32	¦

	¦	       	¦	грузоподъемностью 63 - 90 т                  	¦	        	¦	    ------	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     16,44	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	150903 	¦	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром	¦	 маш.-ч 	¦	    242,41	¦

	¦	       	¦	600 - 800 мм                                 	¦	        	¦	    ------	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     27,90	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	151104 	¦	Машины изоляционные для труб диаметром       	¦	 маш.-ч 	¦	    198,44	¦

	¦	       	¦	от 600 - 800 мм                              	¦	        	¦	    ------	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     27,90	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	151203 	¦	Машины для очистки и изоляции полимерными    	¦	 маш.-ч 	¦	    432,25	¦

	¦	       	¦	лентами труб диаметром 600 - 800 мм          	¦	        	¦	    ------	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     27,90	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	151700 	¦	Установки для подогрева стыков               	¦	 маш.-ч 	¦	     36,90	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     -----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     11,60	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	151801 	¦	Установки для сушки труб диаметром до 500 мм 	¦	 маш.-ч 	¦	    441,26	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	    ------	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	151802 	¦	Установки для сушки труб диаметром до 800 мм 	¦	 маш.-ч 	¦	    496,98	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	    ------	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	151803 	¦	Установки для сушки труб диаметром до 1000 - 	¦	 маш.-ч 	¦	    517,48	¦

	¦	       	¦	1200 мм                                      	¦	        	¦	    ------	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	151804 	¦	Установки для сушки труб диаметром 1400 мм   	¦	 маш.-ч 	¦	    458,41	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	    ------	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	253511 	¦	Установки гидравлические для труб длиной     	¦	 маш.-ч 	¦	    102,00	¦

	¦	       	¦	продавливания до 20 м (УПК-2,5) при работе   	¦	        	¦	    ------	¦

	¦	       	¦	от передвижных электростанций                	¦	        	¦	     17,84	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	253512 	¦	Установки гидравлические для труб длиной     	¦	 маш.-ч 	¦	    169,00	¦

	¦	       	¦	продавливания более 20 м (УПК-20) при работе 	¦	        	¦	    ------	¦

	¦	       	¦	от передвижных электростанций                	¦	        	¦	     17,84	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	330301 	¦	Машины шлифовальные электрические            	¦	 маш.-ч 	¦	      5,13	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      ----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	331103 	¦	Трамбовки электрические                      	¦	 маш.-ч 	¦	      6,70	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      ----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	331532 	¦	Пила цепная электрическая                    	¦	 маш.-ч 	¦	      3,27	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      ----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      0,00	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	390541 	¦	Бензопилы дисковые "Партнер"                 	¦	 маш.-ч 	¦	     36,62	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     -----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      7,61	¦

	+-------+---------------------------------------------+--------+----------+

	¦	400001 	¦	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т 	¦	 маш.-ч 	¦	     87,17	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	     -----	¦

	¦	       	¦	                                             	¦	        	¦	      0,00	¦

	L-------+---------------------------------------------+--------+-----------

	Приложение 3

	СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

	в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

	Код  	Наименование                	Ед. изм.	Сметная
	ресурса	цена,
	руб. 
	101-0073	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10 	т   	1383,10
	101-0311	Каболка                                     	т   	30030,00

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	101-0324	Кислород технический газообразный           	м3   	6,22
	101-0388	Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия,	т   	15119,00
	сурик железный                              
	101-0594	Мастика битумная кровельная горячая         	т   	3390,00
	101-0628	Олифа комбинированная марки К-3             	т   	16950,00
	101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т   	5989,00
	101-0797	Проволока горячекатаная в мотках диаметром  	т   	4455,20
	6,3 - 6,5 мм                                
	101-0807	Проволока сварочная легированная диаметром  	т   	13560,00
	4 мм                                        
	101-0816	Проволока светлая диаметром 1,1 мм          	т   	10200,00
	101-0850	Резина листовая вулканизованная цветная     	кг   	24,86
	101-0962	Смазка солидол жировой марки "Ж"            	т   	9661,50
	101-1300	Топливо моторное для среднеоборотных        	т   	4041,70
	и малооборотных дизелей марки ДТ            
	101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42                	т   	10315,00
	101-1529	Электроды диаметром 6 мм Э42                	т   	9424,00
	101-1597	Брезент                                     	м2   	37,43
	101-1602	Ацетилен газообразный технический           	м3   	38,51
	101-1669	Очес льняной                                	кг   	37,29
	101-1703	Прокладки резиновые (пластина техническая   	кг   	23,09
	прессованная)                               
	101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой             	м2   	5,71
	гидроизоляционный марки ТГ-350              
	101-1757	Ветошь                                      	кг   	1,82
	101-1768	Бумага оберточная листовая                  	1000 м2	1252,00
	101-1782	Ткань мешочная                              	10 м2 	84,75
	101-1805	Гвозди строительные                         	т   	11978,00
	101-1815	Краски сухие для внутренних работ           	т   	12470,00
	101-1825	Олифа натуральная                           	кг   	32,60
	101-1968	Грунтовка битумная под полимерное           	т   	31060,00
	или резиновое покрытие                      
	101-2055	Трубы асбестоцементные напорные             	м   	19,97
	ВТ9 x 100 тип 1                             
	101-2056	Трубы асбестоцементные напорные             	м   	33,50
	ВТ9 x 150 тип 1                             
	101-2058	Трубы асбестоцементные напорные             	м   	55,18
	ВТ9 x 200 тип 1                             
	101-2059	Трубы асбестоцементные напорные             	м   	72,78
	ВТ9 x 250 тип 1                             
	101-2061	Трубы асбестоцементные напорные             	м   	97,04
	ВТ9 x 300 тип 1                             
	101-2062	Трубы асбестоцементные напорные             	м   	113,60
	ВТ9 x 350 тип 1                             

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	101-2092	Трубы асбестоцементные напорные             	м   	165,32
	ВТ9 x 400 тип 1                             
	101-2093	Трубы асбестоцементные напорные             	м   	244,76
	ВТ9 x 500 тип 1                             
	101-2232	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 100 	шт.  	8,60
	101-2233	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 150 	шт.  	11,60
	101-2234	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 200 	шт.  	15,80
	101-2235	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 250 	шт.  	20,60
	101-2237	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 300 	шт.  	25,80
	101-2238	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 350 	шт.  	30,00
	101-2239	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 400 	шт.  	44,20
	101-2242	Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 500 	шт.  	58,80
	101-2441	Кольца резиновые для асбестоцементных       	кг   	28,33
	напорных муфт САМ                           
	101-2446	Кольца резиновые для водопроводных          	кг   	26,30
	асбестоцементных труб                       
	101-2448	Кольца резиновые для железобетонных напорных	кг   	25,00
	и низконапорных труб                        
	101-2449	Кольца резиновые для чугунных напорных труб 	кг   	24,41
	диаметром 50 - 300 мм                       
	101-2489	Лента поливинилхлоридная липкая толщиной    	м2   	30,00
	0,4 мм                                      
	101-2562	Флюс АН-47                                  	т   	6000,00
	101-2576	Болты с гайками и шайбами для               	т   	14830,00
	санитарно-технических работ диаметром 16 мм 
	101-2577	Болты с гайками и шайбами для санитарно-    	т   	13560,00
	технических работ диаметром 20 - 22 мм      
	101-2578	Болты с гайками и шайбами для               	т   	12660,00
	санитарно-технических работ диаметром 24 мм 
	101-2579	Болты с гайками и шайбами для               	т   	12050,00
	санитарно-технических работ диаметром 27 мм 
	101-2580	Болты с гайками и шайбами для               	т   	11470,00
	санитарно-технических работ диаметром 30 мм 
	101-2581	Болты с гайками и шайбами для               	т   	10920,00
	санитарно-технических работ диаметром 36 мм 
	102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для     	м3   	558,33
	строительства диаметром 14 - 24 см, длиной  
	3 - 6,5 м                                   
	102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной        	м3   	1287,00
	4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной    
	40 - 75 мм, III сорта                       
	102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной         	м3   	1100,00
	4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной    
	25 мм, III сорта                            

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	102-0061	Доски обрезные хвойных пород длиной         	м3   	1056,00
	4 - 6,5 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной    
	44 мм и более, III сорта                    
	102-0113	Доски обрезные хвойных пород длиной         	м3   	1045,00
	2 - 3,75 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной   
	25 мм, III сорта                            
	102-0117	Доски обрезные хвойных пород длиной         	м3   	1100,00
	2 - 3,75 м, шириной 75 - 150 мм, толщиной   
	32 - 40 мм, III сорта                       
	102-0307	Бруски обрезные хвойных пород длиной        	м3   	1250,00
	2 - 6,5 м, толщиной 40 - 60 мм, II сорта    
	103-0133	Трубы стальные электросварные прямошовные со	м   	16,09
	снятой фаской из стали марок БСт2кп - БСт4кп
	и БСт2пс - БСт4пс, наружный диаметр 40 мм,  
	толщина стенки 2,5 мм                       
	103-0139	Трубы стальные электросварные прямошовные со	м   	35,70
	снятой фаской из стали марок БСт2кп - БСт4кп
	и БСт2пс - БСт4пс, наружный диаметр 57 мм,  
	толщина стенки 3,5 мм                       
	103-0148	Трубы стальные электросварные прямошовные со	м   	52,00
	снятой фаской из стали марок БСт2кп - БСт4кп
	и БСт2пс - БСт4пс, наружный диаметр 83 мм,  
	толщина стенки 3,5 мм                       
	103-0160	Трубы стальные электросварные прямошовные со	м   	67,65
	снятой фаской из стали марок БСт2кп - БСт4кп
	и БСт2пс - БСт4пс, наружный диаметр 108 мм, 
	толщина стенки 3,5 мм                       
	103-0175	Трубы стальные электросварные прямошовные со	м   	112,00
	снятой фаской из стали марок БСт2кп - БСт4кп
	и БСт2пс - БСт4пс, наружный диаметр 159 мм, 
	толщина стенки 4 мм                         
	103-0189	Трубы стальные электросварные прямошовные со	м   	198,00
	снятой фаской из стали марок БСт2кп - БСт4кп
	и БСт2пс - БСт4пс, наружный диаметр 219 мм, 
	толщина стенки 5 мм                         
	103-0196	Трубы стальные электросварные прямошовные со	м   	246,90
	снятой фаской из стали марок БСт2кп - БСт4кп
	и БСт2пс - БСт4пс, наружный диаметр 273 мм, 
	толщина стенки 6 мм                         
	103-0202	Трубы стальные электросварные прямошовные со	м   	353,94
	снятой фаской из стали марок БСт2кп - БСт4кп
	и БСт2пс - БСт4пс, наружный диаметр 325 мм, 
	толщина стенки 6 мм                         

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	103-0210	Трубы стальные электросварные прямошовные со	м   	410,50
	снятой фаской из стали марок БСт2кп - БСт4кп
	и БСт2пс - БСт4пс, наружный диаметр 377 мм, 
	толщина стенки 7 мм                         
	103-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные и 	м   	542,30
	спирально-шовные группы А и Б с             
	сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2,       
	наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм
	103-0228	Трубы стальные электросварные прямошовные и 	м   	772,40
	спирально-шовные группы А и Б с             
	сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2,       
	наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм
	103-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные и 	м   	905,71
	спирально-шовные группы А и Б с             
	сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2,       
	наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм
	103-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные и 	м   	1278,50
	спирально-шовные группы А и Б с             
	сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2,       
	наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм
	103-0254	Трубы стальные электросварные прямошовные и 	м   	1460,00
	спирально-шовные группы А и Б с             
	сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2,       
	наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм
	103-0261	Трубы стальные электросварные прямошовные и 	м   	1636,80
	спирально-шовные группы А и Б с             
	сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2,       
	наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм
	103-0271	Трубы стальные электросварные прямошовные и 	м   	2172,60
	спирально-шовные группы А и Б с             
	сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2,       
	наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки    
	12 мм                                       
	103-0275	Трубы стальные электросварные прямошовные и 	м   	2385,60
	спирально-шовные группы А и Б с             
	сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2,       
	наружный диаметр 1120 мм, толщина стенки    
	10 мм                                       
	103-0282	Трубы стальные электросварные прямошовные и 	м   	2616,50
	спирально-шовные группы А и Б с             
	сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2,       
	наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки    
	12 мм                                       
	103-0286	Трубы стальные электросварные прямошовные и 	м   	2830,90
	спирально-шовные группы А и Б с             

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2,       
	наружный диаметр 1320 мм, толщина стенки    
	11 мм                                       
	103-0296	Трубы стальные электросварные прямошовные и 	м   	3596,10
	спирально-шовные группы А и Б с             
	сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2,       
	наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки    
	14 мм                                       
	103-0301	Трубы стальные электросварные прямошовные и 	м   	4102,60
	спирально-шовные группы А и Б с             
	сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2,       
	наружный диаметр 1620 мм, толщина стенки    
	15 мм                                       
	103-0437	Трубы стальные бесшовные,                   	м   	93,26
	горячедеформированные со снятой фаской из   
	стали марок 15, 20, 25 наружным диаметром   
	133 мм, толщина стенки 4 мм                 
	103-0632	Трубы чугунные напорные раструбные класса А,	м   	92,16
	наружный диаметр 65 мм, толщина стенки 7,4 мм
	103-0633	Трубы чугунные напорные раструбные класса А,	м   	110,72
	наружный диаметр 80 мм, толщина стенки 7,9 мм
	103-0634	Трубы чугунные напорные раструбные класса А,	м   	136,00
	наружный диаметр 100 мм, толщина стенки     
	8,3 мм                                      
	103-0635	Трубы чугунные напорные раструбные класса А,	м   	172,16
	наружный диаметр 125 мм, толщина стенки     
	8,7 мм                                      
	103-0636	Трубы чугунные напорные раструбные класса А,	м   	205,76
	наружный диаметр 150 мм, толщина стенки     
	9,2 мм                                      
	103-0637	Трубы чугунные напорные раструбные класса А,	м   	293,80
	наружный диаметр 200 мм, толщина стенки     
	10,1 мм                                     
	103-0638	Трубы чугунные напорные раструбные класса А,	м   	416,00
	наружный диаметр 250 мм, толщина стенки 11 мм
	103-0639	Трубы чугунные напорные раструбные класса А,	м   	492,80
	наружный диаметр 300 мм, толщина стенки     
	11,9 мм                                     
	103-0640	Трубы чугунные напорные раструбные класса А,	м   	604,80
	наружный диаметр 350 мм, толщина стенки     
	12,8 мм                                     
	103-0641	Трубы чугунные напорные раструбные класса А,	м   	742,40
	наружный диаметр 400 мм, толщина стенки     
	13,8 мм                                     

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	103-0642	Трубы чугунные напорные раструбные класса А,	м   	928,00
	наружный диаметр 500 мм, толщина стенки     
	15,6 мм                                     
	103-0643	Трубы чугунные напорные раструбные класса А,	м   	1113,60
	наружный диаметр 600 мм, толщина стенки     
	17,4 мм                                     
	103-0644	Трубы чугунные напорные раструбные класса А,	м   	1272,60
	наружный диаметр 700 мм, толщина стенки     
	19,3 мм                                     
	103-0645	Трубы чугунные напорные раструбные класса А,	м   	1484,60
	наружный диаметр 800 мм, толщина стенки     
	21,1 мм                                     
	103-0646	Трубы чугунные напорные раструбные класса А,	м   	1670,20
	наружный диаметр 900 мм, толщина стенки     
	22,3 мм                                     
	103-0647	Трубы чугунные напорные раструбные класса А,	м   	1855,50
	наружный диаметр 1000 мм, толщина стенки    
	24,8 мм                                     
	103-0746	Фасонные чугунные соединительные части      	т   	8458,20
	к чугунным напорным трубам наружным диаметром
	50 - 100 мм                                 
	103-0747	Фасонные чугунные соединительные части      	т   	7204,50
	к чугунным напорным трубам наружным диаметром
	125 - 200 мм                                
	103-0748	Фасонные чугунные соединительные части      	т   	6667,90
	к чугунным напорным трубам наружным диаметром
	250 - 400 мм                                
	103-0749	Фасонные чугунные соединительные части      	т   	5600,00
	к чугунным напорным трубам наружным диаметром
	500 - 1000 мм                               
	103-0925	Трубы стальные электросварные прямошовные   	м   	4241,83
	и спирально-шовные группы А и Б с           
	сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2,       
	наружный диаметр 1520 мм, толщина стенки    
	12 мм                                       
	103-1009	Фасонные стальные сварные части, диаметр    	т   	5500,00
	до 800 мм                                   
	103-1010	Фасонные стальные сварные части, диаметр    	т   	5000,00
	свыше 800 мм                                
	104-1593	Холсты стекловолокнистые марки ВВ-Г         	10 м2 	10,71
	113-0073	Клей фенолполивинилацетатный марки БФ-2,    	т   	12900,00
	БФ-2Н, сорт высший                          
	203-0512	Щиты из досок толщиной 40 мм                	м2   	57,63
	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса       	т   	5650,00
	А-I, А-II, А-III                            
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	301-1634	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха    	компл. 	554,40
	и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром
	50 мм                                       
	301-1635	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха    	компл. 	957,60
	и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром
	100 мм                                      
	301-3193	Ковер                                       	шт.  	20,00
	301-3362	Головка соединительная ГЦ-50                	шт.  	20,00
	302-1113	Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа 	шт.  	1148,40
	(10 кгс/см2) диаметром 125 мм, высотой      
	500 - 2500 мм                               
	302-1114	Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК	шт.  	152,00
	для воды, нефти и масла давлением 1 МПа     
	(10 кгс/см2) диаметром 50 мм                
	302-1115	Краны трехходовые сальниковые фланцевые     	шт.  	250,00
	11Ч18БК для воды, нефти и масла давлением   
	0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 40 мм         
	302-1116	Колонки водоразборные эжекторные КВ-4       	шт.  	480,00
	высотой наземной части 900 мм               
	302-1175	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным 	шт.  	257,08
	шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм         
	302-1176	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным 	шт.  	404,20
	шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм         
	302-1177	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным 	шт.  	476,70
	шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм        
	302-1178	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным 	шт.  	615,50
	шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 125 мм        
	302-1179	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным 	шт.  	849,00
	шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм        
	302-1180	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным 	шт.  	1246,00
	шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 200 мм        
	302-1181	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным 	шт.  	2160,00
	шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 300 мм        
	302-1182	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным 	шт.  	4750,00
	шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 400 мм        
	302-1650	Крестовина К90-90х90                        	10 шт. 	523,85

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	302-1701	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным 	шт.  	1525,50
	шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 250 мм        
	302-1711	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем     	шт.  	794,40
	фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм        
	302-1712	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем     	шт.  	1135,20
	фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм       
	302-1713	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем     	шт.  	4410,00
	фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм       
	302-1714	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем     	шт.  	5506,20
	фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 200 мм       
	302-1715	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем     	шт.  	5972,40
	фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 250 мм       
	302-1716	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем     	шт.  	7081,20
	фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 300 мм       
	302-1717	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем     	шт.  	10458,00
	фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30с507нж под приварку диаметром
	400 мм                                      
	302-1718	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем     	шт.  	13860,00
	фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30с507нж под приварку диаметром
	500 мм                                      
	302-1719	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем     	шт.  	17136,00
	фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30с507нж под приварку диаметром
	600 мм                                      
	302-1720	Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем     	шт.  	27720,00
	фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30с327нж с червячной передачей 
	диаметром 800 мм                            
	302-1722	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным 	шт.  	4687,41
	шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 350 мм        
	302-1723	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем   	шт.  	8023,00
	фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм       

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	302-1724	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем   	шт.  	12746,40
	фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30ч15бр с конической передачей 
	диаметром 600 мм                            
	302-1725	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем   	шт.  	21729,90
	фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30ч15бр с конической передачей 
	диаметром 800 мм                            
	302-1727	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем   	шт.  	70885,61
	фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30ч330бр с коническим редуктором
	диаметром 1200 мм                           
	302-3182	Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем   	шт.  	35600,00
	фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа   
	(10 кгс/см2) 30ч530бр с коническим редуктором
	диаметром 1000 мм                           
	401-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)            	м3   	560,00
	401-0004	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)             	м3   	490,00
	401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)             	м3   	592,76
	402-0002	Раствор готовый кладочный цементный марки 50	м3   	485,90
	402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3   	519,80
	402-0064	Раствор асбоцементный                       	м3   	395,00
	403-0001	Блоки бетонные для стен подвалов            	м3   	580,00
	на цементном вяжущем сплошные М 100,        
	объемом 0,5 м3 и более                      
	403-0002	Блоки бетонные для стен подвалов            	м3   	600,00
	на цементном вяжущем сплошные М 100,        
	объемом 0,3 до 0,5 м3                       
	403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов            	м3   	620,00
	на цементном вяжущем сплошные М 100,        
	объемом менее 0,3 м3                        
	403-0118	Кольца для колодцев сборные железобетонные  	м   	375,59
	диаметром 700 мм, высотой 0,59 м            
	403-0120	Кольца для колодцев сборные железобетонные  	м   	806,47
	диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м           
	403-1340	Трубы железобетонные напорные диаметром     	м   	494,00
	500 мм                                      
	403-1341	Трубы железобетонные напорные диаметром     	м   	545,70
	600 мм                                      
	403-1342	Трубы железобетонные напорные диаметром     	м   	716,30
	700 мм                                      
	403-1343	Трубы железобетонные напорные диаметром     	м   	845,50
	800 мм                                      

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	403-1344	Трубы железобетонные напорные диаметром     	м   	951,20
	900 мм                                      
	403-1345	Трубы железобетонные напорные диаметром     	м   	1242,60
	1000 мм                                     
	403-1346	Трубы железобетонные напорные диаметром     	м   	1765,00
	1200 мм                                     
	403-1347	Трубы железобетонные напорные диаметром     	м   	2456,70
	1400 мм                                     
	403-1348	Трубы железобетонные напорные диаметром     	м   	3100,80
	1600 мм                                     
	403-3110	Плиты железобетонные покрытий и перекрытий  	м3   	2376,00
	ребристые                                   
	403-3120	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий   	м3   	1382,90
	и днищ                                      
	404-0005	Кирпич керамический одинарный размером      	1000 шт.	1752,60
	250 x 120 x 65 мм, марка 100                
	405-0253	Известь строительная негашеная комовая,     	т   	734,50
	сорт I                                      
	405-0254	Известь строительная негашеная хлорная      	т   	2147,00
	марки А                                     
	408-0015	Щебень из природного камня для строительных 	м3   	108,40
	работ марка, 800, фракция 20 - 40 мм        
	408-0023	Щебень из природного камня для строительных 	м3   	91,50
	работ марка, 400, фракция 20 - 40 мм        
	410-1018	Смеси асфальтобетонные дорожные             	т   	460,00
	мелкозернистые и среднезернистые щебеночные 
	типа Б марки 1                              
	411-0001	Вода                                        	м3   	2,44
	507-0591	Трубы напорные из полиэтилена низкого       	10 м  	172,80
	давления среднего типа наружным диаметром   
	50 мм                                       
	507-0592	Трубы напорные из полиэтилена низкого       	10 м  	255,70
	давления среднего типа наружным диаметром   
	63 мм                                       
	507-0595	Трубы напорные из полиэтилена низкого       	10 м  	630,00
	давления среднего типа наружным диаметром   
	110 мм                                      
	507-0596	Трубы напорные из полиэтилена низкого       	10 м  	810,60
	давления среднего типа наружным диаметром   
	125 мм                                      
	507-0598	Трубы напорные из полиэтилена низкого       	10 м  	1317,00
	давления среднего типа наружным диаметром   
	160 мм                                      

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	507-0600	Трубы напорные из полиэтилена низкого       	10 м  	2316,00
	давления среднего типа наружным диаметром   
	200 мм                                      
	507-0605	Трубы напорные из полиэтилена низкого       	10 м  	3557,00
	давления среднего типа наружным диаметром   
	250 мм                                      
	507-0607	Трубы напорные из полиэтилена низкого       	10 м  	5482,00
	давления среднего типа наружным диаметром   
	315 мм                                      
	507-0775	Соединительная арматура трубопроводов:      	10 шт. 	82,56
	переход диаметром 90 x 75 мм                
	507-0880	Соединительная арматура трубопроводов:      	10 шт. 	374,40
	тройник прямой диаметром 90 мм              
	507-0918	Соединительная арматура трубопроводов:      	10 шт. 	42,88
	угольник прямой диаметром 40 мм             
	507-0982	Фланцы стальные плоские приварные из стали  	шт.  	23,00
	ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа         
	(10 кгс/см2), диаметром 40 мм               
	507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали  	шт.  	28,00
	ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа         
	(10 кгс/см2), диаметром 50 мм               
	507-0985	Фланцы стальные плоские приварные из стали  	шт.  	37,00
	ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа         
	(10 кгс/см2), диаметром 80 мм               
	507-0986	Фланцы стальные плоские приварные из стали  	шт.  	45,00
	ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа         
	(10 кгс/см2), диаметром 100 мм              
	507-0987	Фланцы стальные плоские приварные из стали  	шт.  	61,00
	ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа         
	(10 кгс/см2), диаметром 125 мм              
	507-0988	Фланцы стальные плоские приварные из стали  	шт.  	75,00
	ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа         
	(10 кгс/см2), диаметром 150 мм              
	507-0989	Фланцы стальные плоские приварные из стали  	шт.  	100,00
	ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа         
	(10 кгс/см2), диаметром 200 мм              
	507-0990	Фланцы стальные плоские приварные из стали  	шт.  	131,00
	ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа         
	(10 кгс/см2), диаметром 250 мм              
	507-0991	Фланцы стальные плоские приварные из стали  	шт.  	152,00
	ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа         
	(10 кгс/см2), диаметром 300 мм              
	507-0992	Фланцы стальные плоские приварные из стали  	шт.  	205,50
	ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа         
	(10 кгс/см2), диаметром 350 мм              
	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	507-0993	Фланцы стальные плоские приварные из стали  	шт.  	259,00
	ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа         
	(10 кгс/см2), диаметром 400 мм              
	507-1643	Фланцы стальные плоские приварные из стали  	шт.  	282,50
	ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа         
	(10 кгс/см2), диаметром 500 мм              
	507-1644	Фланцы стальные плоские приварные из стали  	шт.  	344,65
	ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа         
	(10 кгс/см2), диаметром 600 мм              
	507-1645	Фланцы стальные плоские приварные из стали  	шт.  	483,64
	ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа         
	(10 кгс/см2), диаметром 700 мм              
	507-1646	Фланцы стальные плоские приварные из стали  	шт.  	553,70
	ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа         
	(10 кгс/см2), диаметром 800 мм              
	507-1647	Фланцы стальные плоские приварные из стали  	шт.  	610,20
	ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа         
	(10 кгс/см2), диаметром 900 мм              
	507-1648	Фланцы стальные плоские приварные из стали  	шт.  	678,00
	ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа         
	(10 кгс/см2), диаметром 1000 мм             
	507-1649	Фланцы стальные плоские приварные из стали  	шт.  	813,60
	ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа         
	(10 кгс/см2), диаметром 1200 мм             

	Приложение 4

	ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

	Номера  	Ресурсы по ГЭСН     	Ресурсы по ФЕР        
	расценок 	код  	ед. изм.	расход	код   	ед. изм.	расход  

	1     	2   	3   	4  	5    	6   	7    
	22-01-001-01	101-9005	м   	1008 	101-2055	м   	1008   

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	22-01-001-02	101-9005	м   	1008 	101-2056	м   	1008   
	22-01-001-03	101-9005	м   	1008 	101-2058	м   	1008   
	22-01-001-04	101-9005	м   	1008 	101-2059	м   	1008   
	22-01-001-05	101-9005	м   	1008 	101-2061	м   	1008   
	22-01-001-06	101-9005	м   	1008 	101-2062	м   	1008   
	22-01-001-07	101-9005	м   	1008 	101-2092	м   	1008   
	22-01-001-08	101-9005	м   	1008 	101-2093	м   	1008   
	22-01-002-01	101-9005	м   	1008 	101-2055	м   	1008   
	103-9300	т   	1,37 	103-0746	т   	1,37   
	402-9086	м3   	0,66 	402-0064	м3   	0,66   
	22-01-002-02	101-9005	м   	1008 	101-2056	м   	1008   
	103-9300	т   	2,27 	103-0747	т   	2,27   
	402-9086	м3   	0,93 	402-0064	м3   	0,93   
	22-01-002-03	101-9005	м   	1008 	101-2058	м   	1008   
	103-9300	т   	2,36 	103-0747	т   	2,36   
	402-9086	м3   	1,01 	402-0064	м3   	1,01   
	22-01-002-04	101-9005	м   	1008 	101-2059	м   	1008   
	103-9300	т   	3,89 	103-0748	т   	3,89   
	402-9086	м3   	1,26 	402-0064	м3   	1,26   
	22-01-002-05	101-9005	м   	1008 	101-2061	м   	1008   
	103-9300	т   	5,02 	103-0748	т   	5,02   
	402-9086	м3   	1,6 	402-0064	м3   	1,6   
	22-01-002-06	101-9005	м   	1008 	101-2062	м   	1008   
	103-9300	т   	6,85 	103-0748	т   	6,85   
	402-9086	м3   	1,76 	402-0064	м3   	1,76   
	22-01-002-07	101-9005	м   	1008 	101-2092	м   	1008   
	103-9300	т   	8,13 	103-0748	т   	8,13   
	402-9086	м3   	2,02 	402-0064	м3   	2,02   
	22-01-002-08	101-9005	м   	1008 	101-2093	м   	1008   
	103-9300	т   	10,7 	103-0749	т   	10,7   
	402-9086	м3   	3,88 	402-0064	м3   	3,88   
	22-01-006-01	103-9098	м   	1000 	103-0632	м   	1000   
	402-9086	м3   	0,016	402-0064	м3   	0,016  
	22-01-006-02	103-9098	м   	1000 	103-0633	м   	1000   
	402-9086	м3   	0,019	402-0064	м3   	0,019  
	22-01-006-03	103-9098	м   	1000 	103-0634	м   	1000   
	402-9086	м3   	0,0235	402-0064	м3   	0,0235  
	22-01-006-04	103-9098	м   	1000 	103-0635	м   	1000   
	402-9086	м3   	0,027	402-0064	м3   	0,027  
	22-01-006-05	103-9098	м   	1000 	103-0636	м   	1000   
	402-9086	м3   	0,033	402-0064	м3   	0,033  
	22-01-006-06	103-9098	м   	1000 	103-0637	м   	1000   
	402-9086	м3   	0,044	402-0064	м3   	0,044  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	22-01-006-07	103-9098	м   	1000 	103-0638	м   	1000   
	402-9086	м3   	0,056	402-0064	м3   	0,056  
	22-01-006-08	103-9098	м   	1000 	103-0639	м   	1000   
	402-9086	м3   	0,058	402-0064	м3   	0,058  
	22-01-006-09	103-9098	м   	1000 	103-0640	м   	1000   
	402-9086	м3   	0,094	402-0064	м3   	0,094  
	22-01-006-10	103-9098	м   	1000 	103-0641	м   	1000   
	402-9086	м3   	0,105	402-0064	м3   	0,105  
	22-01-006-11	103-9098	м   	1000 	103-0642	м   	1000   
	402-9086	м3   	0,135	402-0064	м3   	0,135  
	22-01-006-12	103-9098	м   	1000 	103-0643	м   	1000   
	402-9086	м3   	0,165	402-0064	м3   	0,165  
	22-01-006-13	103-9098	м   	1000 	103-0644	м   	1000   
	402-9086	м3   	0,195	402-0064	м3   	0,195  
	22-01-006-14	103-9098	м   	1000 	103-0645	м   	1000   
	402-9086	м3   	0,31 	402-0064	м3   	0,31   
	22-01-006-15	103-9098	м   	1000 	103-0646	м   	1000   
	402-9086	м3   	0,36 	402-0064	м3   	0,36   
	22-01-006-16	103-9098	м   	1000 	103-0647	м   	1000   
	402-9086	м3   	0,41 	402-0064	м3   	0,41   
	22-01-007-01	103-9098	м   	1000 	103-0632	м   	1000   
	22-01-007-02	103-9098	м   	1000 	103-0633	м   	1000   
	22-01-007-03	103-9098	м   	1000 	103-0634	м   	1000   
	22-01-007-04	103-9098	м   	1000 	103-0636	м   	1000   
	22-01-007-05	103-9098	м   	1000 	103-0637	м   	1000   
	22-01-007-06	103-9098	м   	1000 	103-0638	м   	1000   
	22-01-007-07	103-9098	м   	1000 	103-0639	м   	1000   
	22-01-011-01	103-9011	м   	1004 	103-0139	м   	1004   
	22-01-011-02	103-9011	м   	1004 	103-0148	м   	1004   
	22-01-011-03	103-9011	м   	1004 	103-0160	м   	1004   
	22-01-011-04	103-9011	м   	1004 	103-0437	м   	1004   
	22-01-011-05	103-9011	м   	1004 	103-0175	м   	1004   
	22-01-011-06	103-9011	м   	1004 	103-0189	м   	1004   
	22-01-011-07	103-9011	м   	1004 	103-0196	м   	1004   
	22-01-011-08	103-9011	м   	1004 	103-0202	м   	1004   
	22-01-011-09	103-9011	м   	1004 	103-0210	м   	1004   
	22-01-011-10	103-9011	м   	1004 	103-0218	м   	1004   
	22-01-011-11	103-9011	м   	1004 	103-0228	м   	1004   
	22-01-011-12	103-9011	м   	1004 	103-0236	м   	1004   
	22-01-011-13	103-9011	м   	1004 	103-0246	м   	1004   
	22-01-011-14	103-9011	м   	1004 	103-0254	м   	1004   
	22-01-011-15	103-9011	м   	1004 	103-0261	м   	1004   
	22-01-011-16	103-9011	м   	1004 	103-0271	м   	1004   

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	22-01-011-17	103-9011	м   	1004 	103-0275	м   	1004   
	22-01-011-18	103-9011	м   	1004 	103-0282	м   	1004   
	22-01-011-19	103-9011	м   	1004 	103-0286	м   	1004   
	22-01-011-20	103-9011	м   	1004 	103-0296	м   	1004   
	22-01-011-21	103-9011	м   	1004 	103-0925	м   	1004   
	22-01-011-22	103-9011	м   	1004 	103-0301	м   	1004   
	22-01-012-01	103-9011	м   	1004 	103-0139	м   	1004   
	22-01-012-02	103-9011	м   	1004 	103-0148	м   	1004   
	22-01-012-03	103-9011	м   	1004 	103-0160	м   	1004   
	22-01-012-04	103-9011	м   	1004 	103-0437	м   	1004   
	22-01-012-05	103-9011	м   	1004 	103-0175	м   	1004   
	22-01-012-06	103-9011	м   	1004 	103-0189	м   	1004   
	22-01-012-07	103-9011	м   	1004 	103-0196	м   	1004   
	22-01-012-08	103-9011	м   	1004 	103-0202	м   	1004   
	22-01-012-09	103-9011	м   	1004 	103-0210	м   	1004   
	22-01-012-10	103-9011	м   	1004 	103-0218	м   	1004   
	22-01-012-11	103-9011	м   	1004 	103-0228	м   	1004   
	22-01-012-12	103-9011	м   	1004 	103-0236	м   	1004   
	22-01-012-13	103-9011	м   	1004 	103-0246	м   	1004   
	22-01-012-14	103-9011	м   	1004 	103-0254	м   	1004   
	22-01-012-15	103-9011	м   	1004 	103-0261	м   	1004   
	22-01-012-16	103-9011	м   	1004 	103-0271	м   	1004   
	22-01-012-17	103-9011	м   	1004 	103-0275	м   	1004   
	22-01-012-18	103-9011	м   	1004 	103-0282	м   	1004   
	22-01-012-19	103-9011	м   	1004 	103-0286	м   	1004   
	22-01-012-20	103-9011	м   	1004 	103-0296	м   	1004   
	22-01-012-21	103-9011	м   	1004 	103-0925	м   	1004   
	22-01-012-22	103-9011	м   	1004 	103-0301	м   	1004   
	22-01-017-01	401-9022	м3   	94  	401-0006	м3   	94    
	402-9071	м3   	11  	402-0004	м3   	11    
	403-9147	м   	997 	403-1340	м   	997   
	22-01-017-02	401-9022	м3   	109 	401-0006	м3   	109   
	402-9071	м3   	17,8 	402-0004	м3   	17,8   
	403-9147	м   	997 	403-1341	м   	997   
	22-01-017-03	401-9022	м3   	176 	401-0006	м3   	176   
	402-9071	м3   	28,7 	402-0004	м3   	28,7   
	403-9147	м   	997 	403-1342	м   	997   
	22-01-017-04	401-9022	м3   	176 	401-0006	м3   	176   
	402-9071	м3   	28,7 	402-0004	м3   	28,7   
	403-9147	м   	997 	403-1343	м   	997   
	22-01-017-05	401-9022	м3   	270 	401-0006	м3   	270   
	402-9071	м3   	40,6 	402-0004	м3   	40,6   
	403-9147	м   	997 	403-1344	м   	997   

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	22-01-017-06	401-9022	м3   	270 	401-0006	м3   	270   
	402-9071	м3   	40,6 	402-0004	м3   	40,6   
	403-9147	м   	997 	403-1345	м   	997   
	22-01-017-07	401-9022	м3   	359 	401-0006	м3   	359   
	402-9071	м3   	68,3 	402-0004	м3   	68,3   
	403-9147	м   	996 	403-1346	м   	996   
	22-01-017-08	401-9022	м3   	420 	401-0006	м3   	420   
	402-9071	м3   	92,5 	402-0004	м3   	92,5   
	403-9147	м   	996 	403-1347	м   	996   
	22-01-017-09	401-9022	м3   	516 	401-0006	м3   	516   
	402-9071	м3   	121 	402-0004	м3   	121   
	403-9147	м   	996 	403-1348	м   	996   
	22-01-021-01	507-9005	м   	1010 	507-0591	10 м  	101   
	22-01-021-02	507-9005	м   	1010 	507-0592	10 м  	101   
	22-01-021-03	507-9005	м   	1010 	507-0595	10 м  	101   
	22-01-021-04	507-9005	м   	1010 	507-0596	10 м  	101   
	22-01-021-05	507-9005	м   	1010 	507-0598	10 м  	101   
	22-01-021-06	507-9005	м   	1010 	507-0600	10 м  	101   
	22-01-021-07	507-9005	м   	1010 	507-0605	10 м  	101   
	22-01-021-08	507-9005	м   	1010 	507-0607	10 м  	101   
	22-02-001-01	101-9734	т   	0,028	101-1968	т   	0,028  
	22-02-001-02	101-9734	т   	0,038	101-1968	т   	0,038  
	22-02-001-03	101-9734	т   	0,056	101-1968	т   	0,056  
	22-02-001-04	101-9734	т   	0,07 	101-1968	т   	0,07   
	22-02-001-05	101-9734	т   	0,08 	101-1968	т   	0,08   
	22-02-001-06	101-9734	т   	0,114	101-1968	т   	0,114  
	22-02-001-07	101-9734	т   	0,143	101-1968	т   	0,143  
	22-02-001-08	101-9734	т   	0,165	101-1968	т   	0,165  
	22-02-001-09	101-9734	т   	0,19 	101-1968	т   	0,19   
	22-02-001-10	101-9734	т   	0,22 	101-1968	т   	0,22   
	22-02-001-11	101-9734	т   	0,27 	101-1968	т   	0,27   
	22-02-001-12	101-9734	т   	0,33 	101-1968	т   	0,33   
	22-02-001-13	101-9734	т   	0,36 	101-1968	т   	0,36   
	22-02-001-14	101-9734	т   	0,43 	101-1968	т   	0,43   
	22-02-001-15	101-9734	т   	0,49 	101-1968	т   	0,49   
	22-02-001-16	101-9734	т   	0,55 	101-1968	т   	0,55   
	22-02-001-17	101-9734	т   	0,58 	101-1968	т   	0,58   
	22-02-001-18	101-9734	т   	0,63 	101-1968	т   	0,63   
	22-02-002-01	101-9734	т   	0,028	101-1968	т   	0,028  
	22-02-002-02	101-9734	т   	0,038	101-1968	т   	0,038  
	22-02-002-03	101-9734	т   	0,055	101-1968	т   	0,055  
	22-02-002-04	101-9734	т   	0,062	101-1968	т   	0,062  
	22-02-002-05	101-9734	т   	0,08 	101-1968	т   	0,08   

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	22-02-002-06	101-9734	т   	0,112	101-1968	т   	0,112  
	22-02-002-07	101-9734	т   	0,14 	101-1968	т   	0,14   
	22-02-002-08	101-9734	т   	0,166	101-1968	т   	0,166  
	22-02-002-09	101-9734	т   	0,19 	101-1968	т   	0,19   
	22-02-002-10	101-9734	т   	0,22 	101-1968	т   	0,22   
	22-02-002-11	101-9734	т   	0,27 	101-1968	т   	0,27   
	22-02-002-12	101-9734	т   	0,33 	101-1968	т   	0,33   
	22-02-002-13	101-9734	т   	0,36 	101-1968	т   	0,36   
	22-02-002-14	101-9734	т   	0,43 	101-1968	т   	0,43   
	22-02-002-15	101-9734	т   	0,49 	101-1968	т   	0,49   
	22-02-002-16	101-9734	т   	0,55 	101-1968	т   	0,55   
	22-02-002-17	101-9734	т   	0,58 	101-1968	т   	0,58   
	22-02-002-18	101-9734	т   	0,63 	101-1968	т   	0,63   
	22-02-003-01	101-9734	т   	0,03 	101-1968	т   	0,03   
	22-02-003-02	101-9734	т   	0,038	101-1968	т   	0,038  
	22-02-003-03	101-9734	т   	0,055	101-1968	т   	0,055  
	22-02-003-04	101-9734	т   	0,067	101-1968	т   	0,067  
	22-02-003-05	101-9734	т   	0,08 	101-1968	т   	0,08   
	22-02-003-06	101-9734	т   	0,112	101-1968	т   	0,112  
	22-02-003-07	101-9734	т   	0,14 	101-1968	т   	0,14   
	22-02-003-08	101-9734	т   	0,166	101-1968	т   	0,166  
	22-02-003-09	101-9734	т   	0,19 	101-1968	т   	0,19   
	22-02-003-10	101-9734	т   	0,27 	101-1968	т   	0,27   
	22-02-003-11	101-9734	т   	0,27 	101-1968	т   	0,27   
	22-02-003-12	101-9734	т   	0,32 	101-1968	т   	0,32   
	22-02-003-13	101-9734	т   	0,36 	101-1968	т   	0,36   
	22-02-003-14	101-9734	т   	0,43 	101-1968	т   	0,43   
	22-02-003-15	101-9734	т   	0,49 	101-1968	т   	0,49   
	22-02-003-16	101-9734	т   	0,55 	101-1968	т   	0,55   
	22-02-003-17	101-9734	т   	0,58 	101-1968	т   	0,58   
	22-02-003-18	101-9734	т   	0,63 	101-1968	т   	0,63   
	22-02-004-01	101-9734	т   	0,005	101-1968	т   	0,005  
	22-02-004-02	101-9734	т   	0,006	101-1968	т   	0,006  
	22-02-004-03	101-9734	т   	0,007	101-1968	т   	0,007  
	22-02-004-04	101-9734	т   	0,009	101-1968	т   	0,009  
	22-02-004-05	101-9734	т   	0,011	101-1968	т   	0,011  
	22-02-004-06	101-9734	т   	0,015	101-1968	т   	0,015  
	22-02-004-07	101-9734	т   	0,019	101-1968	т   	0,019  
	22-02-004-08	101-9734	т   	0,022	101-1968	т   	0,022  
	22-02-004-09	101-9734	т   	0,025	101-1968	т   	0,025  
	22-02-004-10	101-9734	т   	0,029	101-1968	т   	0,029  
	22-02-004-11	101-9734	т   	0,035	101-1968	т   	0,035  
	22-02-004-12	101-9734	т   	0,042	101-1968	т   	0,042  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	22-02-004-13	101-9734	т   	0,047	101-1968	т   	0,047  
	22-02-004-14	101-9734	т   	0,051	101-1968	т   	0,051  
	22-02-004-15	101-9734	т   	0,057	101-1968	т   	0,057  
	22-02-004-16	101-9734	т   	0,063	101-1968	т   	0,063  
	22-02-004-17	101-9734	т   	0,069	101-1968	т   	0,069  
	22-02-004-18	101-9734	т   	0,075	101-1968	т   	0,075  
	22-02-005-01	101-9734	т   	0,004	101-1968	т   	0,004  
	22-02-005-02	101-9734	т   	0,006	101-1968	т   	0,006  
	22-02-005-03	101-9734	т   	0,007	101-1968	т   	0,007  
	22-02-005-04	101-9734	т   	0,009	101-1968	т   	0,009  
	22-02-005-05	101-9734	т   	0,011	101-1968	т   	0,011  
	22-02-005-06	101-9734	т   	0,015	101-1968	т   	0,015  
	22-02-005-07	101-9734	т   	0,019	101-1968	т   	0,019  
	22-02-005-08	101-9734	т   	0,022	101-1968	т   	0,022  
	22-02-005-09	101-9734	т   	0,026	101-1968	т   	0,026  
	22-02-005-10	101-9734	т   	0,029	101-1968	т   	0,029  
	22-02-005-11	101-9734	т   	0,036	101-1968	т   	0,036  
	22-02-005-12	101-9734	т   	0,042	101-1968	т   	0,042  
	22-02-005-13	101-9734	т   	0,047	101-1968	т   	0,047  
	22-02-005-14	101-9734	т   	0,051	101-1968	т   	0,051  
	22-02-005-15	101-9734	т   	0,057	101-1968	т   	0,057  
	22-02-005-16	101-9734	т   	0,063	101-1968	т   	0,063  
	22-02-005-17	101-9734	т   	0,069	101-1968	т   	0,069  
	22-02-005-18	101-9734	т   	0,075	101-1968	т   	0,075  
	22-02-006-01	101-9734	т   	0,004	101-1968	т   	0,004  
	22-02-006-02	101-9734	т   	0,006	101-1968	т   	0,006  
	22-02-006-03	101-9734	т   	0,007	101-1968	т   	0,007  
	22-02-006-04	101-9734	т   	0,009	101-1968	т   	0,009  
	22-02-006-05	101-9734	т   	0,011	101-1968	т   	0,011  
	22-02-006-06	101-9734	т   	0,015	101-1968	т   	0,015  
	22-02-006-07	101-9734	т   	0,019	101-1968	т   	0,019  
	22-02-006-08	101-9734	т   	0,022	101-1968	т   	0,022  
	22-02-006-09	101-9734	т   	0,026	101-1968	т   	0,026  
	22-02-006-10	101-9734	т   	0,029	101-1968	т   	0,029  
	22-02-006-11	101-9734	т   	0,036	101-1968	т   	0,036  
	22-02-006-12	101-9734	т   	0,042	101-1968	т   	0,042  
	22-02-006-13	101-9734	т   	0,047	101-1968	т   	0,047  
	22-02-006-14	101-9734	т   	0,051	101-1968	т   	0,051  
	22-02-006-15	101-9734	т   	0,057	101-1968	т   	0,057  
	22-02-006-16	101-9734	т   	0,063	101-1968	т   	0,063  
	22-02-006-17	101-9734	т   	0,069	101-1968	т   	0,069  
	22-02-006-18	101-9734	т   	0,075	101-1968	т   	0,075  
	22-02-007-01	101-9734	т   	0,015	101-1968	т   	0,015  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	22-02-007-02	101-9734	т   	0,016	101-1968	т   	0,016  
	22-02-007-03	101-9734	т   	0,016	101-1968	т   	0,016  
	22-02-008-01	101-9734	т   	0,028	101-1968	т   	0,028  
	22-02-008-02	101-9734	т   	0,038	101-1968	т   	0,038  
	22-02-008-03	101-9734	т   	0,056	101-1968	т   	0,056  
	22-02-008-04	101-9734	т   	0,067	101-1968	т   	0,067  
	22-02-008-05	101-9734	т   	0,08 	101-1968	т   	0,08   
	22-02-008-06	101-9734	т   	0,112	101-1968	т   	0,112  
	22-02-008-07	101-9734	т   	0,14 	101-1968	т   	0,14   
	22-02-008-08	101-9734	т   	0,17 	101-1968	т   	0,17   
	22-02-008-09	101-9734	т   	0,194	101-1968	т   	0,194  
	22-02-008-10	101-9734	т   	0,222	101-1968	т   	0,222  
	22-02-008-11	101-9734	т   	0,273	101-1968	т   	0,273  
	22-02-008-12	101-9734	т   	0,33 	101-1968	т   	0,33   
	22-02-008-13	101-9734	т   	0,36 	101-1968	т   	0,36   
	22-02-008-14	101-9734	т   	0,433	101-1968	т   	0,433  
	22-02-008-15	101-9734	т   	0,49 	101-1968	т   	0,49   
	22-02-008-16	101-9734	т   	0,55 	101-1968	т   	0,55   
	22-02-008-17	101-9734	т   	0,58 	101-1968	т   	0,58   
	22-02-008-18	101-9734	т   	0,63 	101-1968	т   	0,63   
	22-02-008-19	101-9734	т   	0,73 	101-1968	т   	0,73   
	22-02-009-01	101-9734	т   	0,028	101-1968	т   	0,028  
	22-02-009-02	101-9734	т   	0,038	101-1968	т   	0,038  
	22-02-009-03	101-9734	т   	0,055	101-1968	т   	0,055  
	22-02-009-04	101-9734	т   	0,067	101-1968	т   	0,067  
	22-02-009-05	101-9734	т   	0,08 	101-1968	т   	0,08   
	22-02-009-06	101-9734	т   	0,112	101-1968	т   	0,112  
	22-02-009-07	101-9734	т   	0,143	101-1968	т   	0,143  
	22-02-009-08	101-9734	т   	0,171	101-1968	т   	0,171  
	22-02-009-09	101-9734	т   	0,193	101-1968	т   	0,193  
	22-02-009-10	101-9734	т   	0,219	101-1968	т   	0,219  
	22-02-009-11	101-9734	т   	0,273	101-1968	т   	0,273  
	22-02-009-12	101-9734	т   	0,33 	101-1968	т   	0,33   
	22-02-009-13	101-9734	т   	0,36 	101-1968	т   	0,36   
	22-02-009-14	101-9734	т   	0,433	101-1968	т   	0,433  
	22-02-009-15	101-9734	т   	0,49 	101-1968	т   	0,49   
	22-02-009-16	101-9734	т   	0,56 	101-1968	т   	0,56   
	22-02-009-17	101-9734	т   	0,58 	101-1968	т   	0,58   
	22-02-009-18	101-9734	т   	0,63 	101-1968	т   	0,63   
	22-02-009-19	101-9734	т   	0,72 	101-1968	т   	0,72   
	22-02-010-01	101-9734	т   	0,028	101-1968	т   	0,028  
	22-02-010-02	101-9734	т   	0,038	101-1968	т   	0,038  
	22-02-010-03	101-9734	т   	0,055	101-1968	т   	0,055  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	22-02-010-04	101-9734	т   	0,067	101-1968	т   	0,067  
	22-02-010-05	101-9734	т   	0,08 	101-1968	т   	0,08   
	22-02-010-06	101-9734	т   	0,112	101-1968	т   	0,112  
	22-02-010-07	101-9734	т   	0,143	101-1968	т   	0,143  
	22-02-010-08	101-9734	т   	0,171	101-1968	т   	0,171  
	22-02-010-09	101-9734	т   	0,193	101-1968	т   	0,193  
	22-02-010-10	101-9734	т   	0,219	101-1968	т   	0,219  
	22-02-010-11	101-9734	т   	0,273	101-1968	т   	0,273  
	22-02-010-12	101-9734	т   	0,33 	101-1968	т   	0,33   
	22-02-010-13	101-9734	т   	0,36 	101-1968	т   	0,36   
	22-02-010-14	101-9734	т   	0,433	101-1968	т   	0,433  
	22-02-010-15	101-9734	т   	0,49 	101-1968	т   	0,49   
	22-02-010-16	101-9734	т   	0,55 	101-1968	т   	0,55   
	22-02-010-17	101-9734	т   	0,58 	101-1968	т   	0,58   
	22-02-010-18	101-9734	т   	0,63 	101-1968	т   	0,63   
	22-02-010-19	101-9734	т   	0,72 	101-1968	т   	0,72   
	22-02-011-01	101-9734	т   	0,004	101-1968	т   	0,004  
	22-02-011-02	101-9734	т   	0,005	101-1968	т   	0,005  
	22-02-011-03	101-9734	т   	0,007	101-1968	т   	0,007  
	22-02-011-04	101-9734	т   	0,009	101-1968	т   	0,009  
	22-02-011-05	101-9734	т   	0,01 	101-1968	т   	0,01   
	22-02-011-06	101-9734	т   	0,014	101-1968	т   	0,014  
	22-02-011-07	101-9734	т   	0,019	101-1968	т   	0,019  
	22-02-011-08	101-9734	т   	0,022	101-1968	т   	0,022  
	22-02-011-09	101-9734	т   	0,025	101-1968	т   	0,025  
	22-02-011-10	101-9734	т   	0,029	101-1968	т   	0,029  
	22-02-011-11	101-9734	т   	0,035	101-1968	т   	0,035  
	22-02-011-12	101-9734	т   	0,043	101-1968	т   	0,043  
	22-02-011-13	101-9734	т   	0,047	101-1968	т   	0,047  
	22-02-011-14	101-9734	т   	0,057	101-1968	т   	0,057  
	22-02-011-15	101-9734	т   	0,064	101-1968	т   	0,064  
	22-02-011-16	101-9734	т   	0,072	101-1968	т   	0,072  
	22-02-011-17	101-9734	т   	0,075	101-1968	т   	0,075  
	22-02-011-18	101-9734	т   	0,085	101-1968	т   	0,085  
	22-02-011-19	101-9734	т   	0,094	101-1968	т   	0,094  
	22-02-012-01	101-9734	т   	0,004	101-1968	т   	0,004  
	22-02-012-02	101-9734	т   	0,005	101-1968	т   	0,005  
	22-02-012-03	101-9734	т   	0,007	101-1968	т   	0,007  
	22-02-012-04	101-9734	т   	0,009	101-1968	т   	0,009  
	22-02-012-05	101-9734	т   	0,01 	101-1968	т   	0,01   
	22-02-012-06	101-9734	т   	0,014	101-1968	т   	0,014  
	22-02-012-07	101-9734	т   	0,019	101-1968	т   	0,019  
	22-02-012-08	101-9734	т   	0,022	101-1968	т   	0,022  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	22-02-012-09	101-9734	т   	0,025	101-1968	т   	0,025  
	22-02-012-10	101-9734	т   	0,029	101-1968	т   	0,029  
	22-02-012-11	101-9734	т   	0,035	101-1968	т   	0,035  
	22-02-012-12	101-9734	т   	0,043	101-1968	т   	0,043  
	22-02-012-13	101-9734	т   	0,047	101-1968	т   	0,047  
	22-02-012-14	101-9734	т   	0,057	101-1968	т   	0,057  
	22-02-012-15	101-9734	т   	0,064	101-1968	т   	0,064  
	22-02-012-16	101-9734	т   	0,072	101-1968	т   	0,072  
	22-02-012-17	101-9734	т   	0,075	101-1968	т   	0,075  
	22-02-012-18	101-9734	т   	0,085	101-1968	т   	0,085  
	22-02-012-19	101-9734	т   	0,094	101-1968	т   	0,094  
	22-02-013-01	101-9734	т   	0,004	101-1968	т   	0,004  
	22-02-013-02	101-9734	т   	0,005	101-1968	т   	0,005  
	22-02-013-03	101-9734	т   	0,007	101-1968	т   	0,007  
	22-02-013-04	101-9734	т   	0,009	101-1968	т   	0,009  
	22-02-013-05	101-9734	т   	0,01 	101-1968	т   	0,01   
	22-02-013-06	101-9734	т   	0,014	101-1968	т   	0,014  
	22-02-013-07	101-9734	т   	0,019	101-1968	т   	0,019  
	22-02-013-08	101-9734	т   	0,022	101-1968	т   	0,022  
	22-02-013-09	101-9734	т   	0,025	101-1968	т   	0,025  
	22-02-013-10	101-9734	т   	0,029	101-1968	т   	0,029  
	22-02-013-11	101-9734	т   	0,035	101-1968	т   	0,035  
	22-02-013-12	101-9734	т   	0,043	101-1968	т   	0,043  
	22-02-013-13	101-9734	т   	0,047	101-1968	т   	0,047  
	22-02-013-14	101-9734	т   	0,057	101-1968	т   	0,057  
	22-02-013-15	101-9734	т   	0,064	101-1968	т   	0,064  
	22-02-013-16	101-9734	т   	0,072	101-1968	т   	0,072  
	22-02-013-17	101-9734	т   	0,075	101-1968	т   	0,075  
	22-02-013-18	101-9734	т   	0,085	101-1968	т   	0,085  
	22-02-013-19	101-9734	т   	0,094	101-1968	т   	0,094  
	22-03-001-01	402-9086	м3   	0,014	402-0064	м3   	0,014  
	22-03-001-02	402-9086	м3   	0,012	402-0064	м3   	0,012  
	22-03-001-03	402-9086	м3   	0,0081	402-0064	м3   	0,0081  
	22-03-001-04	402-9086	м3   	0,0042	402-0064	м3   	0,0042  
	22-03-001-05	507-9506	компл. 	П  	507-0989	шт.  	6    
	22-03-001-06	507-9506	компл. 	П  	507-0993	шт.  	4    
	22-03-001-07	507-9506	компл. 	П  	507-1649	шт.  	2    
	22-03-002-01	302-9490	шт.  	10  	507-0775	10 шт. 	1    
	22-03-002-02	302-9490	шт.  	10  	507-0880	10 шт. 	1    
	22-03-002-03	302-9490	шт.  	10  	302-1650	10 шт. 	1    
	22-03-006-01	302-9123	шт.  	1  	302-1175	шт.  	1    
	22-03-006-02	302-9123	шт.  	1  	302-1176	шт.  	1    
	22-03-006-03	302-9123	шт.  	1  	302-1177	шт.  	1    

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	22-03-006-04	302-9123	шт.  	1  	302-1178	шт.  	1    
	22-03-006-05	302-9123	шт.  	1  	302-1179	шт.  	1    
	22-03-006-06	302-9123	шт.  	1  	302-1180	шт.  	1    
	22-03-006-07	302-9123	шт.  	1  	302-1701	шт.  	1    
	22-03-006-08	302-9123	шт.  	1  	302-1181	шт.  	1    
	22-03-006-09	302-9123	шт.  	1  	302-1722	шт.  	1    
	22-03-006-10	302-9123	шт.  	1  	302-1182	шт.  	1    
	22-03-006-11	302-9123	шт.  	1  	302-1723	шт.  	1    
	22-03-006-12	302-9123	шт.  	1  	302-1724	шт.  	1    
	22-03-006-13	302-9123	шт.  	1  	302-1725	шт.  	1    
	22-03-006-14	302-9123	шт.  	1  	302-3182	шт.  	1    
	22-03-006-15	302-9123	шт.  	1  	302-1727	шт.  	1    
	22-03-007-01	302-9122	шт.  	1  	302-1711	шт.  	1    
	22-03-007-02	302-9122	шт.  	1  	302-1712	шт.  	1    
	22-03-007-03	302-9122	шт.  	1  	302-1713	шт.  	1    
	22-03-007-04	302-9122	шт.  	1  	302-1714	шт.  	1    
	22-03-007-05	302-9122	шт.  	1  	302-1715	шт.  	1    
	22-03-007-06	302-9122	шт.  	1  	302-1716	шт.  	1    
	22-03-007-07	302-9122	шт.  	1  	302-1717	шт.  	1    
	22-03-007-08	302-9122	шт.  	1  	302-1718	шт.  	1    
	22-03-007-09	302-9122	шт.  	1  	302-1719	шт.  	1    
	22-03-007-10	302-9122	шт.  	1  	302-1720	шт.  	1    
	22-03-011-01	301-9044	компл. 	1  	301-1634	компл. 	1    
	22-03-011-02	301-9044	компл. 	1  	301-1635	компл. 	1    
	22-03-014-01	507-9508	шт.  	1  	507-0983	шт.  	1    
	22-03-014-02	507-9508	шт.  	1  	507-0985	шт.  	1    
	22-03-014-03	507-9508	шт.  	1  	507-0986	шт.  	1    
	22-03-014-04	507-9508	шт.  	1  	507-0987	шт.  	1    
	22-03-014-05	507-9508	шт.  	1  	507-0988	шт.  	1    
	22-03-014-06	507-9508	шт.  	1  	507-0989	шт.  	1    
	22-03-014-07	507-9508	шт.  	1  	507-0990	шт.  	1    
	22-03-014-08	507-9508	шт.  	1  	507-0991	шт.  	1    
	22-03-014-09	507-9508	шт.  	1  	507-0992	шт.  	1    
	22-03-014-10	507-9508	шт.  	1  	507-0993	шт.  	1    
	22-03-014-11	507-9508	шт.  	1  	507-1643	шт.  	1    
	22-03-014-12	507-9508	шт.  	1  	507-1644	шт.  	1    
	22-03-014-13	507-9508	шт.  	1  	507-1645	шт.  	1    
	22-03-014-14	507-9508	шт.  	1  	507-1646	шт.  	1    
	22-03-014-15	507-9508	шт.  	1  	507-1647	шт.  	1    
	22-03-014-16	507-9508	шт.  	1  	507-1648	шт.  	1    
	22-03-014-17	507-9508	шт.  	1  	507-1649	шт.  	1    
	22-04-001-01	204-9001	т   	0,64 	204-0100	т   	0,64   
	402-9050	м3   	0,1 	402-0002	м3   	0,1   

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	408-9080	м3   	2,26 	408-0015	м3   	2,26   
	403-9152	м   	5,8 	403-0118	м   	5,8   
	403-9153	м   	9,6 	403-0120	м   	9,6   
	22-04-001-02	204-9001	т   	0,64 	204-0100	т   	0,64   
	402-9050	м3   	0,1 	402-0002	м3   	0,1   
	402-9086	м3   	0,034	402-0064	м3   	0,034  
	410-9031	т   	0,9 	410-1018	т   	0,9   
	403-9152	м   	5,8 	403-0118	м   	5,8   
	403-9153	м   	9,6 	403-0120	м   	9,6   
	22-04-002-01	204-9001	т   	0,1 	204-0100	т   	0,1   
	408-9080	м3   	0,5 	408-0015	м3   	0,5   
	22-04-002-02	204-9001	т   	0,12 	204-0100	т   	0,12   
	402-9086	м3   	0,019	402-0064	м3   	0,019  
	410-9031	т   	0,45 	410-1018	т   	0,45   
	22-04-002-03	204-9001	т   	0,2 	204-0100	т   	0,2   
	408-9080	м3   	0,8 	408-0015	м3   	0,8   
	22-04-002-04	204-9001	т   	0,2 	204-0100	т   	0,2   
	402-9086	м3   	0,004	402-0064	м3   	0,004  
	410-9031	т   	0,27 	410-1018	т   	0,27   
	22-04-003-01	204-9001	т   	0,37 	204-0100	т   	0,37   
	402-9050	м3   	0,2 	402-0002	м3   	0,2   
	408-9080	м3   	1,2 	408-0015	м3   	1,2   
	403-9152	м   	0,18 	403-0118	м   	0,18   
	22-04-003-02	204-9001	т   	0,37 	204-0100	т   	0,37   
	402-9050	м3   	0,2 	402-0002	м3   	0,2   
	402-9086	м3   	0,018	402-0064	м3   	0,018  
	410-9031	т   	0,51 	410-1018	т   	0,51   
	403-9152	м   	0,18 	403-0118	м   	0,18   
	22-04-003-03	204-9001	т   	0,33 	204-0100	т   	0,33   
	402-9050	м3   	0,19 	402-0002	м3   	0,19   
	408-9080	м3   	0,54 	408-0015	м3   	0,54   
	403-9152	м   	0,35 	403-0118	м   	0,35   
	22-04-003-04	204-9001	т   	0,47 	204-0100	т   	0,47   
	402-9050	м3   	0,16 	402-0002	м3   	0,16   
	402-9086	м3   	0,011	402-0064	м3   	0,011  
	410-9031	т   	0,58 	410-1018	т   	0,58   
	403-9152	м   	0,29 	403-0118	м   	0,29   
	22-04-004-01	301-9169	шт.  	1  	301-3193	шт.  	1    
	507-9507	шт.  	1  	507-0982	шт.  	1    
	22-05-001-01	103-9011	м   	100,4	103-0282	м   	100,4  
	22-05-001-02	103-9011	м   	100,4	103-0296	м   	100,4  
	22-05-001-03	103-9011	м   	100,4	103-0301	м   	100,4  
	22-05-001-04	103-9011	м   	100,4	103-0282	м   	100,4  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	22-05-001-05	103-9011	м   	100,4	103-0296	м   	100,4  
	22-05-001-06	103-9011	м   	100,4	103-0301	м   	100,4  
	22-05-001-07	103-9011	м   	100,4	103-0282	м   	100,4  
	22-05-001-08	103-9011	м   	100,4	103-0296	м   	100,4  
	22-05-001-09	103-9011	м   	100,4	103-0301	м   	100,4  
	22-05-002-01	103-9011	м   	100,4	103-0160	м   	100,4  
	22-05-002-02	103-9011	м   	100,4	103-0175	м   	100,4  
	22-05-002-03	103-9011	м   	100,4	103-0189	м   	100,4  
	22-05-002-04	103-9011	м   	100,4	103-0196	м   	100,4  
	22-05-002-05	103-9011	м   	100,4	103-0202	м   	100,4  
	22-05-002-06	103-9011	м   	100,4	103-0210	м   	100,4  
	22-05-002-07	103-9011	м   	100,4	103-0218	м   	100,4  
	22-05-002-08	103-9011	м   	100,4	103-0160	м   	100,4  
	22-05-002-09	103-9011	м   	100,4	103-0175	м   	100,4  
	22-05-002-10	103-9011	м   	100,4	103-0189	м   	100,4  
	22-05-002-11	103-9011	м   	100,4	103-0196	м   	100,4  
	22-05-002-12	103-9011	м   	100,4	103-0202	м   	100,4  
	22-05-002-13	103-9011	м   	100,4	103-0210	м   	100,4  
	22-05-002-14	103-9011	м   	100,4	103-0218	м   	100,4  
	22-05-002-15	103-9011	м   	100,4	103-0160	м   	100,4  
	22-05-002-16	103-9011	м   	100,4	103-0175	м   	100,4  
	22-05-002-17	103-9011	м   	100,4	103-0189	м   	100,4  
	22-05-002-18	103-9011	м   	100,4	103-0196	м   	100,4  
	22-05-002-19	103-9011	м   	100,4	103-0202	м   	100,4  
	22-05-002-20	103-9011	м   	100,4	103-0210	м   	100,4  
	22-05-002-21	103-9011	м   	100,4	103-0218	м   	100,4  
	22-06-005-01	103-9011	м   	0,4 	103-0139	м   	0,4   
	22-06-005-02	103-9011	м   	0,4 	103-0148	м   	0,4   
	22-06-005-03	103-9011	м   	0,4 	103-0160	м   	0,4   
	22-06-005-04	103-9011	м   	0,4 	103-0175	м   	0,4   
	22-06-005-05	103-9011	м   	0,4 	103-0189	м   	0,4   
	22-06-005-06	103-9011	м   	0,4 	103-0196	м   	0,4   
	22-06-005-07	103-9011	м   	0,4 	103-0202	м   	0,4   
	22-06-005-08	103-9011	м   	0,4 	103-0218	м   	0,4   
	22-06-005-09	103-9011	м   	0,5 	103-0228	м   	0,5   
	22-06-005-10	103-9011	м   	0,6 	103-0236	м   	0,6   
	22-06-005-11	103-9011	м   	0,6 	103-0246	м   	0,6   
	22-06-005-12	103-9011	м   	0,7 	103-0254	м   	0,7   
	22-06-005-13	103-9011	м   	0,8 	103-0261	м   	0,8   
	22-06-005-14	103-9011	м   	0,8 	103-0271	м   	0,8   
	22-06-005-15	103-9011	м   	0,9 	103-0282	м   	0,9   
	22-06-006-01	402-9086	м3   	0,001	402-0064	м3   	0,001  
	22-06-006-02	402-9086	м3   	0,0015	402-0064	м3   	0,0015  

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	22-06-006-03	402-9086	м3   	0,002	402-0064	м3   	0,002  
	22-06-006-04	402-9086	м3   	0,002	402-0064	м3   	0,002  
	22-06-006-05	402-9086	м3   	0,0025	402-0064	м3   	0,0025  
	22-06-006-06	402-9086	м3   	0,0034	402-0064	м3   	0,0034  
	22-06-006-07	402-9086	м3   	0,001	402-0064	м3   	0,001  
	22-06-006-08	402-9086	м3   	0,001	402-0064	м3   	0,001  
	22-06-006-09	402-9086	м3   	0,0027	402-0064	м3   	0,0027  
	22-06-006-10	402-9086	м3   	0,0019	402-0064	м3   	0,0019  
	22-06-006-11	402-9086	м3   	0,0021	402-0064	м3   	0,0021  
	22-06-006-12	402-9086	м3   	0,0024	402-0064	м3   	0,0024  
	22-06-006-13	402-9086	м3   	0,0029	402-0064	м3   	0,0029  
	22-06-006-14	402-9086	м3   	0,0035	402-0064	м3   	0,0035  
	22-06-006-15	402-9086	м3   	0,0056	402-0064	м3   	0,0056  
	22-06-006-16	402-9086	м3   	0,0065	402-0064	м3   	0,0065  
	22-06-006-17	402-9086	м3   	0,0074	402-0064	м3   	0,0074  
	22-06-006-18	402-9086	м3   	0,001	402-0064	м3   	0,001  
	22-06-006-19	402-9086	м3   	0,0015	402-0064	м3   	0,0015  
	22-06-006-20	402-9086	м3   	0,002	402-0064	м3   	0,002  
	22-06-006-21	402-9086	м3   	0,002	402-0064	м3   	0,002  
	22-06-006-22	402-9086	м3   	0,0025	402-0064	м3   	0,0025  
	22-06-006-23	402-9086	м3   	0,0034	402-0064	м3   	0,0034  
	22-06-006-24	402-9086	м3   	0,001	402-0064	м3   	0,001  
	22-06-006-25	402-9086	м3   	0,001	402-0064	м3   	0,001  
	22-06-006-26	402-9086	м3   	0,0027	402-0064	м3   	0,0027  
	22-06-006-27	402-9086	м3   	0,0019	402-0064	м3   	0,0019  
	22-06-006-28	402-9086	м3   	0,0021	402-0064	м3   	0,0021  
	22-06-006-29	402-9086	м3   	0,0024	402-0064	м3   	0,0024  
	22-06-006-30	402-9086	м3   	0,0029	402-0064	м3   	0,0029  
	22-06-006-31	402-9086	м3   	0,0035	402-0064	м3   	0,0035  
	22-06-006-32	402-9086	м3   	0,0056	402-0064	м3   	0,0056  
	22-06-006-33	402-9086	м3   	0,0065	402-0064	м3   	0,0065  
	22-06-006-34	402-9086	м3   	0,0074	402-0064	м3   	0,0074  
	22-06-012-01	403-9005	м3   	0,34 	403-0003	м3   	0,34   
	22-06-012-02	403-9005	м3   	0,34 	403-0003	м3   	0,34   
	22-06-012-03	403-9005	м3   	0,56 	403-0003	м3   	0,56   
	22-06-012-04	403-9006	м3   	1,04 	403-0002	м3   	1,04   
	22-06-012-05	403-9007	м3   	1,62 	403-0001	м3   	1,62   
	22-06-012-06	403-9007	м3   	2,44 	403-0001	м3   	2,44   
	22-06-012-07	403-9007	м3   	4,05 	403-0001	м3   	4,05   
	22-06-012-08	403-9007	м3   	8,63 	403-0001	м3   	8,63   
	22-06-012-09	403-9007	м3   	12  	403-0001	м3   	12    

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.