Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Введено в действие

	Приказом Ростехрегулирования

	от 27 марта 2008 г. N 64-ст

	ИЗМЕНЕНИЕ N 1 ГОСТ 27384-2002 "ВОДА. НОРМЫ
	ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТАВА И
	СВОЙСТВ"

	МКС 13.060, 17.020

	Группа Т32

	Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
	сертификации по переписке (Протокол N 30 от 26.12.2007).

	За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации
	следующих государств: AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [коды альфа-2 по МК
	(ИСО 3166) 004].

	Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные
	национальные органы по стандартизации <*>.

	--------------------------------

	<*> Дата введения в действие на территории Российской Федерации - 2009-01-
	01.

	Пункт 5.3 изложить в новой редакции:

	"5.3. Нормы погрешности измерений (на уровне норматива качества вод)
	водородного показателя, жесткости и цветности питьевых, природных и сточных вод, а
	также неорганических и органических веществ и других обобщенных показателей
	природных и сточных вод приведены в таблице 3.

	Таблица 3

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	------------------------------------T----------------------T--------------¬

	¦	      Наименование показателя      	¦	   Норматив качества  	¦	     Нормы    	¦

	¦	                                   	¦	         воды         	¦	 погрешности  	¦

	¦	                                   	¦	                      	¦	+/- дельта , %	¦

	¦	                                   	¦	                      	¦	          н   	¦

	+-----------------------------------+----------------------+--------------+

	¦	                   Питьевая, природная и сточная вода                    	¦

	¦	Водородный показатель,             	¦	От 1 до 10 включ.     	¦	      0,2     	¦

	¦	единицы рН <*>                     	¦	                      	¦	              	¦

	+-----------------------------------+----------------------+--------------+

	¦	Общая жесткость, ммоль/дм3 <**>    	¦	Св. 2                 	¦	      15      	¦

	+-----------------------------------+----------------------+--------------+

	¦	Цветность, град                    	¦	От  1 до 10 включ.    	¦	      50      	¦

	¦	                                   	¦	 " 10 "  50   "       	¦	      20      	¦

	¦	                                   	¦	Св. 50                	¦	      10      	¦

	+-----------------------------------+----------------------+--------------+

	¦	                         Природная и сточная вода                        	¦

	¦	Азот (суммарно), фосфор (суммарно),	¦	От  0,01 до 0,1 включ.	¦	      60      	¦

	¦	нефтепродукты (суммарно), жиры,    	¦	Св. 0,1  "  1,0   "   	¦	      50      	¦

	¦	смолы, масла, синтетические        	¦	 "  1,0  "  100   "   	¦	      40      	¦

	¦	поверхностно-активные вещества     	¦	 "  100               	¦	      30      	¦

	¦	(СПАВ), мг/дм3                     	¦	                      	¦	              	¦

	+-----------------------------------+	                      	¦	              	¦

	¦	Биохимическое потребление кислорода	¦	                      	¦	              	¦

	¦	(БПК); перманганатная окисляемость,	¦	                      	¦	              	¦

	¦	бихроматная окисляемость           	¦	                      	¦	              	¦

	¦	(химическое потребление кислорода, 	¦	                      	¦	              	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	¦	ХПК), мгО /дм3                     	¦	                      	¦	              	¦

	¦	         2                         	¦	                      	¦	              	¦

	+-----------------------------------+----------------------+--------------+

	¦	    <*> Данные приведены в абсолютной форме.                             	¦

	¦	                                  0                                      	¦

	¦	    <**> В Российской Федерации -  Ж по ГОСТ Р 52029-2003.               	¦

	L--------------------------------------------------------------------------

	Пункт 6.1 после слов "за исключением" дополнить словами: "водородного
	показателя, общей жесткости и цветности,";

	таблица 5. Сноска. Заменить обозначения: 1, 2, 4 на 1 - 4.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.