Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОРНЫЙ И ПРОМЫШЛЕННЫЙ НАДЗОР
	РОССИИ 4 сентября 2000 г. N 03-35/342
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ
	КОМПЛЕКСУ 7 сентября 2000 г. N ЛЧ-3918/12
	ПИСЬМО

	Госгортехнадзор России и Госстрой России сообщают, что при регистрации
	объектов в Государственном реестре опасных производственных объектов, в
	соответствии с утвержденным Постановлением Госгортехнадзора России от 03.06.99 N
	39 "Положение о регистрации объектов в государственном реестре опасных
	производственных объектов и ведении государственного реестра" (РД 03-294-99),
	следует руководствоваться следующим.

	1. Опасным производственным объектом по признаку использования
	оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре
	нагрева воды более 115 град. C (п. 2.2 в карте учета объекта в государственном
	реестре), является котельная (группа котельных), работающая на одну теплосеть города
	и иного поселения, относимая в карте учета объекта в государственном реестре к
	объектам типа 3.3. Границами опасного производственного объекта являются границы
	территории, обслуживаемой теплоэнергетической организацией жилищно -
	коммунального хозяйства.

	2. Наличие газа во внутренних системах газоснабжения котельной
	идентифицируется отдельно по признаку наличия воспламеняющихся веществ (п. 2.1 в
	карте учета объекта в государственном реестре) в составе опасного производственного
	объекта, которым является система теплоснабжения, обслуживаемая организацией
	жилищно - коммунального хозяйства. Система теплоснабжения с использованием газа
	в карте учета объекта в государственном реестре относится к объектам типа 3.2.
	Границами опасного производственного объекта являются границы территории,
	обслуживаемой теплоснабжающей организацией жилищно - коммунального хозяйства.

	3. Опасным производственным объектом по признаку использования
	стационарно установленных грузоподъемных механизмов - лифтов (п. 2.3 в карте учета
	объекта в государственном реестре) является жилищный фонд, обслуживаемый
	организациями (юридическими лицами), имеющими лицензию на эксплуатацию
	лифтов (эксплуатирующая организация). Жилищный фонд в карте учета объекта в
	государственном реестре относится к объектам типа 3.3. Границами опасного
	производственного объекта являются границы территории, обслуживаемой
	эксплуатирующей организацией.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	Заместитель Начальника

	Госгортехнадзора России

	Б.А.КРАСНЫХ

	Заместитель Председателя

	Госстроя России

	Л.Н.ЧЕРНЫШОВ

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.