Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

Утверждены

	Приказом ГУГПС МВД РФ

	от 25 декабря 1999 г. N 101

	ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В НПБ 162-97 "СПЕЦИАЛЬНАЯ
	ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА ПОЖАРНЫХ ИЗОЛИРУЮЩЕГО ТИПА.
	ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ. МЕТОДЫ
	ИСПЫТАНИЙ"

	1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

	"4.2. Продукция, изготавливаемая отечественными предприятиями, допускается к
	проведению сертификационных испытаний в области пожарной безопасности, если
	она в установленном порядке прошла все стадии и этапы разработки, предусмотренные
	ГОСТ 15.001, ГОСТ 2.103, все виды испытаний (включая межведомственные
	приемочные), имеет полный комплект конструкторской документации на серийное
	производство с присвоенной в установленном порядке литерой "А", согласованной с
	государственным заказчиком пожарно-технической продукции.

	Продукция, импортируемая российским потребителям, допускается к проведению
	сертификационных испытаний в области пожарной безопасности, если она
	сопровождается эксплуатационной документацией, которая должна быть оформлена на
	русском языке по ГОСТ 2.601 и одобрена государственным заказчиком пожарно-
	технической продукции.

	Экспертиза конструкторской документации обязательна при организации и
	проведении сертификационных испытаний в области пожарной безопасности".

	2. В пункт 14.3 ввести абзац:

	"Сведения о продукции, отражаемые на изделии и поясняющие порядок его
	применения, правила безопасности и назначение функциональных деталей, должны
	быть исполнены на русском языке".

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.