Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

ПОПРАВКА К ГОСТ 17079-88 "БЛОКИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
	ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ"

	---------------T-----------T--------------------------------------

	В каком месте 	¦	Напечатано 	¦	             Должно быть

	---------------+-----------+--------------------------------------

	Пункт 1.3.6.  	¦	     -     	¦	 Допускается по согласованию с

	Второй абзац   	¦	           	¦	проектной организацией - автором

	(перед табл. 2)	¦	           	¦	проекта или привязки проекта здания на

	               	¦	           	¦	основе расчета точности по ГОСТ 21780

	               	¦	           	¦	и учета конкретного конструктивного

	               	¦	           	¦	решения здания и условий его

	               	¦	           	¦	строительства назначать предельные

	               	¦	           	¦	значения отклонений размеров блоков,

	               	¦	           	¦	отличные от указанных в табл. 2, в

	               	¦	           	¦	случаях, если эти блоки изготовляют

	               	¦	           	¦	на предприятиях, входящих в состав

	               	¦	           	¦	комбинатов или объединений,

	               	¦	           	¦	осуществляющих производство

	               	¦	           	¦	конструкций и строительство зданий

	               	¦	           	¦	из них.

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.