Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

ПОПРАВКА К ГОСТ 26589-94 "МАСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ И
	ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ"

	-------------T------------------------T---------------------------

	В каком месте	¦	       Напечатано       	¦	        Должно быть

	-------------+------------------------+---------------------------

	             	¦	  +0,4                  	¦	 +0,4

	Пункт 3.3.2.3	¦	60                      	¦	6

	Рисунок 1    	¦	                        	¦

	Пункт 3.3.2.5	¦	За длину рабочего       	¦	Рабочий участок (l) отмеча-

	             	¦	участка принимают       	¦	ют параллельными метками;

	             	¦	расстояние между устано-	¦	длина рабочего участка для

	             	¦	вочными метками         	¦	образцов типа 1 - (25 +\-

	             	¦	                        	¦	0,5) мм, для образцов типа

	             	¦	                        	¦	2 - (10 +\- 0,5) мм.

	Пункты       	¦	заданную скорость пере- 	¦	скорость перемещения

	3.3.3.2,     	¦	мещения подвижного      	¦	подвижного захвата, указан-

	3.4.3.2,     	¦	захвата                 	¦	ную в нормативном докумен-

	3.4.7,       	¦	                        	¦	те на продукцию конкретно-

	3.6.3.2      	¦	                        	¦	го вида

	Пункт 3.3.3.2	¦	расстояние между        	¦	длину рабочего участка

	             	¦	метками                 	¦

	Пункт 3.3.4.3	¦	l - расстояние между    	¦	l - длина рабочего

	             	¦	установочными метками,  	¦	участка образца до

	             	¦	мм;                     	¦	испытания, мм;

	             	¦	l  - расстояние между   	¦	l  - длина рабочего

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.

	             	¦	 1                      	¦	 1

	             	¦	захватами в момент      	¦	участка образца в момент

	             	¦	разрыва или максималь-  	¦	разрыва или максимального

	             	¦	ного значения силы,     	¦	значения силы, мм

	             	¦	мм                      	¦

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.