Author: Softplicity
Document comments: Gnostice eDocEngine V2.5.1 (www.gnostice.com)

ПОПРАВКА К СП 40-104-2001 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
	ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ
	СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ"

	В каком месте     	Напечатано    	Должно быть   
	Пункт 3.2.1, рисунок 1	б - с гладким концом	б - ниппельный    
	Пункт 3.2.2, таблица 4,	линейный           	лейнерный         
	графа "Тип отвода"    
	То же, таблица 5, графа	Монтажные размеры  	Монтажные размеры 
	"Монтажные размеры"   	C x B              	C x D             

	____________________________________________________________________________________
	Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей.
	Бесплатно предоставляется клиентам компании «Древград» - деревянные дома.